**Opis przedmiotu zamówienia**

***Dostawa niszczarek***

1. **Zakres dostawy:**
   1. Niszczarka HSM Securio B24 (1,9x15mm) z systemem automatycznego oliwienia o następujących parametrach:
      1. Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniające również zszywki i spinacze.
      2. Mocny silnik przystosowany do ciągłej pracy
      3. Funkcja automatycznego wycofania zacięcia papieru
      4. Osłona bezpieczeństwa przypadkowemu wciągnięciu ze szczeliną na płyty CD
      5. Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie
      6. Wygodne wyjmowanie i opróżnianie worka na ścinki wielokrotnego użytku
      7. Konstrukcja szafkowa z szeroko otwieranymi drzwiczkami
      8. Urządzenie mobilne na kółkach
      9. Intuicyjna obsługa urządzenia dzięki wielofunkcyjnemu przyciskowi sterowania
      10. Niszczony materiał: papier, zszywki i spinacze do papieru, karta kredytowa,
      11. Rodzaj cięcia: ścinki 1,9 x 15 mm
      12. Poziom zabezpieczeń (DIN 66399, ISO/IEC 21964): E-4, F-2, P-5,T-5
      13. Wydajność cięcia (80g/m²): 9-11 arkuszy
      14. Szerokość szczeliny wejściowej 240,00 mm
      15. Pojemność kosza min. 35,00 l
      16. Moc silnika 610 W
      17. Napięcie/ częstotliwość 230V/50Hz
      18. Poziom głośności (bieg jałowy): 54dB/(A)
      19. Wymiary (Wys. x Gł. x Szer.): 605 x 317 x 335 mm
      20. Waga: 16,5 kg (±0,5kg)
      21. Kolor: Biały
      22. Gwarancja: min. 3 lata na urządzenia, dożywotnia gwarancja na noże tnące
      23. Ilość: 4 szt.
   2. Niszczarka HSM Securio B34 (1,9x15mm) z systemem automatycznego oliwienia o następujących parametrach:
      1. Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniające również zszywki i spinacze.
      2. Mocny silnik przystosowany do ciągłej pracy
      3. Funkcja automatycznego wycofania zacięcia papieru
      4. Osłona bezpieczeństwa przypadkowemu wciągnięciu ze szczeliną na płyty CD
      5. Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie
      6. Wygodne wyjmowanie i opróżnianie worka na ścinki wielokrotnego użytku
      7. Konstrukcja szafkowa z szeroko otwieranymi drzwiczkami
      8. Urządzenie mobilne na kółkach
      9. Intuicyjna obsługa urządzenia dzięki wielofunkcyjnemu przyciskowi sterowania
      10. Niszczony materiał: papier, płyty CD, spinacze, karty plastikowe, dyskietki
      11. Rodzaj cięcia: ścinki 1,9 x 15 mm
      12. Poziom zabezpieczeń: (DIN 66399, ISO/IEC 21964): E-4, F-2, P-5,T-5
      13. Wydajność cięcia (80g/m²): 12-13 arkuszy
      14. Szerokość szczeliny wejściowej 310,00 mm
      15. Pojemność kosza min. 100,00 l
      16. Moc silnika 590 W
      17. Napięcie/ częstotliwość 230V/50Hz
      18. Poziom głośności (bieg jałowy): 56dB/(A)
      19. Wymiary (Wys. x Dł. x Szer.): 845 x 439 x 541mm
      20. Waga: 42kg
      21. Kolor: Biały
      22. Gwarancja: min. 3 lata na urządzenia, dożywotnia gwarancja na noże tnące
      23. Ilość: 7 szt.
   3. Niszczarka HSM Securio C18 CF ścinki 1,9x15mm P-5 o następujących parametrach:
      1. Stopień ochrony (DIN 66399)
      2. Cięcie na ścinki 1.9 mm x 15 mm
      3. Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399) P-5, F-2, E-4, T-5
      4. Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m² 6-7
      5. Wydajność cięcia w arkuszach 70g/m² 8-9
      6. Niszczone materiały: papier, karta kredytowa, zszywki, spinacze do papieru
      7. Szerokość szczeliny 230 mm
      8. Pojemność kosza 25 l
      9. Szybkość cięcia 50 mm/s
      10. Kolor biały
      11. Wymiary (szer. x wys. x gł.): 365 x 530 x 430 mm
      12. Ilość: 2 szt.
2. **Termin realizacji**: do 31 marca 2026 r.
3. **Miejsce dostawy:** ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa
4. **Inne wymagania:**
   1. Do każdego urządzenia poz. 1 i 2, Wykonawca dostarczy po dwa pojemniki z płynem konserwująco-czyszczącym (specjalny olej smarowy) o pojemności 250 ml dedykowany do zakupionych urządzeń marki HSM. Koszt dostawy zostanie odpowiednio wliczony do kosztu dostawy niszczarek.
   2. 2 dni przed dostawą wymagany jest kontakt telefoniczny z Zamawiającym (z osobą wskazaną w treści zamówienia jako osoba odpowiedzialna za merytoryczną realizację przedmiotu zamówienia po stronie Zamawiającego) w celu ustalenia dokładnej daty i godziny dostawy.