Zamawiający:

Common S.A.

ul. Aleksandrowska 67/93

91-205 Łódź

NIP: 7290110320

**Formularz ofertowy do ogłoszenia nr. 2022-3052-116363**

(postępowanie numer 7/2022)

Przedmiot zamówienia: **4 Drukarki 3D umożliwiające wydruk z tworzyw ciężko drukowalnych łącznie z tworzywami rozpraszającymi ładunki elektryczne.**

W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie z dnia: 07.07.2022 roku przedstawiamy naszą ofertę na dostawę drukarek 3D umożliwiających wydruk z tworzyw ciężko drukowalnych łącznie z tworzywami rozpraszającymi ładunki elektryczne.

1. **Dane Oferenta**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa: |  |
| Adres: |  |
| NIP: |  |
| Telefon: |  |
| Adres e-mail: |  |
| Osoba do kontaktu: |  |

1. **Warunki oferty**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model urządzenia: |  | |
| Cena netto sztuka: |  | |
| Cena brutto sztuka: |  | |
| Cena netto za 4 szt.: |  | |
| Cena brutto za 4 szt.: |  | |
| Termin realizacji zamówienia: |  | |
| Okres gwarancji (bezpłatnej): |  | miesięcy |
| Data sporządzenia oferty: |  | |
| Data ważności oferty: |  | |

1. **Parametry przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TAK** | **NIE** | **Uwagi** |
| min. pole robocze 500x500x500mm |  |  |  |
| grzana komora robocza – komora podgrzewana do min. 65 stopni Celsjusza, |  |  |  |
| regulacja temperatury komory – co 1 stopień Celsjusza |  |  |  |
| grzana platforma robocza – platforma podgrzewana do min. 145 stopni Celsjusza. |  |  |  |
| regulacja temperatury platformy - co 1 stopień Celsjusza |  |  |  |
| możliwość druku materiału tworzywowego rozpraszającego ładunki elektryczne |  |  |  |
| drukowanie z: ABS |  |  |  |
| drukowanie z: CF-PEKK |  |  |  |
| drukowanie z: PEKK |  |  |  |
| drukowanie z: Vinyl 303 PVC |  |  |  |
| drukowanie z: PET-G-32 |  |  |  |
| drukowanie z: PC-ABS |  |  |  |
| drukowanie z: GF30-PA6 |  |  |  |
| w pełni automatyczne poziomowanie stołu |  |  |  |
| kontrola przepływu filamentu ( możliwość dalszego drukowania po wymianie filamentu) |  |  |  |
| napęd w każdej osi „x,y” przekazywany przez śruby z kompensacją luzów przez co uzyskujemy dokładność pozycjonowania , oś „z” napęd śrubowy – napędy śrubowe we wszystkich osiach |  |  |  |
| dokładność pozycjonowania osi x,y ustalana przez sterowanie mikrokrokowe 1/256, |  |  |  |
| dwie głowice w standardzie |  |  |  |
| dwie głowice automatycznie unoszone |  |  |  |
| chłodzone ekstrudery |  |  |  |
| obsługa drukarki przez karty SD |  |  |  |
| obsługa drukarki przez Ethernet |  |  |  |
| obsługa drukarki przez Wi-Fi |  |  |  |
| dotykowy kolorowy panel LCD, min. 7" |  |  |  |
| brak konieczności kalibracji – kalibracja automatyczna |  |  |  |
| moduł głowicowy rozgrzewający się do temperatury min. 355 stopni Celsjusza. |  |  |  |
| możliwość zastosowania głowicy wysokotemperaturowej min. 490 stopni Celsjusza. |  |  |  |
| prędkość wydruku min. 150 mm/s lub 80cm3/h, z zachowaniem tolerancji wymiarów drukowanego elementu w klasie : m wg. ISO 2768-1f |  |  |  |
| możliwość stosowania rozpuszczalnych podpór |  |  |  |
| podgląd zdalny przez kamerę |  |  |  |
| możliwość zdalnego zarządzania zespołem drukarek – farma drukarek |  |  |  |
| oprogramowanie licencjonowanie (nie open source) |  |  |  |
| maksymalny pobór mocy 2,5 kW |  |  |  |
| szkolenie w języku polskim dla 4 osób w cenie drukarek. |  |  |  |
| oznakowanie CE |  |  |  |
| deklaracja zgodności |  |  |  |

1. **Wykaz dostaw przemysłowych drukarek posiadających grzaną komorę roboczą powyżej 60oC oraz grzaną platformę roboczą powyżej 100oC i drukujących z tworzyw ciężko drukowalnych, a w szczególności: PEKK, CF-PEKK, Vinyl 303PVC. w ciągu ostatnich pięciu lat, potwierdzonych referencjami.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Odbiorca | Typ urządzenia | Termin dostawy |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

1. **Oświadczenia**
2. Oświadczam, że Oferent zapoznał się z treścią przedmiotowego ogłoszenia i akceptuje wszystkie jego warunki.
3. Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie ze wszystkimi warunkami umieszczonymi w zapytaniu ofertowym.
4. Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
5. Oferent zobowiązuje się, w przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Oznacza to, że nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub członkami organów Zamawiającego/osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na:
   1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
   2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
   4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Oferent przyjmuje do wiadomości, że protokół postępowania o udzielenie zamówienia, w tym niniejsza oferta, z wyjątkiem części stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, może być udostępniona każdemu oferentowi, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu.
8. Oferent przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wybrania niniejszej oferty jako najkorzystniejszej, dane osobowe Oferenta zostaną opublikowane w treści zapytania ofertowego w oknie „Informacja o wybranym wykonawcy”, co jest konieczne ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności: transparentności (przejrzystości) oraz równego traktowania wykonawców (jeśli dotyczy). [[1]](#footnote-1)
9. **Załączniki do oferty**
10. Oferta i specyfikacja drukarki.

…………………………………………………………………………

(pieczątka i podpis)

1. Dotyczy Oferentów będących osobami fizycznymi.

   W przypadku gdy Oferentem jest osoba fizyczna, niezbędnymi danymi do opublikowania są: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty. Dane te zostaną opublikowane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. [↑](#footnote-ref-1)