|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kategoria | **nazwa przedmiotu** | **szt.** | **jednostka** | **opis** |
| **wyposażenie dla pracowni leśnej** | Tablice dydaktyczne - pomoc dla zawodu technik leśnik | 25 | zestaw | Zestaw zawiera 2 podręczniki: - Tablice zasobności i przyrostów- Tablice obejmują następujące gatunki drzew: sosnę (oddzielnie dla silniejszych i słabszych zabiegów pielęgnacyjnych), jodłę, świerk modrzew, buk (oddzielnie dla silniejszych i słabszych zabiegów pielęgnacyjnych), dąb nasienny (oddzielnie dla silniejszych i słabszych zabiegów pielęgnacyjnych), olchę, brzozę, osikę, jesion i brzozę wg tablic Schwappacha. - Tablice miąższości drewna okrągłego: tematyka obejmuje miąższość drewna okrągłego grubego w m3 z dokładnością do dwóch znaków dziesiętnych. Miąższość obliczono stosując wzór środkowego przekroju. średnicę środkową podano od 1 do 100 cm w od stopniowaniu co 1 cm. |
| Świder Presslera 40 cm | 4 | szt. | Świder do pobierania próbek z drzew żywych lub łykowych. Z trzema krawędziami tnącymi, zalecany do drewna miękkiego. Z powłoką teflonową. Średnica rdzenia 5,15 mm. Zakres dostawy obejmuje uchwyt, świder oraz igłę. Głębokość nawiertu 400 mm. |
| Kask ochronny z osłoną twarzy i nausznikami | 9 | szt. | Kask ochronny z osłoną twarzy i nausznikami, przeznaczony do pracy z urządzeniami do cięcia, takimi jak piły łańcuchowe, nożyce itp. Kask z regulacją w zakresie 52 - 64 cm (obwód głowy) oraz regulowanym paskiem na brodę z osłoną na podbródek. Zdejmowana osłona z siatką Nauszniki wyściełane pianką. Produkt jest zgodny z rozporządzeniem 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. |
| Nogawice dla pilarza, antyprzepięciowe - pracownia leśnik | 4 | szt. | Nogawice dla pilarzy z wkładką przeciwprzecięciową - klasy 1, spełniające normę EN 381-5, przeznaczone osób pracujących przy wycince drzew. Możliwość zakładania na każdy rodzaj spodni, z regulacją długości np. zatrzaski. Materiał ten nieprzemakalny, co zapewnia komfort pracy nawet w mokrym środowisku. |
| Płachta biwakowa 3x3 | 4 | szt. | Płachta biwakowa (tarp turystyczny) wykonana z poliestru powlekanego poliuretanem. Tarp może być stosowany jako plandeka, namiot, markiza, a także jako tkanina ratownicza. Cechuje go odporność na wodę wynosząca 1500 mm słupa wody. Płachta biwakowa umożliwia szybkie i łatwe przygotowanie schronienia przed opadami atmosferycznymi w trakcie zajęć w terenie. Tarp o wymiarach min. 3 m x 3 m wyposażony w wytrzymałe metalowe oczka na rogach płachty oraz w połowie długości każdego boku, dodatkowe obszycie oczek zwiększające wytrzymałość płachty. Materiał: poliester powlekany poliuretanem - odporność na wodę wynosząca min. 1500 mm słupa wody. Waga: do 600 g |