**Załącznik nr 2**: Minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu zamówienia

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Oferenta |  |
| Adres Oferenta |  |

**MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Parametry:*** | ***Wartość*** | ***[j. m]*** |
| Minimalna wydajność dla formatu B0 przy rozdzielczości 2400 dpi |  | ***[płyty/h]*** |
| Maksymalny rozmiar płyty (długość) |  | ***[mm]*** |
| Maksymalny rozmiar płyty (szerokość) |  | ***[mm]*** |
| Minimalny rozmiar płyt (długość) |  | ***[mm]*** |
| Minimalny rozmiar płyt (szerokość) |  | ***[mm]*** |
| Maksymalne zużycie energii na płytę w formacie B0 |  | ***[W/płytę]*** |
| Maksymalne zużycie energii w trybie czuwania |  | ***[W]*** |
| Czas reakcji serwisu |  | ***[dni]*** |
| *Pozostałe:* | | |
| Okres gwarancji |  | ***[miesiące]*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Cechy/Wyposażenie* | ***TAK*** | ***NIE*** |
| Możliwość naświetlania płyt termicznych (dowolnego producenta) długością fali 830 nm |  |  |
| Naświetlarka laserowa termiczna |  |  |
| Procesor (wywoływarka) z systemem oszczędności wody ze zużyciem nie większym niż 1l/m2 płyty |  |  |
| Staker |  |  |
| Automatyczny podajnik płyt z minimum 3 zasobnikami z usuwaniem przekładek papierowych |  |  |
| Stacja robocza z Ripem wraz z oprogramowaniem obsługującym naświetlarkę |  |  |
| Zdalna kontrola i diagnostyka dla operatorów i serwisantów |  |  |
| Czytelna informacja wizualna na maszynie |  |  |
| Skontrastowanie elementów sterujących |  |  |

…………………………………….. ………………………………………….

(podpis) (miejscowość i data)