**Załącznik nr 4** **do zapytania** **3/2024 Zakup ksero o formacie A3 z duplex (1 szt.)**

#### Zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | | **Parametry oferowane**  (jeśli w kolumnie 3„Parametry wymagane” wpisano „TAK” to jeśli oferowane urządzenie spełnia dany parametr to należy wpisać „TAK”. Jeśli nie spełnia to należy wpisać „NIE” Jeśli w kolumnie „Parametr wymagany” wpisano „Podać” należy podać konkretny oferowany parametr liczbowy. |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
|  | Ksero o formacie A3 z duplex (1 szt.) | **Producent i model (proszę podać nazwę producenta oraz model jeśli jest nadany):** |  |
| 1. | Moduł i USB | Tak |  |
| 2. | Rodzaj: kolorowe | Tak |  |
|  | **Rodzaj nośnika** |  |  |
| 3. | Podajnik dokumentów  – dwuprzebiegowy o pojemności: min. 100 oryginałów | Tak |  |
| 4. | 1 podajnik uniwersalny 1 x 500 arkuszy, A6-A3, 52-256 g/m2 | Tak |  |
| 5. | 1 podajnik uniwersalny 1 x 500 arkuszy, A5-SRA3, 52-256 g/m2 | Tak |  |
|  | **Specyfikacja sytemu** |  |  |
| 6. | Rozmiar panelu 10.1”, rozdzielczość min.1 024 x 600 | Tak |  |
| 7. | Pamięć systemu max. 8 192 MB | Podać |  |
| 8. | Dysk systemowy SSD min.256 GB (standard) | Podać |  |
| 9. | Interfejs 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 | Tak |  |
| 10. | Pojemność wejściowa papieru min.1 150 arkuszy | Tak |  |
| 11. | Podajnik ręczny min. 150 arkuszy; A6-SRA3; niestandardowe rozmiary; baner; 60-300 g/m² | Tak |  |
| 12. | Automatyczny druk dwustronny A5-SRA3; 52-256 g/m² | Tak |  |
| 13. | Wydajność wyjściowa max. 250 arkuszy | Tak |  |
| 14. | Liczba stron kopiowanych/drukowanych min.16 000 stron; max. 130 000 stron (miesięcznie) | Tak |  |
| 15. | Żywotność tonera max. 28 000 stron (czerń), max. 28 000 stron (CMY) | Tak |  |
| 16. | Żywotność jednostki obrazowania dla czerni: max. 170 000/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz), dla CMY: max. 65 000/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz) | Tak |  |
| 17. | Prędkość kopiowania/drukowania max.25/25 str./min (mono/kolor) | Tak |  |
| 18. | Czas oczekiwania na pierwszą kopię max. 5,2/6,9 sec. | Podać |  |
| 19. | Czas nagrzewania min. 11 s w mono, 13 s w kolorze | Tak |  |
| 17. | Zużycie energii 220-240 V / 50/60 Hz; max. 1,58kW | Tak |  |
| 18. | Wymiary (szer. x gł. x wys.) min. 615 mm x 688 mm x 779 mm | Podać |  |
| 19. | Waga min. 80 kg max. 100kg | Podać |  |
|  | **Specyfikacja drukarki** |  |  |
| 20. | Rozdzielczość druku min. 1 800 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi | Tak |  |
| 21. | Język opisu strony PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS | Tak |  |
| 22. | System operacyjny min. 64 bitowy | Podać |  |
|  | **Specyfikacja skanera** |  |  |
| 23. | Prędkość skanowania (mono/kolor) max. 100/100 obr./m w trybie simplex, max. 200/200 obr./m w trybie duplex | Tak |  |
| 24. | Formaty plików JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF;  szyfrowany PDF; XPS; compact XPS; PPTX | Tak |  |
| 25. | Miejsca docelowe skanu 2 100 (pojedyncze + grupowe), obsługa LDAP | Tak |  |
|  | **Specyfikacja kopiarki** |  |  |
| 26. | Laserowa technologia obrazowania | Tak |  |
| 27. | Rozdzielczość kopiowania min. 600 x 600 dpi | Tak |  |
| 28. | Format oryginalny A6-A3, niestandardowe rozmiary | Tak |  |
| 29. | Powiększenie 25%-400%, co 0,1%; automatyczne powiększanie | Tak |  |
|  | **Specyfikacja skrzynki użytkownika** |  |  |
| 30. | Max. liczba przechowywanych dokumentów 3 000 dokumentów lub 10 000 stron dokumentów | Padać |  |
| 31. | Typy prywatnych skrzynek użytkownika: publiczne, osobiste (chronione hasłem lub uwierzytelniane), grupowe (uwierzytelniane) | Tak |  |
| 32. | Typy skrzynek systemowych: bezpieczny wydruk, wydruk szyfrowanych PDF | Tak |  |
| 33. | Dostawa ksero o formacie A3 z duplex (1 szt.):  4 tygodnie od dnia podpisania umowy. | Podać | Dostawa ksero o formacie A3 z duplex (1 szt.):  …………… tygodnie od dnia podpisania umowy. |

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być spełnione łącznie.

W przypadku gdy Wykonawca w danym parametrze w kolumnie 4 pozostawi puste pole, Zamawiający uzna że ten parametr jest niespełniony.

Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnień.

.................................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy