# Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2024-13339-204585 z dnia 24.11.14

**FORMULARZ OFERTOWY**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Miejscowość i data)

**ZAMAWIAJĄCY**

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego nr 2024-13339-204585 na zadanie pn. Dostawa i uruchomienie systemu cięcia wodą” w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację oraz modernizację infrastruktury wpływająca na zasadniczą zmianę procesu w Progress Eco S.A.” w ramach Działania 3.01 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 - Kredyt ekologiczny - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**JA/MY NIŻEJ PODPISANI ( imię i nazwisko Oferenta/ów)**

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa(firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów)

DANE OFERENTA:

NIP: ………………………………………., REGON: ……………………………………….

Tel.: …………………………………….…, Faks: ……………………………………………

e-mail: …………………………………..

**Składamy ofertę** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w zapytaniu ofertowym.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Przedmiot zamówienia | Cena netto | Cena brutto  ………………..  [stanowi kryterium oceny ofert]  ……. w tym VAT……………. | Waluta | Okres gwarancji  w miesiącach [stanowi kryterium oceny ofert] | Zużycie oleju (wskaźnik ekologiczny) |
| 1 |  |  |  |  |  | **(zaznaczyć właściwe!)**  **Ubiegam się**  **TAK**  **NIE**  o przyznanie punktów dla kryterium zużycie oleju |

**Termin realizacji zamówienia: do …………………. miesięcy od dnia podpisania umowy**

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że wyżej podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
5. Oświadczamy, iż oferta ważna jest 90 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert
6. Oświadczamy**,** że dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji, Zamawiający może uzyskać za pomocą **bezpłatnych i ogólnodostępnych** [[1]](#footnote-2)baz danych, pod adresem internetowym:

* \* <https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu>

*(dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego [KRS]),*

* \* <https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx>

*(dotyczy podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEIDG])*

* \*-......................................................... (wpisać odpowiedni adres internetowy w przypadku innych baz danych niż wyżej wskazane)

*\*proszę wybrać i zaznaczyć opcję właściwą dla danego rodzaju Oferenta*

***W przypadku reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa musi być ono dołączone do oferty***

Tajemnica przedsiębiorstwa – Informacje zawarte na stronach od …….. do …….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione przez Zamawiającego (*proszę wypełnić jeżeli dotyczy).*

Oświadczam, iż jestem zwolniony z opłat w zakresie korzystania ze środowiska (zaznaczyć właściwe):



**TAK**

**NIE**

Oświadczam, iż jestem zwolniony z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska (zaznaczyć właściwe):

**TAK**

**NIE**

**Załącznikami** do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

Załącznik nr 1a: Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4: Wykaz zamówień tożsamych z przedmiotem zamówienia, wraz z protokołami

Załącznik nr 5: Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Załącznik nr 6: Oświadczenie związane z przeciwdziałaniem wspierania agresji na Ukrainę

**INNE:**

* + - 1. Kopia zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska złożone do właściwego Urzędu Marszałkowskiego oraz informacja o wysokości należnych opłat złożone do właściwego Urzędu Marszałkowskiego za ostatni okres sprawozdawczy z dowodem uiszczenia opłat (jeżeli oferent nie jest zwolniony z tego obowiązku – w takim przypadku wskazuje podstawę prawną zwolnienia).
      2. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Miejscowość i data (czytelny podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentacji)*

# Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego nr 2024-13339-204585

Zapytanie ofertowe pn. Dostawa i uruchomienie systemu cięcia wodą, w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację oraz modernizację infrastruktury wpływająca na zasadniczą zmianę procesu w Progress Eco S.A.” w ramach Działania 3.01 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 - Kredyt ekologiczny - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**Specyfikacja techniczna**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Spełnia (TAK  /NIE) | Wartość parametru | Źródło danych potwierdzające wartość parametru[[2]](#footnote-3) |
|  | Konstrukcja bramowa. |  | |  |
|  | Sztywny korpus X / Y ze stali nierdzewnej lub materiału zabezpieczonego antykorozyjnie |  | |  |
|  | System sterowania CNC z systemem operacyjnym Windows lub równoważnym |  | |  |
|  | Głowica tnąca |  | |  |
|  | 2 niezależne głowice robocze do cięcia wodą ze ścierniwem charakteryzujące się niezależnym ruchem wzdłuż osiach X i Z |  | |  |
| * 8 | Każda z dwóch głowic tnących wyposażona w czujnik wysokości 2D, kolizji |  | |  |
|  | Pompa wysokiego ciśnienia konstrukcji korbowodowej z napędem bezpośrednim |  | |  |
|  | moc pompy 37kW (50KM) |  | |  |
|  | zasilanie 380÷480 V AC, 50 Hz/3 fazowe (standard) |  | |  |
|  | ciśnienie max 4136 barów+/- 10% |  | |  |
|  | wydajność max. 4,56 l/min+/- 10% |  | |  |
|  | Strefa cięcia (zakres pracy): |  | |  |
|  | rozmiar stołu roboczego pozwalający na pracę 2 (dwóch) niezależnych zmotoryzowanych głowic w zakresie roboczym min. 1500x3000mm dla każdej z głowic. |  | |  |
|  | ruch osi Z minimum 250 mm, |  | |  |
|  | dokładność pozycjonowania ± 0,025 mm/m |  | |  |
|  | powtarzalność ± 0,025 mm |  | |  |
|  | szybkość posuwu w osi X – min. 8 890 mm/min, |  | |  |
|  | szybkość posuwu w osi Y – min. 8 890 mm/min. |  | |  |
|  | Udźwig stołu min 1600kg/m2, |  | |  |
|  | Wymagane wyposażenie urządzenia: |  | |  |
|  | bęben z wężem i pistolet wodny, |  | |  |
|  | dozownik ścierniwa. |  | |  |
|  | zestaw narzędzi serwisowych do maszyny i pompy. |  | |  |
|  | wydajny układ usuwania szlamu przystosowany do napełniania worków typu Big Bag. |  | |  |
|  | kaskadowy zbiornik osadowy, |  | |  |
|  | wstępne filtry wody, |  | |  |
|  | ręczny panel zdalnego sterowania, lub bezprzewodowa klawiatura numeryczna, |  | |  |
|  | ciśnieniowy podajnik ścierniwa 1 tona, |  | |  |
|  | Diagnostyka online (teleserwis). |  | |  |
|  | Strefa ochronna. |  | |  |
|  | Oprogramowanie wyposażone w moduł do cięcia kratownic z funkcją adaptacji automatycznej prędkości cięcia zależnej od grubości materiału oraz geometrii rysunku. |  | |  |
|  | Oprogramowanie CAD/CAM do obsługi w języku polskim, możliwość importowania plików DXF, DWG, PDF. |  | |  |
|  | Min. 1 licencja oprogramowania. |  | |  |
|  | Stacja uzdatniania wody. |  | |  |
|  | Minimalny okres gwarancji minimum 24 miesiące. |  | |  |
|  | Udzielona Gwarancja obejmuje zarówno stół jak i pompę w tym uszczelnienia wodne oraz głowicę tnące, |  | |  |
|  | Maksymalne zaoferowane zużycie oleju pompy nie może przekraczać 50 litrów na 4000h |  | |  |

**Pozostałe wymagania:**

* Karta katalogowa ofertowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim.
* Certyfikat CE w języku polskim.
* Szkolenie minimum 4 dni
* Dostawa pakietu części eksploatacyjnych dla pompy na 4000 h lub 2 lata wraz ze specyfikacją i harmonogramem wymiany
* Dokumentacja techniczna, instrukcje dotyczące urządzenia oraz akcesoriów w języku polskim.
* Wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim. Dokumenty złożone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.
* Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań powystawowych, używanych i prototypowych
* Wykaz zrealizowanych dostaw maszyn do cięcia wodą skonfigurowanych z pompą o napędzie bezpośrednim w ciągu 5 lat od daty sporządzenia oferty potwierdzony protokołami bezusterkowego odbioru w ilości min 3 jako załącznik do składanej oferty. Jeśli działalność oferta jest krótsza niż 3 lata to w okresie jego działalności.
* Brak załączników o których mowa wyżej powoduje odrzucenie oferty w przedmiotowym postępowaniu.
* Zamawiający dopuszcza możliwość weryfikacji przedłożonych protokołów dostaw poprzez bezpośredni kontakt z firmą / organizacją w której zainstalowano urządzenie.
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
* Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

Informacja o dostępności :

Przy montażu urządzenia należy mieć na względzie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Prace montażowe maja być prowadzone w taki sposób aby nie utrudniać dostępu do budynku osobom niepełnosprawnym. Instalacja urządzenia ma zapewnić swobodny dostęp osobom niepełnosprawnych oraz zapewnić niezbędną przestrzeń dla osób na wózkach inwalidzkich.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Miejscowość i data (czytelny podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentacji)*







1. W przypadku rejestracji Oferenta w innych niż bezpłatne i ogólnodostępne bazy, Oferent winien złożyć stosowne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wraz z ofertą [↑](#footnote-ref-2)
2. Należy podać źródło danych potwierdzające parametr w załączonej do Oferty dokumentacji – nazwa i nr załącznika. Należy podać nr strony, na której znajduje się potwierdzenie spełnienia parametru. [↑](#footnote-ref-3)