**OGŁOSZENIE PRZETARGOWE**

**Przedmiot zamówienia**

1. Zawór kulowy do gazu, kołnierz DN50, PN16, z rączką / Ilość: 170 sztuk.
2. Zawór kulowy do gazu, kołnierz DN100, PN16 / Ilość: 40 sztuk.
3. Zawór kulowy do gazu, kołnierz DN25, z otworami gwintowanymi, PN16 z rączką / Ilość: 100 sztuk.
4. Zawór kulowy do gazu, kołnierz DN20, z otworami gwintowanymi, PN16 z rączka / Ilość: 50 sztuk.
5. Zawór kulowy do gazu, kołnierz DN40, PN16 / Ilość: 50 sztuk.
6. Zawór kulowy do gazu, kołnierz DN80, PN16, z rączką / Ilość: 50 sztuk.
7. Zawór kulowy do gazu, kołnierz DN65, PN16, z rączką / Ilość: 20 sztuk.

**SPECYFIKACJA**

1. Specyfikacja techniczna + inne założenia do przetargu
2. Dokumenty:

- Przedmiot zamówienia tj. zawory do DN25 muszą być zgodne z dyrektywą 2014/68/UE oraz posiadać oświadczenie zgodności

- Przedmiot zamówienia tj. zawory od DN32 muszą być zgodne z dyrektywą 2014/68/UE, posiadać oświadczenie zgodności oraz Deklarację zgodności UE,

- Wszystkie zawory muszą posiadać Świadectwo odbioru 3.1 wg kryteriów określonych w normie PN-EN 10204

2. Wymogi techniczne

- Podwójne uszczelnienie trzpienia: oring na bazie kauczuku fluorowego typu FKM lub FPM

- kurek rozbieralny, możliwość regeneracji zaworu

- antyelektrostatyka

- brak możliwości stosowania ogranicznika zaworu w postaci kołka.

- grubość powłoki C3

- długość zabudowy zaworu : DN20 L=46mm; DN25 L=49mm; DN40 L=77mm; DN50 L=86mm; DN65 L=106mm; DN80 L=121mm; DN100 L=160mm

- waga zaworu do: DN20 2,6kg; DN25 3,3kg; DN40 4,9kg; DN50 6,3kg; DN65 8,8kg, DN80 11,2kg; DN100 17,5kg

- dla zaworów DN20 i DN25 dławnica teflonowa - umożliwiająca eliminację nieszczelności powstałej na trzpieniu poprzez dokręcenie nakrętek

- kurek w wersji DN100 otwory gwintowane M16

**Inne wymagania:**

- Zawory muszą być fabrycznie nowe.

- Brak możliwości składania ofert cząstkowych.

- Całość przetargu w ramach niniejszej części musi być realizowana przez jednego dostawcę

**KRYTERIA OCENY**

Cena: 50%

Termin realizacji w dniach roboczych: 10%

Gwarancja: 10%

Serwis (dostarczenie armatury na wymianę) w dniach roboczych: 30%