Zapytanie ofertowe

Warszawa, 06.11.2024 r.

Dostawa akcesoriów komputerowych

**I. ZAMAWIAJĄCY**

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

tel. 22 273 72 00

**Miejsce dostawy:**

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

**II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę akcesoriów komputerowych w liczbach podanych w poniższej tabeli.

Tabela 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | szt. |
| 1 | automatyczny transfer zasilania ATS 16S COVER | 2 |
| 2 | czytnik kart stykowych ACS ACR39T-A1 | 20 |
| 3 | folia ochronna PAPERLIKE do Apple iPad | 1 |
| 4 | kabel typ 1 zasilający VALUE IEC320/C14 męski - C15 żeński, czarny, 0,5 m | 10 |
| 5 | kabel typ 2 zasilający VALUE IEC320/C14 męski - C15 żeński, czarny, 1 m | 10 |
| 6 | kabel typ 3 zasilający VALUE IEC320/C14 męski - C15 żeński, czarny, 3 m | 10 |
| 7 | kamera internetowa DELL Pro WB5023 USB-A - 2K | 2 |
| 8 | klawiatura Razer Ornata V3 | 1 |
| 9 | latarka czołowa Fenix HM61R V2.0 | 1 |
| 10 | ładowarka sieciowa Baseus GaN5 pro 65W EU Kabel USB-C 1m | 6 |
| 11 | plecak typ 1 Thule EnRoute 21 l pelican/vetiver | 1 |
| 12 | plecak typ 2 na laptopa 16" dbramante1928 Christiansborg | 1 |
| 13 | plecak typ 3 na laptopa GENESIS Pallad 550 15.6-17.3 cali Czarno-czerwony | 3 |
| 14 | plecak typ 4 na laptopa Thule Accent 26L | 2 |
| 15 | podkładka pod nadgarstek do klawiatury i myszy CSL-Computer | 1 |
| 16 | router zewnętrzny 5G ZTE MC889 | 1 |
| 17 | rysik BASEUS Smooth Writing 2 | 1 |
| 18 | stacja dokująca BASEUS Metal Gleam CAHUB-CV0G | 1 |
| 19 | taśma czyszcząca LTO IBM wraz z etykietami (numery inne niż CLNU68L1 i CLNU69L1) | 10 |
| 20 | taśma Tze Brother TZe-231 12mm x 8m biała czarny nadruk | 20 |

**III. CECHY WYMAGANE PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH**

Tabela 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Cechy wymagane** |
| 1 | automatyczny transfer zasilania | automatyczny ATS (STS); transfer zasilania w razie awarii; płynny wyłącznik zasilania dla sprzętu IT; automatyczna detekcja AC; wybór preferowanego źródła zasilania; samoczynny powrót do wybranego zasilania podstawowego; automatyczna detekcja prądu; powiadomienia o zdarzeniach; możliwość regulacji tolerancji napięcia i częstotliwości; zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem; montaż w szafie RACK 19; inteligentny slot na moduł zdalnej kontroli SNMP; gniazda wejściowe 2x IEC C20 (2x 16A); gniazda wyjściowe 8x IEC C13, 1x IEC C19; maks. prąd wejściowy 16A; napięcie nominalne 220/230/240VAC; akceptowalny zakres napięcia 180-258VAC; częstotliwość 50/60Hz; gniazda wyjściowe min. 8x IEC320-C13 (10A), 1x IEC320-C19 (16A); komunikacja DryContact, USB, RS-232, SNMP - opcja (TCP/IP, UDP, DHCP, SNMP, HTTP); wymiary maks. 1U (434x330x44mm); masa maks. 5kg |
| 2 | czytnik kart stykowych | czytnik kart stykowych podpisu elektronicznego w rozmiarze SIM; złącze USB-A; wymiary maks. 50x25x10mm; waga maks. 10g; Interfejs USB-A 2.0; interfejs kart stykowych Mini (SIM) - 15x25mm; standard ISO 7816 Parts 1-3, Class A, B, C (5 V, 3 V, 1.8 V); protokoły T=0; T=1; Memory Card Support; certyfikaty/zgodności EN 60950/IEC 60950, ISO 7816, PC/SC, CCID, CE, FCC, RoHS 2, REACH, USB Full Speed, Microsoft® WHQL; obsługiwane systemy operacyjne Windows (10 i 11) |
| 3 | folia ochronna | folia ochronna do iPad (7. generacji), iPad (8. generacji), iPad (9. generacji); przezroczysta; matowa; ograniczająca odbicia światła; imitująca fakturę papieru |
| 4 | kabel typ 1 | Kabel zasilający IEC320/C14 męski - C15 żeński (z wcięciem}, czarny, 0,5 m |
| 5 | kabel typ 2 | Kabel zasilający IEC320/C14 męski - C15 żeński (z wcięciem}, czarny, 1 m |
| 6 | kabel typ 3 | Kabel zasilający IEC320/C14 męski - C15 żeński (z wcięciem}, czarny, 3 m |
| 7 | kamera internetowa | kamera internetowa; rozdzielczość połączeń wideo 2K (2604 x 1956); wbudowany mikrofon; łączność USB 2.0; automatyczne ustawienie ostrości; kolor czarny; mikrofon z funkcją redukcji szumów; uniwersalny klips montażowy do monitora; pole widzenia 78º; osłona prywatyzująca; długość kabla min. 1,5m; automatyczny balans bieli; certyfikowana kamera do Microsoft Teams; zoom cyfrowy min. 2x; obsługa HDR; wymiary maks. 45x45x100mm; waga maks. 160g |
| 8 | klawiatura | klawiatura mechaniczna; układ klawiszy US; przełączniki mechaniczno-membranowe; łączność przewodowa USB-A; klawisze numeryczne; klawisze multimedialne i funkcyjne; podświetlenie klawiszy; kolor czarny; długość przewodu min. 2m; kompatybilna z systemami operacyjnymi Windows 10 i Windows 11; odporna na zachlapanie; niski profil klawiszy; podpórka pod nadgarstki; wymiary maks. 450x150x35mm; waga maks. 800g |
| 9 | latarka czołowa | latarka czołowa; ilość trybów świecenia min. 6; maks. deklarowany przez producenta czas pracy min. 300h; maks. strumień świetlny 1600lm; diody LED; klasa szczelności min. IP68; zasilanie ogniwem dołączonym do zestawu o pojemności min. 3000mAh; ładowanie przez port USB; kolor czarny; materiał obudowy stop metalu; odporność na upadek z min. 2m; waga maks. 170g |
| 10 | ładowarka sieciowa | ładowarka sieciowa; uniwersalna; złącza min. USB-C - 2 szt., USB-A - 1 szt.; moc min. 65W; napięcie wyjściowe 5V - 20V, kolor czarny lub szary; w zestawie kabel USB-C; możliwość ładowania min. trzech urządzeń jednocześnie; Power Delivery; Quick Charge 4.0; wymiary maksymalne 40x100x35mm; waga maks. 130g |
| 11 | plecak typ 1 | plecak na laptopa; kieszenie na laptopa do 15,6" i tablet do 10,5"; kieszeń z siatki zapinana na zamek; zewnętrzna kieszeń boczna z siatki; zewnętrzna kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny; mocowanie przez przewlekany panel bagażowy do torby na kółkach; pasek piersiowy; kieszenie wewnętrzne do przechowywania drobnych akcesoriów; materiał wykonania nylon 400D; wymiary maks. 32x22x50cm; masa maks. 0.8kg; pojemność od 20L do 22L; kolor beżowy; certyfikat bluesign®; |
| 12 | plecak typ 2 | plecak na laptopa 16"; wodoodporny zamek błyskawiczny i materiał korpusu; wyściełana komora na laptopa; kieszenie wewnętrzne na mniejsze przedmioty; wyściełane plecy i paski na ramiona; ukryta tylna kieszeń zapinana na zamek, zabezpieczająca przed kradzieżą; wymiary maks. 30x45x20cm; waga maks. 0,9kg; kolor czarny |
| 13 | plecak typ 3 | plecak na laptopa 17.3"; dwie komory; dedykowane kieszenie/komory na akcesoria, dokumenty, laptop, okulary, telefon; całkowita liczba kieszeni min. 7; ilość kieszeni zewnętrznych min. 7; materiał poliester; zamknięcie na zamek błyskawiczny; kolor czarny |
| 14 | plecak typ 4 | plecak na laptopa 15'6" o pojemności od 25L do 27L; wydzielone kieszenie na laptopa, i tablet; komora wzmocniona na urządzenia małych gabarytów (np. telefon); schowek z dostępem z boku do zabezpieczenia sprzętu dzięki dużej siatkowej kieszeni do oddzielenia mniejszych przedmiotów; kieszenie wewnętrzne do bezpiecznego i łatwego przechowywania drobnych przedmiotów; panel przelotowy do przymocowania plecaka do bagażu na kółkach; boczna kieszeń do przechowywania butelki z wodą i przylegająca boczna kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny, paski naramienne z siatki i regulowany pasek piersiowy; materiał wykonania plecaka - poliester; zamki błyskawiczne YKK |
| 15 | podkładka pod nadgarstek do klawiatury i myszy | podkładka pod nadgarstek do klawiatury i myszy; długość min. 40cm; ergonomiczna; materiał wykonania z pamięcią kształtu; antypoślizgowy spód; waga maks. 150g; kształt owalny |
| 16 | router zewnętrzny 5G | router zewnętrzny ; wymiary maks. 200x110x35mm; standard sieci NSA&SA 5G：n1/3/7/8/20/38/41/77/78, LTE：B1/3/7/8/20/28/38, UMTS：B1/8; waga maks. 500g; Interfejs WAN 2.5G PoE; antena kierunkowa min. 6.5 dBi; antena dookólna min. 4dBi; ręczny wybór pasm; tryb bridge; praca autonomiczna lub z dowolnym routerem Wi-Fi; kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows (10 i 11); zawartość zestawu jednostka zewnętrzna, adapter POE, kabel zasilający, kabel LAN, zestaw montażowy |
| 17 | rysik | rysik do tabletów iPad; zgodny z iPad 6, iPad 7, iPad 8, iPad 9, iPad10, iPad Pro 11, iPad Pro 12.9, iPad Air 3, iPad Air 4, iPad Air 5; wbudowany czujnik nachylenia; wsparcie dla technologii wykrywania dłoni położonej na ekranie; magnes do przyczepienia rysika do krawędzi iPad'a Pro; wbudowany akumulator umożliwiający 10h ciągłej pracy; kolor biały; rozmiar maks. 170x10mm; waga maks. 15g; ładowanie indukcyjne |
| 18 | stacja dokująca | uniwersalna stacja dokująca USB typ-C; materiał wykonania stop metalu; kolor szary lub czarny; wejście USB Type-C; porty PD: 5V/9V/14.5V/20V 5A, HDMI 4K przy 30 Hz; SD/TF, RJ45 10/100/1000Mbps, USB 3.0; zgodny z systemami operacyjnymi z rodziny Windows (10 i 11); napięcie: 5V-20V; waga maks. 100g |
| 19 | taśma czyszcząca LTO | taśma czyszcząca LTO wraz z etykietami (numery inne niż CLNU68L1 i CLNU69L1) |
| 20 | taśma Tze | taśma TZe-231; 12mm x 8m; biała czarny nadruk |

**IV. GWARANCJA**

Wymienione w pkt. 1-20 akcesoria muszą być nowe, nieużywane i sprawne technicznie oraz objęte 24 miesięczną gwarancją.

**V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Termin realizacji Zamówienia wynosi do21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

**VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Termin składania ofert upływa 15.11.2024 r.
2. Ofertę należy złożyć w aplikacji Baza Konkurencyjności w formie wypełnionego formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Zamawiający informuje o możliwości zadania przez Wykonawcę pytania do treści niniejszego zapytania poprzez funkcjonalność „Dodaj pytanie” w aplikacji Baza Konkurencyjności (zakładka „Pytania” w treści ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności).

**VII. OCENA OFERT**

1. Cena oferty, uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w walucie polskiej, tj. PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści zgłoszonych ofert.
5. Weryfikując ofertę pod względem poprawności, zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia zaistniałych w niej:
6. oczywistych omyłek pisarskich,
7. oczywistych omyłek rachunkowych (uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek), niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

**VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Informacja o wyborze oferty zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności.

**IX. DODATKOWE INFORMACJE**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z Zamówienia bez podania przyczyny, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
3. Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
4. Ilekroć w dokumentacji zapytania zostały użyte nazwy własne, patenty, pochodzenie itp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wykazania równoważności. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania.
5. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa Zamówień Publicznych.

**X. KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: [IOD@mfipr.gov.pl](mailto:IOD@mfipr.gov.pl) lub pisemnie na adres Administratora.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania, a następnie w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy, w przypadku wyboru Państwa oferty, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w związku z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.).
5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom zewnętrznym, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora.
7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię.
9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania w celu zawarcia i wykonania umowy o zamówienie, w przypadku wyboru Państwa oferty. Odmowa podania tych danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3.
10. W przypadku danych osobowych należących do osób nie będących Wykonawcą, Zamawiający otrzymał dane osobowe tych osób od Wykonawcy składającego ofertę.
11. Zamawiający będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych osób nie będących Wykonawcą: imię i nazwisko, PESEL, służbowy adres e-mailowy i numer telefonu.
12. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
13. prawo dostępu do swoich danych;
14. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
15. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
16. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
17. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO;
18. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
19. Nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO.
20. W przypadku przekazywania Zamawiającemu danych osobowych należących do osób innych niż Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tym osobom Klauzuli informacyjnej Zamawiającego zamieszczonej w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

Załączniki:

1 – Istotne postanowienia umowy;

2 – Formularz ofertowy.