Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego nr 8/1.1.1/FENG/B+R/2024 z dnia 30.09.2024r.

|  |  |
| --- | --- |
| **Przedmiot oferty** | **URZĄDZENIE DO AUTOMATYCZNEGO POBORU PRÓBEK** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **ZAKRES OFERTY** |
| 1 | Urządzenie do zainstalowania w rurze do automatycznego poboru prób mąki wraz ze sterownikiem. |  |
| 2 | Minimalna liczba poborów próbek w ciągu godziny od 1 do 600. |  |
| 3 | Częstotliwość poboru próbek co najmniej od 0,1 do 999,9 min. |  |
| 4 | Wielkość cząstek < 1 µm. |  |
| 5 | Gwarancja min. 24 miesiące | Okres gwarancji na dostarczany sprzęt ………… m-ce. |
| 6 | Zużycie energii (Moc elektryczna urządzenia) [W] | Moc elektryczna urządzenia …………..[W] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **POZOSTAŁE WYMAGANIA** | **CZY OFERTA SPEŁNIA POZOSTAŁE WYMAGANIA** |
| 1. | Koszt opakowania i dostarczenia urządzeń do zakładu Zamawiającego wliczone w cenę (Transport i ubezpieczenie transportu po stronie Dostawcy); |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim |  |
| 3. | Montaż, instalacja i uruchomienie w zakładzie Zamawiającego |  |
| 4. | Bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu podstawowej obsługi w siedzibie Zamawiającego. |  |

…………………………………..

*podpis*