**FORMULARZ OFERTY**

Pieczątka firmowa/dane Oferenta

**Pełne dane adresowe Oferenta:**

Nazwa ………………………………..…………………………………..………………………………

Adres siedziby ………………………………………………………………………………………….

Nr NIP …………………………………………………………………………….

Nr telefonu ……………………………………………………................................................................

e-mail ………………………………………………………………………….........................................

Osoba do kontaktu: ....................................................................................................................................

* + - 1. **SKŁADAJĄC I PODPISUJĄC NINIEJSZĄ OFERTĘ DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 2024-67796-204793 NA DOSTAWĘ MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ SZLIFIERKI SZEROKOTAŚMOWEJ DO PŁASZCZYZN - 1 SZT., JAKO UPOWAŻNIONY REPREZENTANT OFERENTA, OŚWIADCZAM JEDNOCZEŚNIE, IŻ:**

1. Zapoznałem/łam się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte dla części, na które składam ofertę;
2. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym;
3. Jestem osobą uprawnioną do reprezentacji oferenta.
4. Cena oferty uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia;
5. W przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, umowa będzie zawierała wszystkie postanowienia wynikające z ogłoszenia zapytania ofertowego oraz danych zawartych w złożonej ofercie, a realizacja zamówienia będzie prowadzona zgodnie z warunkami
6. Zapewniam dostawę, montaż/instalację, uruchomienie i obsługę gwarancyjną/serwisową przedmiotu zamówienia oraz instruktaż wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi i użytkowania;
7. **Spełniam** warunki udziału w postępowaniu w ten sposób, że:

* **Posiadam/my** uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają taki obowiązek;
* **Posiadam/my** odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia;
* **Dysponuję/emy** potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia;
* **Dysponuję/emy** osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
* **Znajduję/emy** się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i prawnej umożliwiającej realizację zamówienia;
* **Nie posiadam/my** zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani Urzędu Skarbowego;
* **Nie wszczęto** wobec nas postepowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji lub nie ogłoszono upadłość/likwidację;
* Oferent/osoba reprezentująca oferenta **nie została skazana** za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

**Oferujemy** **Szlifierkę szerokotaśmową do płaszczyzn - 1 szt.**

Model/Marka: ……………………………………………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimalne wymagania co do przedmiotu zamówienia:** | **Odpowiedź oferenta**  **Spełnia/ Nie spełnia\*** | **Uwagi/Informacja o rozwiązaniu równoważnym** |
| Fabrycznie nowe urządzenie: Szlifierka szerokotaśmowa do płaszczyzn 1 szt. |  |  |
| Rodzaj obrabianego materiału: Stal kwasoodporna |  |  |
| Maszyna przystosowana do obróbki na mokro |  |  |
| Niezależne systemy robocze sterowane falownikiem: min. 3 sztuki |  |  |
| Minimalna szerokość taśmy ściernej 600mm |  |  |
| Minimalna średnica cylindra 250mm |  |  |
| Prędkość rotacji cylindra nie mniejsza niż 3-20m/sek |  |  |
| Jednostka cylindra z systemem chłodząco-czyszczącym wyposażonym w min. 2 zestawy strumieni chłodzące -1 zestaw |  |  |
| Moc silnika na jednostkce cylindra w zakresie 11-15kW |  |  |
| Minimalna długość taśmy ściernej 2500mm |  |  |
| Minimalna wysokość stołu podającego 900mm |  |  |
| Minimalna średnica wału napędowego taśmy podajnika 135mm |  |  |
| Minimalna grubość obrabianego elementu 0,5mm |  |  |
| Maksymalna grubość obrabianego elementu 160mm |  |  |
| Skok cylindra z elektronicznym ustawieniem wysokości z panelu dotykowego z dokładnością do  0,01mm |  |  |
| Wyłącznik zatrzymujący maszynę w przypadku zerwania taśmy |  |  |
| System automatycznego oczyszczania - 1 system |  |  |
| Wyłącznik bezpieczeństwa, mający za zadanie unieruchomić maszynę w przypadku próby obróbki zbyt grubego materiału |  |  |
| Hamulce tarczowe do zatrzymania awaryjnego (niezależne, osobno na każdy zespół roboczy) |  |  |
| Kabina dźwiękoszczelna dla silników maszynowych |  |  |
| System odzyskiwania chłodziwa - 1 system |  |  |
| System filtrujący chłodziwo o przepustowości w zakresie 250-300 l/min |  |  |
| Silniki i elektronika odseparowana od jednostki roboczej, umieszczone ponad poziomem cylindra odseparowane od wodnego środowiska |  |  |
| Jednostki dociskowe do podtrzymywania elementów na taśmie podającej umieszczone z przodu i z tyłu grupy roboczej, regulowane niezależnie od zmian docisku |  |  |
| Minimalna ilość rolek dociskowych o średnicy minimalnej 55mm - 4 sztuki |  |  |
| Minimalna ilość rolek dociskowych o średnicy minimalnej 73mm - 4 sztuki |  |  |
| Taśma podająca odporna na wpływ ciepła i oleju |  |  |
| Regulowana szybkość podawania elementu w zakresie od 2 m/min do 15m/min |  |  |
| Przedłużenie stołu roboczego na wejściu z rolkami gumowymi na długości 400-500mm |  |  |
| Przedłużenie stołu roboczego na wyjściu z gumowymi rolkami na długości 400-500mm |  |  |
| Szafa elektryczna z panelem sterowania odseparowana od maszyny -1 sztuka |  |  |
| Filtracja wody oraz chłodziwa jako osobna część maszyny nie połączona z ramą maszyny, w celu łatwiejszej konserwacji, nie może stanowić integralnej części maszyny |  |  |
| System osuszania detali po obróbce z wałkami oraz dmuchawami powietrza - 1 system |  |  |
| System/tryb oszczędzania energii z wyłączeniem silników przy braku  wkładania elementów do maszyny. |  |  |

\* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź.

Wskazanie rozwiązania równoważnego wymaga od Oferenta opisu w sposób jednoznaczny oraz wyczerpujący zakresu równoważności: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………................

…………………………………………………………………………………………………...............

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dodatkowo punktowane działania wpływające pozytywnie na ochronę środowiska w procesie dostawy przedmiotu zamówienia** | | | |
| Lp. | **Wyszczególnienie** | **TAK\*** | **NIE\*** |
| 1. | Dostawa w ekologicznym opakowaniu |  |  |
| 2. | Dostawa transportem klasy co najmniej EURO 5 |  |  |

\* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź

Oferuję/emy dostarczenie przedmiotu zamówienia za cenę w PLN / walucie obcej\*\*:

Wartość netto ….................................... PLN/………\*\*

słownie: ...........................................................................................................................

VAT………………………………… PLN/………\*\*

Cena brutto ………………………… PLN/………\*\*

Zobowiązuję/my się do dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia na miejsce realizacji projektu: 44-203 Rybnik, ul. Przemysłowa 31 w ciągu **……………………**. **tygodni** **od dnia podpisania umowy** **na dostawę przedmiotu zamówienia**.

Udzielam/my gwarancji na przedmiot zamówienia na okres **……...........................**. **miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.**

Gwarantujemy czas reakcji na awarię **…………… godzin od zgłoszenia awarii drogą mailową.**

Instrukcja w wersji cyfrowej: **elektroniczna / opublikowana w Internecie\***

\* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź.

Dostarczone urządzenie spełnia wszystkie wymagane atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim, a także wymagane normy krajowe i unijne (lub równoważne) oraz posiadać certyfikat zgodności CE (lub równoważne). W tym zakresie dołączam/my wymagane ofertą dokumenty.

Termin związania ofertą wynosi **……… dni**, od dnia następnego po upływie terminu składania ofert.

**ŚWIADOMY/A ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH OŚWIADCZEŃ, INFORMUJĘ, IŻ DANE ZAWARTE W OFERCIE I ZAŁĄCZNIKACH SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ (ZA SKŁADANIE NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI OFERENT ODPOWIADA ZGODNIE Z ART. 297 KK)**

**Załączniki:**

* Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku wykluczeń.
* Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych zamówień z wymaganymi dokumentami.
* Certyfikat zgodności CE lub dokument równoważny.

…………………………………………………………….

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)