Załącznik nr 3

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO URZĄDZENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **OFEROWANY MODEL/TYP** | **NAZWA PRODUCENTA** |
| Ploter (grawer) laserowy - 10 sztuk |  |  |
| Ploter tnący - 8 sztuk |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis techniczny** | | |
| **Nazwa elementu, parametry**  **i możliwości sprzętu** | **(minimalne wymagania Zamawiającego)** | **Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie**  **(wpisać TAK lub NIE)** |
| 1. **Ploter (grawer) laserowy** | **Ploter laserowy:** możliwość wykorzystania jako frezarka i ploter laserowy / grawerka laserowa |  |
| **Dane techniczne:** |  |
| Pole robocze min: 430x390x90mm (xyz) |  |
| Mocowanie narzędzia: ER11 3.175mm |  |
| Silnik wrzeciona praca w zakresie między 12-36V |  |
| Moc wrzeciona min: 500W |  |
| Obsługiwane formaty m. in.: CNC: G-CODE, TAB, NC, NCC / Laser: G-CODE, JPG, SVG |  |
| Laser min: 40W |  |
| Zasilanie: 230 V AC z zasilaczem do wrzeciona i silników krokowych w zestawie |  |
| Komunikacja z komputerem + dedykowane oprogramowanie z licencją bezterminową |  |
| Konstrukcja z wytrzymałych aluminiowych profili |  |
| Stół roboczy - pozycjonowanie i mocowanie materiałów za pomocą zacisków |  |
| Frezowanie i grawerowanie m .in. w takich materiałach jak: drewno, sklejka, plexi, PVC, miękkie metale |  |
| Wypalanie laserem m .in. w takich materiałach jak: drewno, sklejka i inne wyroby drewnopodobne, skóra, tworzywa sztuczne |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 1. **Ploter tnący** | **Ploter tnący z możliwością bigowania i cięcia po obrysie. Idealny ploter do wycinania pudełek** |  |
| **Dane techniczne:** |  |
| Maksymalna szerokość mediów min: 720mm |  |
| Maksymalna szerokość cięcia min: 560mm |  |
| Liczba głowic: 2 |  |
| Precyzja cięcia +/- 0,01 mm |  |
| Urządzenie umożliwia bigowanie i cięcie |  |
| Cięcie papieru, tektury, folii samoprzylepnych, flex i flock wprost z rolki |  |
| Komunikacja z komputerem + dedykowane oprogramowanie z licencją bezterminową |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące |  |

***\*Należy wypełnić* TAK lub NIE**