Miejscowość: …………….………, data: …………………

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2024**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa Oferenta:

…………………………………..........................

Adres siedziby Oferenta:

…………………………………...........................

NIP / VAT UE Oferenta: ………………………

Dane osoby kontaktowej ze strony Oferenta:

Imię i nazwisko: …………………………….…..

Telefon: ……………………………………………..

E-mail: ……………………………………………….

**OFERTA NA DOSTAWĘ MAGAZYNOWEGO ZAUTOMATYZOWANEGO SYTEMU ZAŁADOWCZO-ROZŁADOWCZEGO**

**DLA MCJ Jacek Czogalla , uL Sumińska 2a, 44-293 Szczerbice, NIP 6421466325**

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nr 1/2024 z dnia 31.10.2024 roku dot. projektu pt. „Optymalizacja produkcji poprzez transformację procesu wycinania laserowego” dofinansowanego w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 dla Priorytetu FESL10.00-Fundusze Europejskie na transformację, dla Działania FESL10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji, składam(y) ofertę na dostawę magazynowego zautomatyzowanego sytemu załadowczo-rozładowczego

**1. Przedmiot oferty**

Przedmiotem oferty jest dostawa magazynowego zautomatyzowanego sytemu załadowczo-rozładowczego

producent, marka, model: ………………………………………………………………………

o następującej specyfikacji technicznej:

|  |  |
| --- | --- |
| **PARAMETR / FUNKCJA / CECHA** | **WARTOŚĆ** |
| *Ograniczenia wymiarowe wynikają z wysokości oraz miejsca na hali*   * *Wysokość nie większa niż 4100 mm* * *Długość ok 3900 mm* * *Szerokość ok 4900 mm*   *W załączniku nr. 3 znajduje się* *plik z planem przestrzeni przeznaczonej na instalację*  *[wpisać TAK lub NIE]* |  |
| *magazynu automatycznego transportującego półki wewnątrz swojej konstrukcji, wyposażonego w nie mniej niż 14 lokalizacji do składowania półek wykonanych jako płaskie, ażurowe ramy o min wymiarach użytecznych: długość 3000 mm, szerokość 1500 mm, wysokość 55 mm i ładowności min 1500 kg, przeznaczonych do składowania arkuszy blach*  *[wpisać TAK lub NIE]* |  |
| ruchomej stacji załadunkowo-rozładunkowej, wyposażonej w pneumatyczny podnośnik do załadunku i rozładunku blach, współpracującej z magazynem automatycznym. Stacja porusza się w trybie automatycznym  *[wpisać TAK lub NIE]* |  |
| modułu transportującego surowe blachy pomiędzy magazynem automatycznym, a stołem wycinarki laserowej. Moduł składa się również z pulpitu operatorskiego magazynu  *[wpisać TAK lub NIE]* |  |
| modułu pobierającego wycięte elementy ze stołu wycinarki laserowej i odkładającego wycięte elementy na półkę.  *[wpisać TAK lub NIE]* |  |
| modułu rozładowczego, gdzie prowadzony jest rozładunek  *[wpisać TAK lub NIE]* |  |
| System zapewniający składowanie arkuszy blach o wymiarach: 1,0 m x 2,0 m lub 1,25 m x 2,5 m lub 1,5 m x 3,0 m oraz składowanie na jednej półce stosu blach o wysokości 55 mm i masie do 1500 kg. System dostosowany do pracy z arkuszami o grubości od 0,5 mm do 8 mm. Składowanie łączne min 21 000 kg  *[wpisać TAK lub NIE]* |  |
| Zapewniony swobodny dostęp do stołu wycinarki laserowej  *[wpisać TAK lub NIE]* |  |
| Kontrola obciążenia półek  *[wpisać TAK lub NIE]* |  |
| Posiada system sterowania pozwalający na komunikację (poprzez Ethernet) z wycinarką laserową firmy **KIMLA typ: LF ; Model:1530, numer seryjny 3191**  *[wpisać TAK lub NIE]* |  |
| Kontrola pracy przyssawek próżniowych  *[wpisać TAK lub NIE]* |  |
| Zdalna diagnostyka i serwis przez Internet  *[wpisać TAK lub NIE]* |  |
| Przyssawki przystosowane do cienkich nierdzewnych blach pokrytych folia fiber – brak odkształceń pod przyssawkami  *[wpisać TAK lub NIE]* |  |
| Maszyna wykonana zgodnie z Dyrektywą 2006/42/WE i posiadająca znak CE oraz deklarację zgodności jako zespół maszyn  *[wpisać TAK lub NIE]* |  |
| Systemy bezpieczeństwa: kurtyny laserowe lub płotki chroniące przed dostępem pracownika  *[wpisać TAK lub NIE]* |  |
| Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w j. polskim  *[wpisać TAK lub NIE]* |  |
| Oferent zobowiązany jest do dostarczenia layoutu maszyny wraz z ofertą.  *[wpisać TAK lub NIE]* |  |

Oferent przedłoży niezbędne dokumenty w postaci faktur czy protokołów odbioru, że w okresie ostatnich dwóch lat zrealizował w sposób należyty co najmniej 4 zamówienia obejmujące podobne systemy.

Oferta dotyczy fabrycznie nowego urządzenia, wcześniej nieużytkowanego i nie ujętego w ewidencji środków trwałych,

Oferta jest ważna 30 dni po upływie terminu składania ofert.

Oferta obejmuje również opakowanie i transport urządzenia do zakładu produkcyjnego Zamawiającego (rozładunek leży po stronie Zamawiającego), instalację (Zamawiający zapewni niezbędne środki transportu wewnętrznego) i pierwsze uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia w wymiarze ………………… dni.

Oferent zapewni sprzęt niezbędny do przeprowadzania odbioru końcowego maszyny (w tym weryfikacji geometrii).

**2. Miejsce i termin realizacji zamówienia**

Oferent dostarczy, zainstaluje i uruchomi magazynowy zautomatyzowany system załadowczo-rozładowczy oraz przeprowadzi szkolenie pracowników w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego zlokalizowanym pod adresem: ul. Sumińska 2a, 44-293 Szczerbice. w terminie do 31.05.2025.

**3. Okres gwarancji na przedmiot oferty, reakcje serwisu zdalnego, oczekiwanie na przyjazd serwisu, bezpłatnych przeglądów**

Oferent udzieli na przedmiot oferty gwarancji na okres ………………… miesięcy od daty sporządzenia końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

Oferent zobowiązuje się do podjęcia pierwszych działań serwisowych zdalnie w ciągu …….godzin od zgłoszenia awarii, w tym zdalną diagnozę problemu oraz, jeśli to możliwe, jego rozwiązanie.

Oferent zobowiązuje się do przyjazdu serwisu na miejsce w ciągu ……. godzin od zgłoszenia awarii, z niezbędnym wyposażeniem i częściami zamiennymi, jeśli zajdzie taka potrzeba

Oferent udzieli na przedmiot oferty bezpłatnych przeglądów na okres ………………… miesięcy od daty sporządzenia końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

**4. Cena oferty**

Całkowita cena netto oferty: ………………….……… (słownie: ……………………………………………………………)

waluta ………

Całkowita cena brutto oferty (z VAT): …………….… (słownie: …….………..……………..………………………….…… )

waluta ………

Całkowita cena netto jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty opakowania, transportu do zakładu produkcyjnego Zamawiającego (rozładunek leży po stronie Zamawiającego), instalacji (Zamawiający zapewni niezbędne środki transportu wewnętrznego), pierwszego uruchomienia obrabiarki, szkolenia pracowników Zamawiającego, ewentualnych opłat celnych oraz inne koszty, jakie poniesie Oferent w celu prawidłowej i zgodnej z wymaganiami prawa realizacji zamówienia.

**5. Oświadczenia**

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia o zamówieniu nr 1/2024 i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. Składając ofertę akceptuję postanowienia i wymagania postawione w ogłoszeniu o zamówieniu.

Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

Oświadczam, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe.

Oświadczam, że w przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.

Oświadczam, że Oferent posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, tzn. w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert (lub krótszym, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 2 lata) zrealizował w sposób należyty co najmniej 4 zamówienia obejmujące dostawę fabrycznie nowego systemu załadowczo-rozładowczego posiadającego certyfikat zgodności CE.

Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy, a dostawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z dostawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych dostawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z dostawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do Oferenta przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Oświadczam, że oferta może być upubliczniona w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 dla Priorytetu FESL10.00-Fundusze Europejskie na transformację, dla Działania FESL10.03-Wsparcie MŚP na rzecz transformacji) oraz że nie będę wnosić w tym względzie żadnych zastrzeżeń.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

...........................................................................

Podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta