**Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna Przedmiotu Zamówienia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis robót** | **jednostka** | **Opis** | **przedmiar** |
| 1. | **Prace stolarskie** | | | |
| 1.1 | **Wykonanie zabudowy z litego drewna** | kpl | zgodnie z projektem | 1,000 |
| 1.2 | **Wykonanie zabudowy meblowej wraz z blatem kuchennym** | kpl. | zgodnie z projektem | 1,000 |
| 1.3. | **Transport z wniesieniem** | szt. |  | 1,000 |
| 1.4 | **Wykonanie zabudowy drewnianej** | mb | **1,2m/h** | 50,000 |
| 1.5 | **Montaż listew przypodłogowych** | mb |  | 49,000 |
| 1.6 | **Szlifowanie drewnianych belek pionowych** | mb |  | 55,000 |
| 1.7 | **Szlifowanie drewnianych belek poziomych** | m2 |  | 20,000 |
| 1.8 | **Szlifowanie „mieczy”** | szt. | 0,5m | 19,000 |
| 1.9 | **Montaż listewek lub ćwierćwałków** | mb | Uzupełnienie luster, fototapety | 10,000 |
| 1.10 | **Szlifowanie + malowanie balustradm** | m2 | **3,7\*1=3,7m2**  **3,57\*2=7,14m2**  **+1,5m2**  **+4,7m2**  **5\*1,2=6m2**  **10\*1,2+12m2** | 35,040 |
| 1.11 | **Cyklinowanie i olejowanie stopni** | szt. | na antresolę | 15,000 |
| 1.12 | **Wymiana tralek z obudowy balustrady** | szt. | antresola | 1,000 |
| 1.13 | **Neon** | szt. | Podświetlany napis Harnaś Neon Led + ścianka ze sztucznej roślinności + montaż – zgodnie z projektem | 1,000 |
| 2. | **Materiały niezbędne do wykonania prac** | | | |
| 2.1 | **Tralki sosnowe** | szt |  | 120,000 |
| 2.2 | **Deski sosnowe** | m2 |  | 70,000 |









