***Załącznik Nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ)***

**Dostawa i montaż gniazda ekologicznego wykorzystywanego w procesach produkcyjnych**

**OGŁOSZENIODAWCA (Działający na rzecz i w imieniu Beneficjenta)**

ROYAL COUNSELS KANCELARIA PRAWNO-CONSULTINGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
44-100 Gliwice, ul. Pawła Stalmacha 6 / 1  
NIP: 9291663625, KRS: 0000200260  
REGON: 971291250

**ZAMAWIAJĄCY:**

ZYGMUNT J. GŁUCHOWSKI s.c.  
Zygmunt Głuchowski i Helena Głuchowska  
KOOPERACJA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA  
44-164 Gliwice, ul. Łódzka 32  
NIP: 631-10-78-935, REGON 272284558  
strona internetowa: <https://zjg.com.pl/>

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie ZAPYTANIE OFERTOWE, na zasadach określonych w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 i jest realizowane jako 1 z 4 zapytań ofertowych, które pojawią się w Bazie Konkurencyjności, na rzecz projektu o numerze:

FESL.10.03-IP.01-04A0/23-003, pt. „Wdrożenie innowacyjnego gniazda ekologicznego wykorzystywanego w procesach produkcyjnych”.

**Nazwa Programu:**

Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027

Priorytet 10. Fundusze Europejskie na transformację

Działanie 10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

**Numer projektu FESL.10.03-IP.01-04A0/23-003**

**Termin umieszczenia Zapytania ofertowego:** 27.09.2024r. **Termin składania ofert:** 07.10.2024r.

**Planowany termin podpisania umowy:** 10.2024r.

**CZĘŚĆ 1**

Przedmiot zamówienia: **Linia do obróbki wibrościernej**

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

**Wibrator – 2 sztuki**

Pojemność: 950-1100 l

Szerokość koryta roboczego: 430-480 mm

Moc silnika: 6 – 8 kW

Pneumatyczna klapa separacyjna

Sito separacyjne

Pneumatyczna pokrywa wygłuszająca

Jednostka dozująca wodę Jednostka sterująca z falownikiem

**Suszarka – 2 sztuki**

Pojemność: 800 – 950 l

Szerokość koryta roboczego: 450-500 mm

Szerokość koryta załadowczego: 550-650 mm

Szerokość koryta wyładowczego: 450-500 mm

Moc silnika 6 – 8 kW

Sito separacyjne powlekane

Pokrywa przeciwpyłowa

Zakres zamówienia:

1. dostawa
2. montaż
3. uruchomienie
4. szkolenie personelu
5. dostarczenie sporządzonych w języku polskim:
   * kompletnej dokumentacji technicznej,
   * instrukcji obsługi,
   * spisu części zapasowych i eksploatacyjnych wraz z cennikiem.

Oczekuje się złożenia ofert o terminie ważności nie krótszym niż **30** dni, jedynie od podmiotów będących **producentem urządzenia**.

Miejsce realizacji:44-153 Sośnicowice ul. Przemysłowa 18

Kod CPV ***42000000-6 Maszyny przemysłowe***

Minimalny okres gwarancji: **36** miesięcy od uruchomienia

Maksymalny czas reakcji serwisowej od momentu zgłoszenia awarii lub usterki (telefonicznie lub mailowo) do momentu bezpośredniej interwencji serwisu w celu jej usunięcia: **48 godzin** Kara za brak reakcji serwisowej **2%** całkowitej wartości netto za każdy dzień opóźnienia

**Warunki handlowe**:

1. Harmonogram projektu
   * podpisanie umowy planowane na **październik 2024**
   * dostawa ostatniej partii urządzeń na miejsce: **30.09.2025**
2. Warunki płatności:

Czy płatność częściowa? **TAK**

Proponowany harmonogram płatności:

* + maksimum **25%** ceny na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu Umowy jako wynagrodzenie za mobilizację Wykonawcy i przystąpienie do realizacji przedmiotu Umowy (*warunkiem wypłacenia zaliczki może być jej zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub weksla*);
  + **20%** po zgłoszeniu gotowości do wysyłki,
  + **30%** ceny na podstawie faktury VAT po dostarczeniu ostatniej partii na miejsce docelowe, zgodnie z harmonogramem płatności
  + minimum **25 %** ceny na podstawie faktury VAT po przekazaniu do eksploatacji na podstawie protokołu odbioru końcowego bezawaryjnego podpisanego przez Zamawiającego.

Wszystkie płatności dokonywane będą w terminie **30 dni od daty otrzymania** faktury wystawionej zgodnie z ustalonymi zasadami rozliczeń.

Wszystkie faktury będą dostarczane w formie elektronicznej na uzgodnione adresy email wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie kamienia milowego fakturowania.

Kwoty wskazane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na PLN po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń:

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1. Oświadczenie o poufności
2. Formularz oferty wraz z oświadczeniami Oferenta
3. Kopia polisy ubezpieczeniowej lub zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z limitem odpowiedzialności nie niższym niż **100.000 EUR** i dostarczenia jej Zamawiającemu w ciągu **7** dni od daty podpisania umowy
4. Pełnomocnictwo lub inny dokument wykazujący umocowanie do reprezentacji Wykonawcy (jeśli dotyczy)
5. Oferta techniczna w języku polskim lub angielskim
6. Lista referencyjna z ostatnich 5 lat na dostawę maszyn o podobnych parametrach

Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać podpisane przez osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy, a ich skany przesłane poprzez portal Baza Konkurencyjności w terminie określonym do składania ofert.

**Kryteria oceny**

**1. Cena**

Waga kryterium: **80% (**Max liczba punktów: 80)

Punkty obliczane w oparciu o cenę netto za przedmiot zamówienia, wg wzoru:

**C = [(Cnaj / Co) x 100] x W**

gdzie:

C - liczba punktów dla danej oferty

Cnaj – najniższa cena netto z ważnych ofert

Co - cena netto z danej oferty

W – waga

**2. Serwis**

czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia awarii lub usterki (telefonicznie lub mailowo) do momentu bezpośredniej interwencji serwisu w celu jej usunięcia (liczony w godzinach)

Waga kryterium **15%** (Max liczba punktów 15)

Punkty obliczane wg wzoru:

**S = [(Serwis minimalny / Serwis oferty badanej) x 100] x W**

gdzie:

Serwis minimalny – czas dotarcia serwisu wskazany w ofercie, w której zaoferowano najszybszy czas dotarcia w godzinach spośród wszystkich ocenianych ofert.

Serwis badanej oferty – czas dotarcia serwisu badanej oferty w godzinach.

W – waga

**3. Referencje**

Max liczba punktów **5**

Mniej niż 3 referencje – 0 pkt.

3 – 5 referencji – 2 pkt.

Powyżej 5 referencji – 5 pkt.

**CZĘŚĆ 2**

Przedmiot zamówienia: **Urządzenie umożliwiające pracę wody procesowej w obiegu zamkniętym** **- 1 szt.**

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Wydajność: 800 – 1250 l/h

Moc: 4,5 – 5,5 kW

Pojemność kosza: 10-25 kg

Automatyka dozowania

Pojemność zbiornika wody brudnej: 250 - 350 l

Pojemność zbiornika wody czystej: 400 - 500 l

Zakres zamówienia:

1. pakowanie
2. dostawa
3. montaż
4. uruchomienie
5. szkolenie personelu
6. dostarczenie sporządzonych w języku polskim:
   * kompletnej dokumentacji technicznej,
   * instrukcji obsługi,
   * spisu części zapasowych i eksploatacyjnych wraz z cennikiem.

Oczekuje się złożenia ofert o terminie ważności nie krótszym niż **30** dni, jedynie od podmiotów będących **producentem urządzenia**.

Miejsce realizacji:44-153 Sośnicowice ul. Przemysłowa 18

Kod CPV ***42000000-6 Maszyny przemysłowe***

Minimalny okres gwarancji: **36** miesięcy od uruchomienia

Maksymalny czas reakcji serwisowej od momentu zgłoszenia awarii lub usterki (telefonicznie lub mailowo) do momentu bezpośredniej interwencji serwisu w celu jej usunięcia: **48 godzin**

Kara za brak reakcji serwisowej **2%** całkowitej wartości netto za każdy dzień opóźnienia

**Warunki handlowe**:

1. Harmonogram projektu
   * podpisanie umowy planowane na **październik 2024**
   * dostawa ostatniej partii urządzeń na miejsce: **30.09.2025**
2. Warunki płatności:

Czy płatność częściowa? **TAK**

Proponowany harmonogram płatności:

* + maksimum **25%** ceny na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu Umowy jako wynagrodzenie za mobilizację Wykonawcy i przystąpienie do realizacji przedmiotu Umowy (*warunkiem wypłacenia zaliczki może być jej zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub weksla*);
  + **20%** po zgłoszeniu gotowości do wysyłki,
  + **30%** ceny na podstawie faktury VAT po dostarczeniu ostatniej partii na miejsce docelowe, zgodnie z harmonogramem płatności
  + minimum **25 %** ceny na podstawie faktury VAT po przekazaniu do eksploatacji na podstawie protokołu odbioru końcowego bezawaryjnego podpisanego przez Zamawiającego.

Wszystkie płatności dokonywane będą w terminie **30 dni od daty otrzymania** faktury wystawionej zgodnie z ustalonymi zasadami rozliczeń.

Wszystkie faktury będą dostarczane w formie elektronicznej na uzgodnione adresy email wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie kamienia milowego fakturowania.

Kwoty wskazane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na PLN po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń:

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1. Oświadczenie o poufności
2. Formularz oferty wraz z oświadczeniami Oferenta
3. Kopia polisy ubezpieczeniowej lub zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z limitem odpowiedzialności nie niższym niż **100.000 EUR** i dostarczenia jej Zamawiającemu w ciągu **7** dni od daty podpisania umowy
4. Pełnomocnictwo lub inny dokument wykazujący umocowanie do reprezentacji Wykonawcy (jeśli dotyczy)
5. Oferta techniczna w języku polskim lub angielskim
6. Lista referencyjna z ostatnich 5 lat na dostawę maszyn o podobnych parametrach

Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać podpisane przez osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy, a ich skany przesłane poprzez portal Baza Konkurencyjności w terminie określonym do składania ofert.

**Kryteria oceny**

1. **Cena**

Waga kryterium: **80% (**Max liczba punktów: 80)

Punkty obliczane w oparciu o cenę netto za przedmiot zamówienia, wg wzoru:

**C = [(Cnaj / Co) x 100] x W**

gdzie:

C - liczba punktów dla danej oferty

Cnaj – najniższa cena netto z ważnych ofert

Co - cena netto z danej oferty

W – waga

1. **Serwis**

czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia awarii lub usterki (telefonicznie lub mailowo) do momentu bezpośredniej interwencji serwisu w celu jej usunięcia (liczony w godzinach) waga kryterium **15%** (Max liczba punktów 15)

Punkty obliczane wg wzoru:

**S = [(Serwis minimalny / Serwis oferty badanej) x 100] x W**

gdzie:

Serwis minimalny – czas dotarcia serwisu wskazany w ofercie, w której zaoferowano najszybszy czas dotarcia w godzinach spośród wszystkich ocenianych ofert.

Serwis badanej oferty – czas dotarcia serwisu badanej oferty w godzinach.

W – waga

1. **Referencje**

Max liczba punktów **5**

Mniej niż 3 referencje – 0 pkt.

3 – 5 referencji – 2 pkt.

Powyżej 5 referencji – 5 pkt.

**CZĘŚĆ 3**

Przedmiot zamówienia: **System oczyszczania wody poprocesowej wraz ze wstępnym oczyszczaniem frakcji oleistej**

Specyfikacja Przedmiotu zamówienia:

**System oczyszczania wody** – **1 szt.**

Wydajność: 8 – 12 l/h

Zapotrzebowanie na energię elektryczną: 4 – 6 kW

Jakość oczyszczania min. 90%

Temperatura odparowywania: 30-400C

Szerokość: 1300 – 1500 mm

Długość: 2100 - 2200 mm

Wewnętrzny system samoczyszczący

Płaszcz grzewczy umieszczony na zewnątrz komory roboczej Wyposażenie dodatkowe:

* zbiornik na destylat
* zbiornik na koncentrat
* zbiornik na wodę poprocesową

Poziom hałasu: < 80dB

Możliwość podłączenia urządzenia do Internetu

Zdalne monitorowanie pracy maszyny

Przedmiotem oczyszczania będzie woda po obróbce wibrościernej oraz woda po myciu powierzchni płaskich

**Odolejacz – 1 szt.**

Separator oleju działający w obiegu zamkniętym

Wydajność minimalna 650 l/h Szerokość: 600-800 mm

Długość: 1400-1600 mm

Wykonanie czaszy roboczej stal nierdzewna

Przedmiotem oczyszczania będzie woda po obróbce wibrościernej

Minimalna temperatura pracy urządzenia 55oC

Zakres zamówienia

1. dostawa,
2. montaż
3. uruchomienie
4. przeszkolenie personelu
5. dostarczenie, sporządzonych w języku polskim:
   * kompletnej dokumentacji technicznej,
   * instrukcji obsługi,
   * spisu części zapasowych i eksploatacyjnych wraz z cennikiem.

Oczekuje się złożenia ofert o terminie ważności nie krótszym niż **30** dni, jedynie od podmiotów będących **producentem urządzenia**.

Miejsce realizacji:44-153 Sośnicowice ul. Przemysłowa 18

Kod CPV ***42912000-2 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy***

Minimalny okres gwarancji:**36** miesięcy od uruchomienia

Maksymalny czas reakcji serwisowej od momentu zgłoszenia awarii lub usterki (telefonicznie lub mailowo) do momentu bezpośredniej interwencji serwisu w celu jej usunięcia: **48 godzin**

Kara za brak reakcji serwisowej **2%** całkowitej wartości netto za każdy dzień opóźnienia

**Warunki handlowe**:

1. Harmonogram projektu
   * podpisanie umowy planowane na **październik 2024**
   * dostawa ostatniej partii urządzeń na miejsce: **30.09.2025**
2. Warunki płatności:

Czy płatność częściowa? **TAK**

Proponowany harmonogram płatności:

* + maksimum **25%** ceny na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu Umowy jako wynagrodzenie za mobilizację Wykonawcy i przystąpienie do realizacji przedmiotu Umowy (*warunkiem wypłacenia zaliczki może być jej zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub weksla*);
  + **20%** po zgłoszeniu gotowości do wysyłki,
  + **30%** ceny na podstawie faktury VAT po dostarczeniu ostatniej partii na miejsce docelowe, zgodnie z harmonogramem płatności
  + minimum **25 %** ceny na podstawie faktury VAT po przekazaniu do eksploatacji na podstawie protokołu odbioru końcowego bezawaryjnego podpisanego przez Zamawiającego.

Wszystkie płatności dokonywane będą w terminie **30 dni od daty otrzymania** faktury wystawionej zgodnie z ustalonymi zasadami rozliczeń.

Wszystkie faktury będą dostarczane w formie elektronicznej na uzgodnione adresy email wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie kamienia milowego fakturowania.

Kwoty wskazane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na PLN po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń:

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1. Oświadczenie o poufności
2. Formularz oferty wraz z oświadczeniami Oferenta
3. Kopia polisy ubezpieczeniowej lub zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z limitem odpowiedzialności nie niższym niż **100.000 EUR** i dostarczenia jej Zamawiającemu w ciągu **7** dni od daty podpisania umowy
4. Pełnomocnictwo lub inny dokument wykazujący umocowanie do reprezentacji Wykonawcy (jeśli dotyczy)
5. Oferta techniczna w języku polskim lub angielskim
6. Lista referencyjna z ostatnich 5 lat na dostawę maszyn o podobnych parametrach

Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać podpisane przez osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy, a ich skany przesłane poprzez portal Baza Konkurencyjności w terminie określonym do składania ofert.

**Kryteria oceny**

1. **Cena**

Waga kryterium: **80% (**Max liczba punktów: 80)

Punkty obliczane w oparciu o cenę netto za przedmiot zamówienia, wg wzoru:

**C = [(Cnaj / Co) x 100] x W**

gdzie:

C - liczba punktów dla danej oferty

Cnaj – najniższa cena netto z ważnych ofert

Co - cena netto z danej oferty

W – waga

1. **Serwis**

czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia awarii lub usterki (telefonicznie lub mailowo) do momentu bezpośredniej interwencji serwisu w celu jej usunięcia (liczony w godzinach) waga kryterium **15%** (Max liczba punktów 15) Punkty obliczane wg wzoru:

**S = [(Serwis minimalny / Serwis oferty badanej) x 100] x W**

gdzie:

Serwis minimalny – czas dotarcia serwisu wskazany w ofercie, w której zaoferowano najszybszy czas dotarcia w godzinach spośród wszystkich ocenianych ofert.

Serwis badanej oferty – czas dotarcia serwisu badanej oferty w godzinach.

W – waga

1. **Referencje**

Max liczba punktów **5**

Mniej niż 3 referencje – 0 pkt.

3 – 5 referencji – 2 pkt.

Powyżej 5 referencji – 5 pkt.