Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | | **jednostka miary** | **ilość** |
| **nazwa** | **Opis** |
| **1** | **3** | | **4** | **5** |
| 1 | Bilateralna  platforma  dynamometryczna | Specyfikacja platformy:  Wymiary pojedynczej płyty: 400 mm x 225 mm x 42 mm1  Waga: nie więcej niż 5 kg na płytę (10 kg para)1  Maksymalne obciążenie: 1000 kg  Bezpieczne przeciążenie: 1500 kg  Maksymalne przeciążenie: 2000 kg  Częstotliwość próbkowania: do 1000 Hz1  Sprzęt musi być mobilny  Gwarancja min. 7 letnia  Wsparcie w ciągu 24h  Przeszkolenie wprowadzającego stacjonarnie w miejscu u Zamawiającego | szt. | 1 |