|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Specyfikacja Techniczna\_ Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego OR.271.10.2024*** | | | | |
| *Nazwa urządzenia* | *Techniczne wymagania urządzenia określone przez Zamawiającego* | *Producent –* ***wstawić nazwę*** | *Model /Typ****– wstawić model/typ*** | *Spełnia wymagania techniczne określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i Załączniku nr 1*  **Wstawić:** **TAK** lub **NIE** |
| Łódź ratownicza | długość kadłuba: min. 4,0 m |  |  |  |
| szerokość: 1,70 m |  |  |  |
| materiał: aluminium |  |  |  |
| maksymalne zanurzenie: 0,2 m |  |  |  |
| moc silnika: min. 40 KM |  |  |  |
| waga kadłuba: min. 280 kg |  |  |  |
| ładowność: min. 630 kg |  |  |  |
| min. 6 osobowa |  |  |  |
| przyczepa podłodziowa z regulowanym dyszlem |  |  |  |
| Dodatkowe wyposażenie | dwie otwierane bakisty rufowe (np. na zbiornik paliwa i akumulator) |  |  |  |
| otwierana bakista dziobowa |  |  |  |
| relingi wzdłuż burt |  |  |  |
| knagi – 4 szt. |  |  |  |
| ucho cumownicze i holownicze |  |  |  |
| odpływ wody z pokładu |  |  |  |
| antypoślizgowy pokład z ryflowanej blachy |  |  |  |
| gaśnica 2 szt. |  |  |  |
| kompletna sterówka z owiewką lub bez |  |  |  |
| instalacja elektryczna |  |  |  |
| składana targa z belką sygnalizacyjną |  |  |  |
| oświetlenie topowe i nawigacyjne (alarmowe) |  |  |  |
| sygnał dźwiękowy/megafon |  |  |  |
| szperacz dalekosiężny |  |  |  |
| echosonda |  |  |  |
| fotele dla sternika i pasażera na bakistach rufowych |  |  |  |
| otwierane bakisty wzdłuż burt jako ławki lub ławka poprzeczna |  |  |  |
| linka życia |  |  |  |
| drabinka dla płetwonurka |  |  |  |
| podesty rufowe |  |  |  |
| kotwica składana |  |  |  |
| lina cumownicza 50 m |  |  |  |
| wiosła 6 szt. |  |  |  |
| apteczka wodoodporna |  |  |  |
| kamizelka ratunkowa 8 szt. |  |  |  |
|  | | | | |

**UWAGA:** Wykonawca załącza do niniejszej specyfikacji: *karty techniczne oferowanych urządzeń, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp.*

*………………………………………………  
 Podpis osoby uprawnionej*