*Załącznik nr 1a do Zapytanie Ofertowego nr 5 z dnia 12.11.2024 r.*

**Instrukcja wypełniania załącznika**

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „**Parametr oferowany”**
2. Jeśli w kolumnie „**Parametr oferowany”** występuje zapis „**TAK/NIE**” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „**TAK**”.
3. W przypadku, gdy w kolumnie „**Parametr oferowany”** występuje zapis: „**Podać**”, Wykonawca zobowiązany jest do podania i opisania parametrów dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do zadeklarowania konkretnych wartości liczbowych, w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, umożliwiających dokonanie oceny punktowej porównywalnych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub bezpośrednio u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi przez Wykonawcę.

**Uwaga! Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa parametru** | **Parametr oferowany** | **Rodzaj parametru/**  **Punktacja** |
| 1 | Nazwa produktu | Podać |  |
|  | **PARAMETRY** |  |  |
| 2 | **Licencja oprogramowania Serwera Archiwizacji PACS SRV – 1 szt.**  - 1xlicencja modułu DICOM/WL dla Centralnego Systemu Archiwizacji danych  obrazowych On-line serwera PACS SRV: (1xCT)  - 3xlicencja modułu DICOM dla Centralnego Systemu Archiwizacji danych  obrazowych On-line serwera PACS SRV: (3xStacjaLekarskaLokalna)  - 3xlicencja modułu DICOM dla Centralnego Systemu Archiwizacji danych  obrazowych On-line serwera PACS SRV: (3xStacjaLekarskaZdalna)  - 1xlicencja modułu DICOM dla Centralnego Systemu Archiwizacji danych  obrazowych On-line serwera PACS SRV: (1xZBD-WOW)  - 1xlicencja modułu SRV dla wielkości wolumenu obrazowego badań DICOM3.0  On-line 20TB (rozszerzenie posiadanej przez Zamawiającego licencji z 12TB do  40TB) z możliwością rozbudowy – instalacja oprogramowania z wykorzystaniem  zaplecza sprzętowego Zamawiającego | Tak/nie | Parametr obligatoryjny |
| 3 | **Licencja stacji diagnostycznej uniwersalnej CT/MRI/RTG PACS– 3 szt.**  - 3xlicencja oprogramowania uniwersalnego kliniczno-diagnostycznego PACS: (3xStacjaLekarska)  - 3xlicencja modułu Import CD badań z nośników zewnętrznych CD/DVD/USB/etc.  do Centralnego systemu Archiwizacji SRV: (3xStacjaLekarska)  - 3xlicencja Out-CD badań dla pacjentów z wykorzystaniem napędu Stacji Roboczej: (3xStacjaLekarska)  - 3xdostawa zestawu: 1xPCDell3000MT+2x2MPXEizoRX270+1xLCD  EizoEV2360+1xUPS Eaton500VA+1xdrukarka/skaner | Tak/nie | Parametr obligatoryjny |
| 4 | **Integracja z infrastrukturą informatyczną – 1 szt.**  - Podłączenie do systemu PACS urządzeń diagnostycznych pracujących w  standardzie DICOM3.0/WL (bez kosztów firm trzecich)  - Rekonfiguracja oprogramowana PACS SRV/WEB/HL7 wraz z aktualizacją  - Podłączenie Stacji Lekarskich do systemu PACS  - Rekonfiguracja bazy danych Serwera Archiwizacji PACS „Online”  - Usługa kalibracji startowej monitorów medycznych stacji diagnostycznej | Tak/nie | Parametr obligatoryjny |
|  | **POZOSTAŁE** |  |  |
| 5 | Gwarancja – 1 szt.   Wdrożenie, gwarancja, wsparcie techniczne 36 miesięcy na udzielone licencje, wykonane usługi serwisowe oraz dostarczony sprzęt komputerowy | Tak/nie | Parametr obligatoryjny |
| 6 | Szkolenie 2 dni (8h) + 1 dzień webinar (4h) | Tak/nie | Parametr obligatoryjny |
| 7 | Licencje na oprogramowanie udzielane są bezterminowo | Tak/nie | Parametr obligatoryjny |

…….……………………………… …….………………………………

*(miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)*

………………………. ……………………….

Miejscowość i Data Podpis Wykonawcy