**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 30.10.2024 r.**

**Arkusz zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem z Zapytania ofertowego (rowery elektryczne)**

UWAGA!

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 49 sztuk rowerów elektrycznych MTB full suspension fabrycznie nowych, wolnych od wad i kompletnych oraz wyprodukowanych w UE przez maksymalnie 4 różnych producentów o parametrach nie gorszych niż te wymienione w Zapytaniu ofertowym i powielone w niniejszym Załączniku. Termin dostawy to 21 dni od podpisania umowy, gwarancja minimalna to 24 miesiące.

**Rama S w ilości 2 sztuk:**

Oferowana ilość dla producenta i modelu poniżej[[1]](#footnote-1): …………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………….

Model: ……………………………………………………………………………………………………………..

Dokument odnoszący się do aspektów proekologicznych[[2]](#footnote-2): TAK/NIE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | SILNIK: system wspomagania do 25km/h / moment obrotowy minimum 85Nm |  |
| 2 | BATERIA: PowerTUBE minimum 750 Wh, łatwy demontaż otwierany na kluczyk |  |
| 3 | AMORTYZACJA: przód i tył skok minimum 140 mm |  |
| 4 | KOŁO: przednie 29’ lub 27,5’, tylne 27,5’ |  |
| 5 | BIEGI: co najmniej 10 speed |  |
| 6 | Sztyca podsiodłowa regulowana z manetki na kierownicy z minimalnym skokiem 100mm |  |

**Rama M w ilości 10 sztuk:**

Oferowana ilość dla producenta i modelu poniżej[[3]](#footnote-3): …………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………….

Model: ……………………………………………………………………………………………………………..

Dokument odnoszący się do aspektów proekologicznych[[4]](#footnote-4): TAK/NIE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | SILNIK: system wspomagania do 25km/h / moment obrotowy minimum 85Nm |  |
| 2 | BATERIA: PowerTUBE minimum 750 Wh, łatwy demontaż otwierany na kluczyk |  |
| 3 | AMORTYZACJA: przód i tył skok minimum 140 mm |  |
| 4 | KOŁO: przednie 29’, tylne 27,5’ |  |
| 5 | BIEGI: co najmniej 10 speed |  |
| 6 | Sztyca podsiodłowa regulowana z manetki na kierownicy z minimalnym skokiem 100mm |  |

**Rama L w ilości 30 sztuk:**

Oferowana ilość dla producenta i modelu poniżej[[5]](#footnote-5): …………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………….

Model: ……………………………………………………………………………………………………………..

Dokument odnoszący się do aspektów proekologicznych[[6]](#footnote-6): TAK/NIE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | SILNIK: system wspomagania do 25km/h / moment obrotowy minimum 85Nm |  |
| 2 | BATERIA: PowerTUBE minimum 750 Wh, łatwy demontaż otwierany na kluczyk |  |
| 3 | AMORTYZACJA: przód i tył skok minimum 160 mm |  |
| 4 | KOŁO: przednie 29’, tylne 27,5’ |  |
| 5 | BIEGI: co najmniej 12 speed |  |
| 6 | Sztyca podsiodłowa regulowana z manetki na kierownicy z minimalnym skokiem 100mm |  |

**Rama XL w ilości 7 sztuk:**

Oferowana ilość dla producenta i modelu poniżej[[7]](#footnote-7): …………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………….

Model: ……………………………………………………………………………………………………………..

Dokument odnoszący się do aspektów proekologicznych[[8]](#footnote-8): TAK/NIE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | SILNIK: system wspomagania do 25km/h / moment obrotowy minimum 85Nm |  |
| 2 | BATERIA: PowerTUBE minimum 750 Wh, łatwy demontaż otwierany na kluczyk |  |
| 3 | AMORTYZACJA: przód i tył skok minimum 140 mm |  |
| 4 | KOŁO: przednie 29’, tylne 27,5’ |  |
| 5 | BIEGI: co najmniej 10 speed |  |
| 6 | Sztyca podsiodłowa regulowana z manetki na kierownicy z minimalnym skokiem 100mm |  |

1. W przypadku oferowania kilku modeli dla danej ramy prosimy powielić stronę z arkusza i wprowadzić dane techniczne oferowane dla każdego modelu. Prosimy pamiętać, że suma oferowanych rowerów danej ramy nie może być różna niż ta wymieniona w przedmiocie zamówienia, np. dla ramy S wynosi ona 2 sztuki, a więc zaoferowanie 1 sztuki lub 3 sztuk w sumie powoduje odrzucenie oferty z uwagi na przedstawienie przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem w Zapytaniu ofertowym. [↑](#footnote-ref-1)
2. Niepotrzebne skreślić, a w przypadku odpowiedzi „TAK” prosimy o dołączenie odpowiedniego dokumentu do oferty [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku oferowania kilku modeli dla danej ramy prosimy powielić stronę z arkusza i wprowadzić dane techniczne oferowane dla każdego modelu. Prosimy pamiętać, że suma oferowanych rowerów danej ramy nie może być różna niż ta wymieniona w przedmiocie zamówienia, np. dla ramy S wynosi ona 2 sztuki, a więc zaoferowanie 1 sztuki lub 3 sztuk w sumie powoduje odrzucenie oferty z uwagi na przedstawienie przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem w Zapytaniu ofertowym. [↑](#footnote-ref-3)
4. Niepotrzebne skreślić, a w przypadku odpowiedzi „TAK” prosimy o dołączenie odpowiedniego dokumentu do oferty [↑](#footnote-ref-4)
5. W przypadku oferowania kilku modeli dla danej ramy prosimy powielić stronę z arkusza i wprowadzić dane techniczne oferowane dla każdego modelu. Prosimy pamiętać, że suma oferowanych rowerów danej ramy nie może być różna niż ta wymieniona w przedmiocie zamówienia, np. dla ramy S wynosi ona 2 sztuki, a więc zaoferowanie 1 sztuki lub 3 sztuk w sumie powoduje odrzucenie oferty z uwagi na przedstawienie przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem w Zapytaniu ofertowym. [↑](#footnote-ref-5)
6. Niepotrzebne skreślić, a w przypadku odpowiedzi „TAK” prosimy o dołączenie odpowiedniego dokumentu do oferty [↑](#footnote-ref-6)
7. W przypadku oferowania kilku modeli dla danej ramy prosimy powielić stronę z arkusza i wprowadzić dane techniczne oferowane dla każdego modelu. Prosimy pamiętać, że suma oferowanych rowerów danej ramy nie może być różna niż ta wymieniona w przedmiocie zamówienia, np. dla ramy S wynosi ona 2 sztuki, a więc zaoferowanie 1 sztuki lub 3 sztuk w sumie powoduje odrzucenie oferty z uwagi na przedstawienie przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem w Zapytaniu ofertowym. [↑](#footnote-ref-7)
8. Niepotrzebne skreślić, a w przypadku odpowiedzi „TAK” prosimy o dołączenie odpowiedniego dokumentu do oferty [↑](#footnote-ref-8)