**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/FELD.09.01-IP.02-0352/25**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Postępowanie ofertowe prowadzone jest w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz automatyzacja procesów w PROMYK AGRO Sp. z o.o.” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021–2027, Działanie FELD.09.01 Gospodarka w transformacji, numer naboru: FELD.09.01-IP.02-002/25, numer wniosku: FELD.09.01-IP.02-0352/25.

1. **ZAMAWIAJĄCY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa Zamawiającego** | PROMYK AGRO Sp. z o.o. |
| **Adres:** | Ul. Strażacka 16C, 98-338 Sulmierzyce |
| **NIP:** | 5080098132 |
| **REGON:** | 520927013 |
| **Osoba do kontaktu:** | Aneta Kumor-Kiljańska |
| **Email:** | [aneta@kumorkancelaria.pl](mailto:aneta@kumorkancelaria.pl) |
| **Tel:** | 667 619 212 |

1. **DANE WYKONAWCY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pełna nazwa Wykonawcy:** |  |
| **Adres Wykonawcy:** |  |
| **NIP:** |  |
| **REGON:** |  |
| **Email:** |  |
| **Tel:** |  |

1. **OFERTA**
2. Kryteria punktowe:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Cena oferty łącznie (brutto):** |  |
| **Cena oferty łącznie (netto):** |  |
| **Wartość VAT:** |  |
| 1. **Okres gwarancji na przedmiot zamówienia – urządzenia techniczne (w miesiącach):** |  |
| 1. **Czas realizacji przedmiotu zamówienia (w miesiącach):** |  |

2. Kryteria techniczne - oświadczenia Wykonawcy:

* 1. Potwierdzamy, że oferowana przez nas linia produkcyjna wraz z jej wszystkimi elementami składowymi spełnia wymagania Zamawiającego określone w Zapytaniu Ofertowym. Na potwierdzenie powyższego przedstawiamy poniżej szczegółowy opis techniczny oferowanego rozwiązania:

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym**  **– minimalne wymagania** | **Opis faktycznie oferowanych**  **parametrów technicznych** |
| Specyfikacja techniczna - minimalne wymagania/parametry/funkcjonalności | |
| 1. Opis z Zapytania Ofertowego | Miejsce, w którym Wykonawca ma SAMODZIELNIE wpisać oferowane wartości/parametry techniczne (nazwa producenta, model, numer katalogowy oferowanego sprzętu) |
| **MODUŁ 1 - Magazynowanie i przygotowanie surowców**  **Zbiorniki/silosy magazynowe**  Minimalne wymagania:   * min. 3 zbiorniki o pojemności min. 90–100 m³ każdy, * konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, * podesty serwisowe, balustrady, drabiny, bramki samozamykające i komunikacja, * czujniki poziomu min/maks, * klapy bezpieczeństwa, * włazy rewizyjne, * możliwość napełniania z autocysterny, * system odpowietrzania i filtracji pyłu.   **Dozowanie surowców**  Minimalne wymagania:   * precyzyjne dozowniki surowców mineralnych w liczbie min. 3 szt., * możliwość regulacji przepływu, * przepustnice odcinające, * zabezpieczenia przed przeciążeniem.   **Dozowanie dodatków**  Minimalne wymagania:   * kosze zasypowe w liczbie co najmniej dwóch sztuk o minimalnej pojemności 5m3 każdy, * precyzyjne dozowniki dodatków organicznych i mineralnych w liczbie min. 2 szt., * możliwość regulacji przepływu, * zabezpieczenia przed przeciążeniem.   **Transport surowca**  Minimalne wymagania:   * przenośniki ślimakowe/taśmowe/kubełkowe, * system ochrony przed cofaniem materiału.   **MODUŁ 2 - Mieszanie i homogenizacja**  **Mieszarka surowców - dostawa po stronie Zamawiającego**  **Podawanie do sekcji granulacji**   * transport mechaniczny.   **MODUŁ 3 - Granulacja nawozów BIO**  **Granulator (1 szt.)**  Minimalne wymagania:   * typ: talerzowy, * wydajność granulatora min. 15 t/h, * średnica talerza granulatora min. 5m, * przystosowanie do pracy z nawozami organicznymi i organiczno-mineralnymi, * regulacja prędkości obrotowej talerza, * automatyczna regulacja kąta pochylenia talerza, * system bezpieczeństwa przeciw przeciążeniowego, * system dozowania wody oraz dodatków ciekłych.   **Separacja i odbiór granulatu surowego**  Minimalne wymagania:   * separator mokrego granulatu jednopokładowy o wydajności min. 15 t/h, * przenośniki do odbioru granulatu, * pomiar wilgotności granulatu.   **MODUŁ 4 - Suszenie granulatu**  **Suszarka do granulatu nawozowego**  Minimalne wymagania:   * typ: bębnowa obrotowa, * wilgotność na wejściu do suszarki maksymalnie 10%, * minimalna wydajność – 14 t/h na wyjściu, * wydajność dostosowana do pracy ciągłej z modułem granulacji, * równomierne suszenie do wilgotności docelowej ok. 3% dla granulatu o uziarnieniu 2-6 mm, * system regulacji temperatury i przepływu powietrza, * generator ciepła gazowy, * wentylatory wyciągowe i nadmuchowe, * zabezpieczenia przed przegrzaniem, * niezależna instalacja odpylająca dla procesu suszenia, koncentracja pyłu na wylocie z filtra suszarki nie więcej niż 10 mg/m3, * odbiór pyłów do worków big-bag z instalacji odpylającej.   **MODUŁ 5 - Chłodzenie granulatu**  **Chłodnica granulatu**  Minimalne wymagania:   * typ: taśmowa, * taśma w wykonaniu nierdzewnym (stal 304), * wydajność min. 14 t/h, * temperatura chłodzenia - maksymalnie 10 stopni C powyżej temperatury otoczenia, * pomiar temperatury granulatu, * odpylanie, * układ wentylatorów nadmuchowych, * niezależna instalacja odpylająca dla procesu chłodzenia, koncentracja pyłu na wylocie z filtra chłodnicy nie więcej niż 10 mg/m3, * odbiór pyłów do worków big-bag z instalacji odpylającej.   **MODUŁ 6 - Przesiewanie, kruszenie i separacja frakcji**  **Przesiewacz**  Minimalne wymagania:   * rozsianie materiału na dwie frakcje użytkowe: 2-4 mm oraz 4-6 mm, * możliwość łatwej wymiany sit, * odpylanie.   **Kruszarka nadziarna**  Minimalne wymagania:   * rozdrabnianie nadziarna do frakcji nadającej się do ponownej granulacji, * system przeciw przeciążeniowy.   **Transport frakcji powrotnej**  Minimalne wymagania:   * powrót podziarna i rozdrobnionego nadziarna do granulatora, * zbiornik buforowy, * dozowanie do granulatora.   **MODUŁ 7 - Transport wewnętrzny**  Wymagany kompletny system transportu (minimalne wymagania):   * przenośniki kubełkowe / ślimakowe / taśmowe, * konstrukcje wsporcze, * zabezpieczenia przed przeciążeniem, * odpylanie centralne, koncentracja pyłu na wylocie z filtra centralnego nie więcej niż 10 mg/m3, * korytka kablowe i trasy technologiczne, * instalacja sprężonego powietrza wraz ze sprężarką.   **MODUŁ 8 - Pakowanie i paletyzacja - dostawa po stronie Zamawiającego**  **MODUŁ 9 - System sterowania i automatyki**  Minimalne wymagania:   * centralny system sterowania linią (jeden punkt zarządzania), * wizualizacja procesu (SCADA lub równoważna), * zdalny dostęp serwisowy, * rejestracja danych procesowych, alarmów i trendów, * sterowanie automatyczne z możliwością pracy ręcznej, * przemysłowa komunikacja przewodowa, * szafy sterownicze w wydzielonym pomieszczeniu.   Integracja dotyczy wyłącznie urządzeń dostarczonych w ramach zamówienia. |  |

* 1. Oświadczamy, że zaproponowana cena została oszacowana z uwzględnieniem wszystkich elementów składowych wyszczególnionych w Zapytaniu Ofertowym.
  2. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty (w tym w szczególności dostawa, montaż, uruchomienie i przeszkolenie).
  3. Oświadczamy, że wyszczególnione powyżej elementy zostaną dostarczone i zamontowane zgodnie z okresem realizacji wskazanym w Zapytaniu Ofertowym.
  4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
  5. Oświadczamy, że nie zachodzą wobec nas przesłanki konfliktu interesów, o których mowa w Dziale VII - Zapytania Ofertowego oraz Wytycznych, tzn. między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a nami nie ma powiązań, polegających w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
2. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Zamawiającego biorącego udział w niniejszym postępowaniu;
3. pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
4. **Warunki udziału w postępowaniu**
5. Zapoznaliśmy się z informacjami i warunkami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
6. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
7. Wobec nas nie zachodzą przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego, układowego ani likwidacyjnego.
8. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Oświadczamy, że osiągnęliśmy roczny przychód za ostatni rok obrotowy w wysokości nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN (osiem milionów złotych) netto.
9. Nie zalegamy z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
10. Posiadamy kompetencje i kwalifikacje techniczne zapewniające prawidłową realizację dostaw oraz montażu i uruchomienia urządzeń, potwierdzone odpowiednimi dokumentami o stosowaniu właściwych norm jakości.
11. Posiadamy doświadczenie w realizacji zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonanie co najmniej 2 (dwóch) linii technologicznych związanych z przetwarzaniem surowców mineralnych, każdej o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych) netto, zrealizowanych w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, tj. od stycznia 2021 r. do stycznia 2026 r., na potwierdzenie czego przedkładamy poniższy wykaz wymaganych realizacji:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wykaz dostaw** | | |
| **Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego wykonywano określoną dostawę** | **Rodzaj dostawy, w tym wskazanie zakresu wykonanych prac** | **Data wykonania (odbioru) (miesiąc, rok)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, s. 1, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033, oraz w związku z informacją Urzędu Zamówień Publicznych.
2. W stosunku do nas nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514).
3. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
4. **Lista dokumentów załączonych do Formularza Ofertowego**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagane dokumenty** | **Proszę potwierdzić przez wpisanie**  **TAK / NIE** |
| * 1. Oświadczenie Klauzula RODO zgodna z Załącznikiem nr 2. |  |
| * 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. |  |
| * 1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub że uzyskał przewidziane przepisami prawnymi: zwolnienie, odroczenie, rozłożenie należności na raty lub wstrzymanie wykonania decyzji - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |  |
| * 1. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, lub że uzyskał przewidziane przepisami prawnymi: zwolnienie, odroczenie, rozłożenie należności na raty lub wstrzymanie wykonania decyzji – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |  |
| * 1. Kopia aktualnego certyfikatu potwierdzający spełnienie warunków wynikających z normy ISO 9001, obejmującej wymogi systemu zarządzania jakością w organizacji. |  |
| * 1. Kopia aktualnego certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań normy ISO 3834-2, obejmującej jakość procesu spawania konstrukcji stalowych związanych z realizacją linii technologicznych. |  |
| * 1. Kopia aktualnego certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań normy PN-EN 1090-2 dla klasy wykonania EXC3, uprawniający do wykonywania konstrukcji stalowych i elementów nośnych w klasie EXC3 zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |
| * 1. Referencje lub dokumenty równoważne (umowy, protokoły odbioru lub inne dokumenty) potwierdzające dostawę, montaż i uruchomienie 2 (dwóch) linii technologicznych związanych z przetwarzaniem surowców mineralnych, każdej o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych) netto, zrealizowanych w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, tj. od stycznia 2021 r. do stycznia 2026 r. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………………… | ……………………………………………………. |
| *Miejscowość, data* | *Czytelny podpis osoby/osób uprawnionych  do reprezentowania Wykonawcy* |

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)