

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

my niżej podpisani:..................

działając w imieniu i na rzecz: ………………

(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych:

| **NAMIOTY FABRYCZNIE NOWE** | TAK/NIE | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| **WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA** zgodna z normą PN-EN 13782 potwierdzona analizą statyczną i certyfikatem wydanym przez niezależną instytucję | TAK/NIE |  |
| **KLASYFIKACJA REAKCJI NA OGIEŃ M2/B1** potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną instytucję | TAK/NIE |  |
|  |  |  |
| **POSZYCIE** |  |  |
| rozmiar poszycia: długość min. 15m, szerokość min. 10 m | TAK/NIE |  |
| kolor poszycia: piaskowy (chino) | TAK/NIE |  |
| materiał poszycia: dzianina poliestrowa z powłoką PU/PVC, o gramaturze min. 750g/m2, z hybrydowymi połączeniami materiału za pomocą szwów i spawów HF | TAK/NIE |  |
| wykończenie poszycia: na krawędzi – rozciągliwy rzep o dużej przyczepności służący do montażu rynien i ścianek oraz wzdłuż krawędzi – metalowe pierścienie na wewnętrznej stronie poszycia służące do montażu lekkich dekoracji i oświetlenia | TAK/NIE |  |
| **MASZTY** |  |  |
| maszty boczne: z drewna eukaliptusowego o śr. min. 80 mm, z wykończeniem powierzchni za pomocą lakierowania | TAK/NIE |  |
| maszty centralne: odcinki rury aluminiowej o śr. min. 76mm i gr. ścianki min. 3 mm, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, udarności i odporności na korozję (stop 6082 T6 lub 6061 T6), z wykończeniem powierzchni za pomocą anodowania | TAK/NIE |  |
| akcesoria do masztów centralnych: gumowe główki i stopki, metalowe podstawy do utrzymywania masztu w pionie (z zabezpieczeniem antykorozyjnym ocynk lub lakier) oraz osłony z czarnej tkaniny typy lycra | TAK/NIE |  |
| odciągi do masztów: zestawy linowe z lin syntetycznych z zakończeniami wykonanymi za pomocą metalowych zacisków | TAK/NIE |  |
| elementy połączeniowe: karabińczyki, szekle i śruby wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na korozję (np. gatunek 316) | TAK/NIE |  |
| kotwy: śledzie stalowe o śr. min. 32 mm i dł. min. części zagłębionej w gruncie 110 cm, zakończone dwoma kołnierzami wspomagającymi montaż i demontaż | TAK/NIE |  |
| akcesoria do śledzi: metalowe płyty z otworami, umożliwiające łączenie śledzi w zestawy oraz kapturki osłonowe do główek śledzi | TAK/NIE |  |
| opakowania: pokrowiec z tworzywa sztucznego do poszycia, gilzy kartonowe do masztów, skrzynia drewniana do śledzi, worki i torby z tworzywa sztucznego do osprzętu | TAK/NIE |  |
| materiały montażowe: podkłady ochronne z folii HDPE o gramaturze min. 150g/m2 | TAK/NIE |  |
| narzędzia montażowe: uchwyty do podnoszenia masztów, przyrządy do naciągania lin | TAK/NIE |  |
| **ŚCIANKI NAMIOTOWE** |  |  |
| klasyfikacja reakcji na ogień M2/B1 potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną instytucję | TAK/NIE |  |
| konstrukcja ścianek: miękkie panele z tworzywa sztucznego z możliwością zwijania/rozwijania (rolowania) w celu szybkiego otwarcia/zamknięcia namiotu, łączone ze sobą za pomocą zamka błyskawicznego (suwaka) oraz z poszyciem namiotu za pomocą rzepa o dużej przyczepności | TAK/NIE |  |
| rozmiar ścianek: ścianki umożliwiające osłonięcie namiotu na całym obwodzie w przypadku montażu wszystkich czterech narożników do ziemi oraz osłonięcie namiotu na połowie obwodu w przypadku montażu narożników na masztach | TAK/NIE |  |
| kolor ścianek: przezroczysty/piaskowy | TAK/NIE |  |
| materiał ścianek: przezroczysta folia PCV z pasem górnym z materiału namiotowego oraz fartuchem dolnym z nie przezroczystej folii PCV | TAK/NIE |  |
| wykończenie ścianek: pętle z karabińczykami ze stali nierdzewnej do mocowania ścianek w trakcie montażu oraz troczki z rzepem do mocowania ścianek po ich zwinięciu | TAK/NIE |  |
| akcesoria do ścianek: trójkątne wkłady z materiału namiotowego do wypełniania pustych przestrzeni oraz liny brzegowe do montażu ścianek | TAK/NIE |  |

OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

OFERUJEMY realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie

CENA NETTO ............................. zł (słownie: ............................................................................. złotych).

CENA BRUTTO ............................. zł (słownie: ........................................................................... złotych).

OŚWIADCZAMY, iż jesteśmy w stanie dostarczyć ekrany w terminie do w terminie do …………..

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, określonymi w Specyfikacji Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w Specyfikacji Zamówienia.

UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach …….. , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko ……………………………….

Adres: ………………………………………….

Telefon: ………………………………………..

Fax: …………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………..

OFERTĘ niniejszą składamy na \_\_\_\_\_\_\_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:

1).............................................................................................

2)…………………………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………………………

4)…………………………………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_ \_\_ ……… roku