*Załącznik nr 2a – Opis przedmiotu zamówienia*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY URZĄDZENIA | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETR  OFEROWANY |
| 1. | Kompletny Holter EKG i ciśnieniowy w jednym wraz z mankietem do mierzenia ciśnienia, odprowadzeniami, zestawem elektrod. Zestaw gotowy do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). | TAK |  |
| 2. | Czas nagrywania min. w trybie: 24, 48, 72 godziny | TAK |  |
| 4. | Dostęp do pełnego zapisu danych, transmisja danych, | TAK |  |
| 5. | 3-kanałowe EKG i oscylometryczny pomiar ciśnienia krwi | TAK |  |
| 6. | Zasilanie: baterie lub akumulatory lub port USB. | TAK |  |
| 7. | Zintegrowane oprogramowanie umożliwiające wykonanie kompleksowych analiz oraz wydruk lub przesłanie raportu (możliwe do instalacji na posiadanym systemie operacyjnym Windows 11 PRO) | TAK |  |
| 8. | Pokrowiec na rejestrator  Pasek do mocowania, instrukcja w języku polskim, |  |  |
| 9. | Urządzenie fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP | TAK |  |
| 10. | Okres gwarancji min. 24 miesięcy liczony od dnia oddania aparatu do eksploatacji | TAK |  |