**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dokumentacja techniczna**

**Część nr 1**

**Dostawa oraz montaż wykładziny do pomieszczeń szkoleniowych**

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wykładziny i listew przypodłogowych wraz z montażem i potrzebnymi materiałami (grunt, klej, masa samopoziomująca itd.) zgodnie z wykazem poniżej.

Przedmiar:

1. Zerwanie istniejących paneli podłogowych wraz z podkładem - 246m2 (±5 m2)  
2. Szlifowanie i gruntowanie jastrychu - 246m2 (±5 m2)  
3. Wylanie masy samopoziomującej do 3mm - 246m2 (±5 m2)  
4. Ułożenie wykładziny - 246m2 (±5 m2)  
5. Montaż listew przyściennych wraz z wypełnieniem wykładziną - 224mb (±5 mb)

**Specyfikacja wykładziny:**

Grubość całkowita wg ISO 1765 lub równoważnej – minimum **4,0 mm**

Waga całkowita wg ISO 8543 lub równoważnej – minimum **1 700 g/m2**

Klasyfikacja: **wykładzina obiektowa** wg EN-ISO 10874 lub równoważnej – **Klasa 33**

**Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):**

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych

**Część nr 2**

**Dostawa oraz montaż tapet ściennych do pomieszczeń szkoleniowych**

Przedmiot zamówienia:

Dostawa tapet wraz z montażem i potrzebnymi materiałami ( kleje, grunty ) zgodnie z wykazem poniżej.

Przedmiar:

1) Fototapeta drukowana na zamówienie, wzory do ustalenia na późniejszym etapie. Strukturalny winyl na flizelinie, gramatura min 350 g/m2, klasa palności minimum Bs2. Ilość: ok 108,63 m2 (±5 m2). Fototapeta winna mieć fakturę strukturalną, dzięki czemu poprawi akustykę w pomieszczeniu.

2) Tapeta obiektowa strukturalna, gramatura minimum 350g/m2, klasa palności minimum Bs2. Ilość ok. 208m2 (±5 m2). Przedmiotowa obiektowa tapeta strukturalna winna mieć cechy poprawiające akustykę w pomieszczeniu.

3) Tapeta akustyczna zmniejszająca pogłos w pomieszczeniach. Ilość: ok. 49,40 m2 (±2m 2)

**Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):**

45432220-2 Tapetowanie ścian

**Część nr 3**

**Dostawa i montaż drzwi akustycznych do pomieszczeń szkoleniowych**

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż drzwi akustycznych o szerokości 90cm (±2 cm) oraz wysokości 200cm (±2 cm). Ilość: 5

Parametry/specyfikacja:

Drzwi winny być kompletem wraz z ościeżnicą, klamkami oraz wszystkimi potrzebnymi do funkcjonowania elementami. Drzwi powinny mieć izolację akustyczną na poziomie 42dB lub większą. Skrzydło drzwi z okleiną drewnopodobną wysokiej jakości HPL/CPL o minimalnej grubości 0,7mm. Ościeżnica z okleiną drewnopodobną HPL/CPL o minimalnej grubości 0,2mm. Skrzydło szerokości 90cm. Zawiasy: 2 lub 3 komplety. Drzwi przylgowe.

**Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):**

45421131-1 Instalowanie drzwi

**Część nr 4**

**Wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniach szkoleniowych**

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniach szkoleniowych.

Szczegółowy zakres prac do wykonania określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4 - Zakres prac do wykonania - pomieszczenia szkoleniowe i łazienki).

**Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):**

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

**Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach szkoleniowych**

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu klimatyzacji w systemie kanałowym.

Szczegółowy zakres prac do wykonania oraz specyfikacja urządzeń stanowi załącznik nr 2 - Specyfikacja urządzeń oraz przedmiar (klimatyzacja).

**Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):**

45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

**Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szkoleniowych**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szkoleniowych zgodnie z projektem elektrycznym stanowiącym załącznik nr 1 - projekt elektryki). Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie okablowania gniazd oraz łączników.

2. Dostarczenie gniazd i łączników.

3. Montaż gniazd i łączników.

Szczegółowy zakres prac do wykonania oraz specyfikacja materiałów i urządzeń stanowi załącznik nr 3 (Przedmiar i specyfikacja – elektryka)

**Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):**

45314310-7 Układanie kabli

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne