**Załącznik nr 2**

**FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**do zapytania ofertowego nr:** **KPOD A719/24-01/2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Minimalne wymagane parametry techniczne** | **Parametry oferowane[[1]](#footnote-1)** |
| **Obrotowy piec piekarniczy** | | |
| 1 | dotykowy panel sterowania w języku polskim z min. 100 programami wypiekowymi, |  |
| 2 | izolacja min. typu dwuwarstwowa, |  |
| 3 | system równomiernego zaparowania pieca, |  |
| 4 | system optymalizujący rozkład ciepła, zapewniający równomierne pieczenie na wszystkich poziomach, |  |
| 5 | przystosowany do pracy z 1 wózkiem o blachach w wym. min. 600mm x 800mm. |  |
| 6 | uniwersalna platforma obrotowa umożliwiająca mocowanie własnych wózków min. 600mm x 800mm. |  |
| **Chłodnio-garownia z odroczonym rozrostem** | | |
| 1 | min. 2 wózki o wymiarach 600 mm x 800 mm do max. 750 mm x750 mm, |  |
| 2 | regulacja temp min. 2 st. C do min. 35 st. C., |  |
| 3 | regulacja wilgotności min. 60%-90%, |  |
| 4 | panele izotermiczne min. 60 mm, pianka min. 40kg/m3, |  |
| 5 | dotykowy panel sterowania w języku polskim, min. 7 calowy, min. 30 programów do wyboru, |  |
| 6 | system cyrkulacji, |  |
| 7 | wbudowany kompresor i agregat, |  |
| 8 | wersja zgodna z certyfikatem CE, |  |
| 9 | płyty modułowe wyposażone w system zamków mechanicznych, |  |
| 10 | konstrukcja komory zapewniająca łatwe czyszczenie i utrzymanie higieny, |  |
| 11 | drzwi komory wyposażone w ergonomiczne uchwyty umożliwiające wygodne otwieranie zarówno osobom prawo-, jak i leworęcznym. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………………  Miejscowość data | ….………………………………………  Imię i Nazwisko  *(czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty lub podpis elektroniczny)* |

1. W kolumnie „Parametry oferowane” należy wpisać konkretne wartości lub potwierdzenia zgodności pozwalające na weryfikację spełnienia minimalnych warunków technicznych, zgodnie z poniższymi zasadami:

   dla parametrów liczbowych należy wpisać rzeczywistą wartość oferowanego urządzenia, np.:

   jeśli wymagane jest od 1 do 10, należy wpisać wartość oferowaną, np. 7;

   jeśli wymagane jest min. 2, a oferowane urządzenie ma 5, należy wpisać 5 (nie należy wpisywać „min. 2”).

   dla parametrów opisowych/funkcjonalnych (np. „posiada automatyczny nawiew”, „możliwość sterowania automatycznego”) – należy wpisać:

   „TAK” – jeśli urządzenie spełnia dany wymóg,

   „NIE” – jeśli nie spełnia,

   lub „TAK, dodatkowo …” – jeśli oferowana jest funkcja rozszerzona.

   Nie należy przepisywać treści kolumny „Minimalne wymagane parametry techniczne” ani powielać określeń typu „zgodne”, „tak jak w wymaganiach” itp. Formularz służy do weryfikacji zgodności, dlatego wpisy w kolumnie „Parametry oferowane” muszą pozwalać jednoznacznie sprawdzić, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie minimalne parametry techniczne. [↑](#footnote-ref-1)