Miejscowość: …………….……………., data: …………………

Nazwa Oferenta:

…………………………………..........................

Adres siedziby Oferenta:

…………………………………...........................

NIP / VAT UE Oferenta: ………………………

Dane osoby kontaktowej ze strony Oferenta:

Imię i nazwisko: …………………………….…..

Telefon: ……………………………………………..

E-mail: ……………………………………………….

**OFERTA NA DOSTAWĘ SUWNICY POMOSTOWEJ**

**DLA REM-FORM SP. Z O.O., UL. PRASKA 19, 43-382 BIELSKO-BIAŁA, NIP 5472234067**

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nr 2025-11270-253187 dot. projektu pt. „Utworzenie zakładu produkcji wysokoprecyzyjnych korpusów maszyn i detali wielkogabarytowych” dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 (Priorytet FESL10. Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji, projekt nr FESL.10.03-IP.01-0216/23) składam(y) ofertę na dostawę suwnicy pomostowej.

**1. Przedmiot oferty**

Przedmiotem oferty jest dostawa suwnicy pomostowej:

**producent, typ / model: ……………………………………………………………………………**

o następującej specyfikacji technicznej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr / funkcja / cecha** | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana** |
| typ suwnicy: pomostowa, jednodźwigarowa, natorowa [TAK/NIE] | TAK |  |
| udźwig: 5 t [TAK/NIE] | TAK |  |
| suwnica dostosowana do pracy na torze jezdnym wykonanym z szyn o szerokości główki 50 mm i wysokości 30 mm [TAK/NIE] | TAK |  |
| rozpiętość między osiami szyn toru jezdnego (L): 17,4 m [TAK/NIE] | TAK |  |
| rozstaw osi kół czołownicy (R1): 2,5 m [TAK/NIE] | TAK |  |
| wciągnik elektryczny, linowy, o niskiej zabudowie [TAK/NIE] | TAK |  |
| maksymalna wysokość podnoszenia [m] | co najmniej 6,5 m |  |
| zakres regulowanej prędkości podnoszenia (falownik) [m/min] | 0,8 - 5 m/min lub szerszy |  |
| zakres regulowanej prędkości jazdy wciągnika (falownik) [m/min] | 5 - 20 m/min lub szerszy |  |
| zakres regulowanej prędkości jazdy suwnicy (falownik) [m/min] | 10 - 40 m/min lub szerszy |  |
| szynoprzewód kasetowy o długości 50 m, dostosowany do pracy w systemie trójfazowym 400 V AC (50 Hz), wraz z systemem mocowania do belek podsuwnicowych, odbierakami prądowymi, wyłącznikiem głównym z zabezpieczeniami oraz przewodem zasilającym łączącym szynoprzewód z wyłącznikiem głównym [TAK/NIE] | TAK |  |
| natężenie znamionowe szynoprzewodu kasetowego [A] | minimum 60 A |  |
| sygnalizacja dźwiękowa [TAK/NIE] | TAK |  |
| sterowanie radiowe [TAK/NIE] | TAK |  |
| awaryjne sterowanie przewodowe (kaseta sterująca przesuwna) [TAK/NIE] | TAK |  |
| zabezpieczenie przed przeciążeniem [TAK/NIE] | TAK |  |
| dwustopniowe wyłączniki krańcowe jazdy suwnicy i wciągnika (zwolnienie i zatrzymanie) [TAK/NIE] | TAK |  |
| grupa natężenia pracy suwnicy [wskazać grupę] | co najmniej A5 (wg ISO 4301-1 / EN 13001-1) lub równoważna (potwierdzająca identyczny lub wyższy poziom obciążalności i trwałości konstrukcji)\* |  |
| grupa natężenia pracy mechanizmów wciągnika [wskazać grupę] | co najmniej M5 (wg ISO 4301-1) lub równoważna (zapewniająca porównywalne lub lepsze cykle pracy, obciążenia i trwałość elementów mechanicznych)\* |  |
| klasa oddziaływań zmęczeniowych konstrukcji [wskazać klasę] | co najmniej S3 (wg PN-EN 13001-1) lub równoważna (potwierdzająca identyczny lub wyższy poziom odporności zmęczeniowej)\* |  |
| stopień ochrony obudów elementów elektrycznych [wskazać stopień] | co najmniej IP54 (wg PN-EN 60529) lub równoważny (zapewniający taki sam lub wyższy poziom ochrony przed wnikaniem pyłu i wody)\* |  |
| wysokość zabudowy suwnicy (mierzona od płaszczyzny główki szyny toru jezdnego do najwyższego stałego punktu konstrukcji suwnicy) [mm] | maksymalnie 1 100 mm |  |
| moc zainstalowana [kW] | maksymalnie 8 kW |  |

Suwnica stanowiąca przedmiot oferty, przeznaczona do pracy w hali produkcyjnej, zostanie zamontowana na istniejącym torze jezdnym. Schemat obciążeń dla oferowanej suwnicy jest następujący *(wypełnić tabele 1-3 odpowiednimi wartościami)*:



**Obciążenia pionowe**

## *Tabela 1. Siły pionowe - wariant bez ładunku*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oznaczenie | Statyczne [kN] | Dynamiczne [kN] |
| P1 |  |  |
| P2 |  |  |
| P3 |  |  |
| P4 |  |  |

## *Tabela 2. Siły pionowe - wariant z ładunkiem*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oznaczenie | Statyczne [kN] | Dynamiczne [kN] |
| P1 |  |  |
| P2 |  |  |
| P3 |  |  |
| P4 |  |  |

**Obciążenia poziome**

## *Tabela 3. Siły poziome - zestawienie przypadków obciążenia*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj obciążenia | Oznaczenie | Wartość [kN] |
| od przyspieszeń napędów | HT,1 |  |
| HT,2 |  |
| Kr |  |
| od zukosowania mostu | S |  |
| HS,2 |  |
| HS,4 |  |
| uderzenie w odbój | PU |  |

Powyższe wartości stanowią obciążenia przekazywane przez suwnicę na tor jezdny i konstrukcję wsporczą hali. Uwzględniają one masę własną suwnicy, wciągnika, wózka, ładunku oraz efekty dynamiczne wynikające z ruchu. Obciążenia odnoszą się do:

* rozstawu osi kół czołownicy R1 = 2,5 m,
* rozpiętości między osiami szyn L = 17,4 m,
* udźwigu nominalnego = 5 t.

Oferta dotyczy fabrycznie nowego środka trwałego, oznakowanego znakiem CE i dostarczanego z deklaracją zgodności UE, spełniającego wszystkie wskazane powyżej wymagania techniczne i funkcjonalne.

Oferta obejmuje również opakowanie i transport urządzenia do zakładu produkcyjnego Zamawiającego, montaż i uruchomienie suwnicy, w tym wykonanie prób funkcjonalnych oraz badań obciążeniowych wymaganych do odbioru. Oferent przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji suwnicy.

Oferent, we własnym zakresie i na własny koszt, zapewni wszelkie urządzenia dźwigowe niezbędne do montażu, a także ciężary próbne (110% i 125% udźwigu nominalnego suwnicy), zawiesia oraz legalizowaną wagę potrzebne do wykonania prób obciążeniowych. Oferent skompletuje dokumentację rejestracyjną wymaganą przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), dokona zgłoszenia urządzenia do UDT oraz weźmie udział w czynnościach odbiorowych prowadzonych przez UDT.

Oferent jest zobowiązany do utrzymywania przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia ubezpieczenia OC prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN.

Wykaz rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, zastosowanych do kalkulacji niniejszej oferty wraz ze szczegółowym opisem i uzasadnieniem ich równoważności\* *(wypełnić, jeśli dotyczy)*:

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

*\* w przypadku wskazania grupy/klasy/stopnia równoważnych należy jednoznacznie wskazać w treści oferty, których elementów dotyczy równoważność, oraz przedstawić szczegółowy opis i uzasadnienie, że proponowane rozwiązania spełniają wymagania Zamawiającego w stopniu nie gorszym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku niewskazania rozwiązań równoważnych w ofercie, uznaje się, że Dostawca oferuje rozwiązania zgodne z wymaganiami Zamawiającego, bez zastosowania równoważności.*

**2. Termin realizacji zamówienia**

Oferent zrealizuje zamówienie w terminie ………………… tygodni od daty dokonania przez Zamawiającego

pierwszej płatności zaliczkowej na poczet realizacji zamówienia (bieg terminu rozpocznie się w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu dokonania płatności).

Zamawiający w ciągu 4 tygodni od zawarcia umowy zapewni gotowość do przyjęcia dostawy i rozpoczęcia montażu suwnicy przez Oferenta (w tym doprowadzi docelowe zasilanie elektryczne).

Za datę zrealizowania zamówienia uznaje się dzień podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, sporządzonego po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego suwnicy przez UDT.

**3. Miejsce realizacji zamówienia**

Oferent dostarczy, zamontuje i uruchomi suwnicę oraz przeprowadzi szkolenie pracowników w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego zlokalizowanym pod adresem: ul. Ks. Józefa Londzina 120, 43-382 Bielsko-Biała.

**4. Warunki gwarancji na przedmiot oferty**

Oferent udzieli na przedmiot oferty gwarancji jakości i prawidłowej pracy na okres ………………… miesięcy liczony od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

Reakcja serwisowa Dostawcy nastąpi w ciągu 24 godzin w dni robocze (poniedziałek - piątek, z wyłączeniem świąt) od zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

Usunięcie wad i usterek objętych gwarancją nastąpi w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego (bieg terminu rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia).

W przypadku wystąpienia obiektywnych przyczyn uniemożliwiających dotrzymanie powyższego terminu, Oferent niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o przyczynach opóźnienia oraz przedstawi uzasadniony harmonogram działań naprawczych.

**5. Cena oferty**

Cena netto oferty:

………………….……… (słownie: ………………………………………………………………………………… )

waluta …………………

Cena brutto oferty (uwzględniająca podatek VAT, jeśli ma zastosowanie):

………………….……… (słownie: ………………………………………………………………………………… )

waluta …………………

Podana cena netto oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie koszty związane z pełną realizacją zamówienia (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).

**6. Terminy płatności**

* 20% ceny brutto oferty (płatność zaliczkowa) - przelew w terminie 14 dni od zawarcia umowy na dostawę urządzenia,
* 60% ceny brutto oferty (płatność zaliczkowa) - przelew w terminie 14 dni od zgłoszenia gotowości do dostawy i montażu urządzenia,
* 20% ceny brutto oferty (płatność końcowa) - przelew w terminie 14 dni od podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń (sporządzonego po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego suwnicy przez UDT).

**7. Kary umowne i odsetki za opóźnienie w płatności**

* Zamawiający ma prawo żądać od Oferenta zapłaty kary umownej w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia (względem terminu umownego) w wysokości 2% ceny netto przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki, licząc od dnia następującego po terminie umownym, maksymalnie 20% ceny netto.
* W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Oferenta (w szczególności wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy) albo Oferent odstąpi od umowy bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający ma prawo żądać od Oferenta zapłaty kary umownej w wysokości 20% ceny netto przedmiotu zamówienia.
* Łączna wysokość wszystkich nałożonych na Oferenta kar umownych nie może przekroczyć 20% ceny netto oferty.
* Oferent ma prawo naliczyć odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia Zamawiającego w realizacji płatności ceny brutto przedmiotu zamówienia.
* W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego albo Zamawiający odstąpi od umowy bez uzasadnionej przyczyny, Oferent ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 20% ceny netto przedmiotu zamówienia.
* Żadna ze Stron nie będzie ponosiła odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie obowiązków wynikających z zawartej umowy spowodowane siłą wyższą rozumianą jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy, którego skutkom nie można było zapobiec przy zachowaniu rozsądnych środków ostrożności. Strona dotknięta siłą wyższą niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie drugą Stronę i udokumentuje zdarzenie. Wykonanie obowiązków dotkniętych siłą wyższą ulega zawieszeniu, a terminy ulegają przedłużeniu o czas trwania przeszkody. W tym okresie nie nalicza się kar umownych za opóźnienie w realizacji zamówienia spowodowane wyłącznie siłą wyższą. Jeżeli siła wyższa trwa nieprzerwanie dłużej niż 60 dni kalendarzowych, każda ze Stron może rozwiązać umowę ze skutkiem na przyszłość, bez odpowiedzialności odszkodowawczej.

**8. Oświadczenia**

Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z treścią ogłoszenia o zamówieniu nr 2025-11270-253187 i nie wnoszę(imy) do niej żadnych zastrzeżeń. Składając ofertę akceptuję(emy) postanowienia i wymagania postawione w ogłoszeniu o zamówieniu.

Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

Oświadczam(y), że jestem(śmy) związany(i) ofertą do dnia 28 lutego 2026 roku.

Oświadczam(y), że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe.

Oświadczam(y), że w przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję(emy) się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.

Oświadczam(y), że nie jestem(śmy) powiązany(i) z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy, a dostawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z dostawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych dostawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z dostawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Oświadczam(y), że nie zachodzą w stosunku do Oferenta przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Jestem(śmy) świadomy(i) odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie przez REM-FORM Sp. z o.o. (ul. Praska 19, 43-382 Bielsko-Biała) danych osobowych zawartych w złożonej ofercie zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2025-11270-253187.

PODPIS(Y)

osoby/osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Oferenta

.................................................................................................