Office Trade Sp. z.o.o. Ryczywół, dn.29.05.2025 roku

64-630 Ryczywół

Ul. Obornicka 1b

**Załącznik nr 3.**

Projekt w ramach Działania 3.01 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 - Kredyt ekologiczny – Nr wniosku FENG.03.01-IP.03-1680/25

Wdrożenie rozwiązań wspierających poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Office Trade.


**Obiekt** : Budynek biurowo-usługowy z przeznaczeniem na centrum szkoleniowe – 64-630 Ryczywół, ul. Os. Parkowe 1.

**Roboty remontowe:** - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.


**Zestawienie okien i drzwi Pałac Ryczywół**

1. Okna wykonane z profila PVC Kommerling 88 , przekrój poniżej.
2. Kolor Schwarzbraun zbliżony do Ral 8022 na zewnątrz , struktura drewna, wewnątrz białe.
3. Szerokość szprosów wiedeńskich ( naklejane ) 26 mm oraz 35 mm
4. Szerokość skrzydła od strony zewnętrznej, część widoczna 47 mm
5. Szerokość ramy 78 mm
6. Rolety naokienne ,sterowanie elektryczne na włącznik, prowadnice w kolorze okien, pancerz w kolorze Schwarzbraun zbliżony do Ral 8022 - 32 szt. do pozycji nr2.
7. Szyby zespolone 3 szybowe z przekładką ciepłą minimum U-05
8. W pozycji 2,5,6,7, na poprzecznej środkowej poprzecce sztukateria pozioma ryflowana o przekroju 47x8
9. Parapety zewnętrzne aluminiowe pomalowane w kolorze okien Schwarzbraun zbliżony do Ral 8022.
10. Parapety wewnętrzne z konglomeratu Botticino 3 cm z montażem , szerokość dopasowana do wymiaru okna , głębokość 38 cm do pozycji nr 2 , 3 , 5 .
11. Okna montowane standardowo na kotły + pianka.
12. Nawiewniki higro sterowalne dla pozycji 1,2,3,5.

1.Okno nr 1 na poddasze uchylno/rozwierne – ilość 14 szt.




2.Okno nr 2 ilość uchylno/rozwierne w części dolnej – 43 szt.




ELEMENTY OZDOBNE


LISTWA NA POZIOMEJ POPRZECZCE

3.Okno nr 3 uchylno/rozwierne – 14 szt. do piwnicy



4.Okno nr 4 uchylne do piwnicy – 5 szt.



5.Okno nr 5 uchylno/rozwierne w części dolnej– wyjścia z pokoi na balkony – 9 szt. w dolnej części płycina w strukturze drewna

ELEMENTY OZDOBNE

LISTWA NA POZIOMEJ POPRZECZCE

6.Okno nr 6 uchylno/rozwierne , klamki kluczone – 8 szt.( wyjście z biblioteki od ogrodu na tarasy)

