**Wzór oferty do Zapytanie ofertowe nr 2/2025/SMART**

**Zamawiający:**

EKOMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Partyzantów 24D

32-700 Bochnia

NIP: 8681962507

REGON: 123164261

**Oferent:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane Oferenta | | | | | |
| Pełna nazwa: |  | | | | |
| Adres: |  | |  |  | |
| *ulica* | | *kod pocztowy* | *miejscowość* | |
| Dane kontaktowe: |  |  |  | | |
| *telefon* | *e-mail* | *kraj* | | |
| NIP/VAT |  | | Podatnik VAT: | TAK NIE | |
| *numer NIP* | | *Oświadczenie w sprawie podatku VAT* | | |
| Reprezentacja Oferenta: |  | |  | | |
| *imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób*  *uprawnionych do reprezentacji Oferenta* | | *podstawa upoważnienia do reprezentacji (np. KRS, CEiDG, pełnomocnictwo)* | | |
| Osoba do kontaktu w sprawie oferty |  | |  | |  |
| *imię i nazwisko, stanowisko* | | *Telefon* | | *email* |
| *Pełnomocnika Konsorcjum (jeśli oferta składana jest wspólnie)* | TAK NIE NIE DOTYCZY | | | | |
|  | | | | | |
| Dane Oferenta\*  *\*Wypełniać w przypadku oferty wspólnej – w takim przypadku należy wskazać pełnomocnika Konsorcjum (którego należy wskazać w I części tabeli.* | | | | | |
| Pełna nazwa: |  | | | | |
| Adres: |  | |  |  | |
| *ulica* | | *kod pocztowy* | *miejscowość* | |
| Dane kontaktowe: |  |  |  | | |
| *telefon* | *fax* | *e-mail* | | |
| NIP/REGON/VAT |  |  | Podatnik VAT: | TAK NIE | |
| *numer NIP* | *numer REGON* | *Oświadczenie w sprawie podatku VAT* | | |
| Reprezentacja Oferenta: |  | |  | | |
| *imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób*  *uprawnionych do reprezentacji Oferenta* | | *podstawa upoważnienia do reprezentacji* | | |

**Tabel można multiplikować**

**OFERTA**

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż separatora powietrznego
2. Kategoria ogłoszenia i Wspólny Słownik Zamówień:

Kod CPV 30132300-6 Urządzenia sortujące

Kod CPV 42000000-6 – Maszyny przemysłowe

1. Wymagania udziału w zapytaniu ofertowym:

Oświadczam, iż Wykonawca/Wykonawcy, którego/których reprezentuję spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym:

a) posiada/ją uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiada/ją odpowiednie wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji zamówienia;

*Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy zamówienia odpowiadające przedmiotowi niniejszego postępowania, polegające na dostawie i montażu separatorów powietrznych, z których każde miało wartość nie niższą niż 700 000,00 zł netto.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Rodzaj zamówienia** | **Wartość netto** | **Data realizacji zamówienia** | **Podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane – nazwa i adres** | **Rodzaj dokumentów potwierdzających należyte wykonanie** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

c) dysponuje/ją odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

*Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje co najmniej trzema inżynierami (osobami posiadającymi tytuł co najmniej inżyniera lub równoważny, np. licencjat) legitymującymi się minimum trzyletnim doświadczeniem w montażu i serwisowaniu separatorów powietrznych na liniach sortowniczych.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Imię i Nazwisko** | **Wykształcenie** | **Doświadczenie** | **Umowa, na podstawie której Wnioskodawca dysponuje potencjałem danej osoby (np umowa o prace umowa zlecenie)** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

d) jest/są w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

*Wnioskodawca przedłoży polisy lub innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony na dzień składania oferty od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 700 000,00 zł*

e) nie podlega/ nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 15 kwietnia 2022 poz. 835). (Oświadczenie w pkt- e, dotyczy każdego z Wykonawców występujących w Konsorcjum)

Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokości 20 tysięcy zł (dwadzieścia tysięcy złotych). Wniesione wadium (dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w pieniądzu) prosimy zwrócić na:

rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium,

wskazany poniżej rachunek bankowy:

.........................................................................................................................

*(podać nazwę banku oraz nr konta)*

1. Oferent/Oferenci oświadcza/ją, że zapoznał/li się ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia i całym zapytaniem ofertowym nr **2/2025/SMART**
2. Termin realizacji zamówienia:

* Zamawiający wymaga dostawy zamówienia w terminie do 15 tygodni od daty podpisania umowy z Wykonawcą,
* Zamawiający wymaga montażu i uruchomienia separatora w terminie 1 miesiąca od wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do montażu separatora. Harmonogram prac dotyczący montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia powinien uwzględniać czasu pracy obecnie funkcjonującej linii (poniedziałek- piątek w godzinach 6-14) aby przestoje związane z rozbudową w jak najmniejszym stopniu utrudniały (uniemożliwiały) pracę sortowni w wyżej określonym czasie.
* Zamawiający wymaga min. 1 tyg. testów produkcyjnych potwierdzających spełnianie parametrów technicznych separatora.

Po zakończeniu powyższych działań zakończony zostanie dopiero przedmiot zamówienia, podpisany zostanie protokół końcowy, od podpisania protokołu końcowego (bez zastrzeżeń) będzie liczony czas gwarancji.

Szacowany termin realizacji 01.02.2026-20.07.2026

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
2. Potwierdzenie specyfikacji zamówienia (brak potwierdzenia jakiekolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty) zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty.
3. KRYTERIA OCENY OFERTY

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena netto** | **Stawka VAT** | **Cena brutto** |
|  |  |  |

Oferent ma musi podać walutę, w której dokonał wyceny np. PLN lub EURO.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Okres gwarancji oferowany (jeśli inny, należy wpisać liczbę miesięcy oraz godzin)** | **Punktacja** | **Proszę zaznaczyć X** |
| 12 miesiące lub 2000 godzin **pracy separatora** | (minimalne wymaganie – 0 pkt), gwarancja poniżej 12 m-c lub 2000 godzin pracy spowoduje odrzucenie oferty |  |
| Inny (punktowany)….. miesięcy lub ………… godzin pracy (punktacja zgodnie z zapytaniem ofertowym | * Od 13 do 23 miesięcy lub od 2 001 do 6 000 godzin – 5 pkt * Od 24 do 35 miesięcy lub od 6 001 do 9 000 godzin – 10 pkt * Od 36 do 47 miesięcy lub od 9 001 do 12 000 godzin – 15 pkt |  |

Warunki gwarancji określono w zapytaniu ofertowym.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kryterium szerokość powierzchni separacji** | **Punktacja** | **Proszę wstawić znak X odpowiednio do szerokość powierzchni separacji** |
| 1400 mm - 0 pkt | Minimalne wymaganie - 0 pkt ( niższej szerokości separacji – spowoduje odrzucenie oferty ) |  |
| Od 1401 mm do 1600 mm 5 | **5 pkt** |  |
| Od 1601 mm do 1800mm 10 | **10 pkt** |  |

1. Oświadczamy, że:

* zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami zamówienia zawartymi w zapytaniu ofertowym i w załącznikach do niego i akceptujemy je bez zastrzeżeń;
* w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym transport, rozładunek, załadunek, montaż na miejscu oraz szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi przedmiotu zamówienia, rozruch; gwarancja.
* zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym;
* uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia, i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami;
* jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert, wskazanego w zapytaniu ofertowym;
* w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy zawierającej pełny zakres przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i w czasie uzgodnionym z Zamawiającym;
* cena podana w formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, kompletną, zawierającą wszystkie koszty, które ponosi Zamawiający w całym okresie realizacji zamówienia i zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązująca Strony przez cały okres realizacji zamówienia z zastrzeżeniem postanowień dotyczących zmian w umowie;
* wyrażamy zgodę na opublikowanie informacji dotyczących niniejszego postępowania na stronach internetowych wskazanych przez Instytucję Zarządzającą/Pośredniczącą (w Bazie Konkurencyjności). W Bazie Konkurencyjności, automatycznie po stronie Zamawiającego w celu złożenia oferty, zostają upublicznione informacje dotyczące nazwy Oferenta, miejsca jego siedziby oraz zaoferowanej ceny. Zamawiający w rozstrzygnięciu poda również, czy dany Oferent spełnił wszystkie wymagania określone w pkt 3 oferty, czy oferta spełniła wszystkie wymagania specyfikacji oraz jaką łączną liczbę punktów otrzymał Oferent.
* wyrażam zgodę na przekazanie ofert złożonych w postępowaniu, w celu weryfikacji i rozliczenia dofinansowania, do właściwej instytucji publicznej (NCBR) oraz instytucji realizujących w jej imieniu kontrole;
* oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;
* wszystkie oświadczenia i informacje są kompletne i prawdziwe.

1. Oświadczenie Oferenta dotyczące braku powiązań:

Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą polegające w szczególności na:

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.

b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO.

c). Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.

d). Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

e) Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

…………………………. ………………………………………..

Data i miejsce Podpis

**Załączniki do oferty:**

1. Załącznik nr 1: potwierdzenie specyfikacji zamówienia
2. Polisa OC (lub inny dokument) potwierdzająca, że Wykonawca jest na dzień składania oferty ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 700 000 zł.
3. Dowody należytego wykonania dostaw/usług wskazanych na potwierdzenie doświadczenia: referencje, protokoły zdawczo-odbiorcze bez zastrzeżeń, oświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi były realizowane.
4. Dokument rejestrowy Wykonawcy – w przypadku, gdy Wykonawca posiada siedzibę w kraju innym niż RP.
5. Potwierdzenie dokonanego przelewu wniesienia wadium (jeśli dotyczy)
6. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
7. Umowa konsorcjum (jeśli dotyczy)

W przypadku złożenia dokumentów w języku innym niż polski należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski, podpisane przez Wykonawcę.

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego:** **Potwierdzenie specyfikacji**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakres wymagań** | **Potwierdzenie wymagań**  **TAK/NIE** | **Opis rozwiązania równoważnego, jeśli występuje** |
| 1.Przedmiotem dostawy jest dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie w zakresie 1 kompletu separatora powietrznego (windshifter**)** pracującego w układzie cyrkulacyjnym (podciśnieniowym) o minimalnej szerokość powierzchni separacji 1400 mm (kryterium punktowane) |  |  |
| 2. Urządzenie jest kompletne, wkomponowane w istniejący układ zamaszynowienia działającej instalacji. W skład urządzenie wchodzą m.in.:  - wstępny separator powietrzny,  - obrotowy separator frakcji lekkich,  - układ rur i przewodów powietrznych w procesie separacji,  - układ rur i przewodów powietrznych transportowych,  - wentylator obiegowy,  - zawór rozdzielający,  - dysza powietrzna, |  |  |
| 3. Maszynę należy wyposażyć w system wychwytujący kamienie z układu powietrznego. |  |  |
| 4. Wentylator / wentylatory winny być wyposażone w specjalnie samoczyszczące łopatki. Konstrukcja winna zapobiegać gromadzeniu się materiału i zapewnić stałą czystość wirników niskociśnieniowych. |  |  |
| 5. Moc elektryczna dla układu separacji nie większa niż 33 kW |  |  |
| 6. Ustawienia i zmiana parametrów pracy maszyny bedą dostępne i możliwe w czasie pracy urządzenia, bez konieczności jego zatrzymania. |  |  |
| 7. Ustawienia maszyny będą posiadały wizualizacje poziomu nastaw, m.in. dla wentylatora obiegowego oraz zaworu / zaworów rozdzielających. |  |  |
| 8. Układu powietrzny wyposażony będzie w klapy serwisowe / inspekcyjne. |  |  |
| 9. Separator wyposażony będzie w klapy serwisowe / inspekcyjne od strony prawej i lewej urządzenia, wraz z czujnikiem otwarcia, |  |  |
| 10. Obrotowy separator frakcji lekkiej wyposażony będzie w górną klapę serwisową umożliwiającą dostęp do całej szerokości bębna separującego i łopatek, wraz z czujnikiem otwarcia. |  |  |
| Separator będzie tak zaprojektowany, aby spełnić następujące warunki | | |
| * 1. Separacja strumienia po sicie bębnowym (obrotowym), wielkość frakcji: 50–360 mm bez metali Fe (wydzielone w procesie poprzedzającym separator folii). |  |  |
| * 1. Cel separacji: wydzielenie frakcji lekkiej (m.in. folia, lekki papier) od frakcji ciężkiej (m.in. ciężkie tworzywa). |  |  |
| * 1. Powietrze procesowe, poprzez układ przewodów powietrznych będącego integralną częścią maszyny, zostanie doprowadzane do wentylatora obiegowego za pośrednictwem kanału zwrotnego. |  |  |
| 11.4 Część strumienia powietrza, stanowiąca około 70%, bedzie kierowana do dyszy powietrznej separatora powietrznego. |  |  |
| Możliwość obsługi strumienia na wejściu o następujących parametrach : | | |
| Materiał na wejściu: lekkie odpady opakowaniowe. |  |  |
| Wydajność na wejściu: około 7 t/h. |  |  |
| Gęstość materiału wejściowego: około 60 – 90 kg/m3. |  |  |
| Wielkość frakcji na wejściu: około 50-360 mm |  |  |
| Zawartość frakcji lekkiej: około 1,5 t/h |  |  |
| Opis frakcji lekkiej: folia, lekki papier |  |  |
| Zawartość frakcji ciężkiej: 5,5 t/h |  |  |
| Opis frakcji ciężkiej: ciężkie tworzywa, metale, szkło etc. |  |  |
| 1. Wraz z maszyną zostanie dostarczona instrukcja obsługi oraz certyfikat CE. Instrukcja obsługi będzie zawierać: instrukcję użytkowania, instrukcję i harmonogram konserwacji, lista części zamiennych, rysunek poglądowy kompletnej maszyny. Instrukcja obsługi oraz certyfikat CE należy dostarczyć w języku polskim. |  |  |
| 1. Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie min. 6 operatorów Zamawiającego w zakresie prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji przedmiotu dostawy. |  |  |
| 1. Gwarancja min. 12 miesięcy lub 2000 godzin pracy separatora, zależnie co nastąpi wcześniej, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego dostawy i montażu separatora po jego zamontowaniu, uruchomieniu, przeszkoleniu personelu, przetestowaniu i przekazaniu do eksploatacji, BEZ ZASTRZEŻEŃ (przy czym okres gwarancji jest kryterium). Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń urządzenia, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany podzespołów, elementów wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub wadliwej instalacji przez Wykonawcę. Wyjątkiem są awarie lub uszkodzenia spowodowane użytkowaniem maszyn niezgodnym z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi. W ramach gwarancji Wykonawcę będzie wykonywał przeglądy okresowych co 6 miesięcy lub 1500 roboczogodziny w skład, których będą wchodzić: sprawdzenie stanu i toru taśmy oraz jej prowadzenia (rolki, wałki, etc.), sprawdzenie silników czy nie przegrzewają się czy łożyska nie są uszkodzone, kompletna kontrola instalacji pod kątem zanieczyszczeń, sprawdzenie zużycia i ustawienia zgarniaczy, regulacja ustawień separatora. |  |  |
| 1. Miejsce dostawy i montażu, ul. Krzyżanowicka 68, 32-700 Bochnia |  |  |
| 1. Wykonawca nie zastosuje prototypowych rozwiązań dostosowujących przedmiot umowy do wymogów opisu przedmiotu zamówienia. |  |  |
| 1. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z seryjnej produkcji, nie dopuszcza się prototypu ani pierwszego urządzenia serii. |  |  |
| 1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. |  |  |