…...………………...………………... *miejscowość, data*

**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/2025/1.5 FEPD**

Dotyczy projektu nr FEPD.01.05-IZ.00-0055/25, pt.: „Dywersyfikacja oferty, zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz wzrost eksportu dzięki automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji procesu produkcji opakowań kartonowych” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet I „Badania i innowacje”, Działanie 1.5 „Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw”, Typ: „Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP (w celu rozpoczęcia lub zwiększenia eksportu)”,

Umowa o dofinansowanie nr FEPD.01.05-IZ.00-0055/25-00 z dnia 02.12.2025 r.

**OFERTA   
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/2025/1.5 FEPD**

1. **Dane Oferenta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa Oferenta:** |  |
| **Adres siedziby:** |  |
| **Adres do korespondencji:** |  |
| **NIP lub równoważny numer identyfikacji podatkowej:** |  |

1. **Dane osoby do kontaktu po stronie Oferenta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko:** |  |
| **Stanowisko/funkcja:** |  |
| **Telefon:** |  |
| **Adres e-mail:** |  |

1. **Termin realizacji zamówienia:**

Termin realizacji zamówienia **nie może być dłuższy niż do 31.03.2027 r.** Termin realizacji zamówienia musi zostać precyzyjnie wskazany w formularzu oferty stanowiącym Załącznik   
nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/2025/1.5 FEPD. Za termin realizacji zamówienia Zamawiający przyjmuje datę podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.

Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy wykonany bez jakichkolwiek wad lub usterek. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku odbioru, Zamawiający jest uprawniony do:

1. odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad;
2. powierzenia usunięcia wad i usterek producentowi urządzenia lub uprawnionemu podmiotowi wskazanemu przez producenta na koszt Wykonawcy, w przypadku   
   nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad   
   w wyznaczonym terminie, a skutkujących dla Zamawiającego niemożliwością zakończenia umowy w wyznaczonym terminie.

Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia musi nastąpić w miejscu realizacji projektu pod adresem: ul. Hryniewicze 70A, 15-378 Białystok.

**Termin realizacji zamówienia (dd/mm/rrrr):** ……………..………………………………………….

1. **Cena przedmiotu zamówienia:**

**Zakup, dostawa i montaż składarko sklejarki – 1 szt.**

**Oferowana cena przedmiotu zamówienia netto: ……………………………………………..….,**

słownie:.........................................................................................................................................

**Oferowana cena przedmiotu zamówienia brutto: …………………………………….………….,**

słownie:.........................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Liczba szt.** | **Wartość netto**  **ogółem** | **Wartość brutto ogółem** |
| **Minimalne parametry techniczne składarko sklejarki – 1 szt.:**   1. Składarko sklejarka trzypunktowa. 2. Funkcja automatycznego ustawiania pracy za pomocą silników. 3. Funkcja pamięci prac oraz przywoływania i ustawiania maszyny z parametrów z pamięci urządzenia. 4. Automatyczne podnoszenie oraz opuszczanie narzędzi  do klejenia dna automatycznego. 5. Pilot zdalnego sterowania z opcją precyzyjnego korygowania położenia prowadnic zdalnie. 6. Maksymalna prędkość pasów: nie mniej niż 400 m/minutę. 7. Podłoże: karton 200 - 600 gsm; tektura falista N, F, E; mikrofala. 8. Maksymalna grubość składanych pudełek: 12 mm. 9. Maksymalne klejone pudełka liniowe: wykrój  750 mm x 450 mm lub większy. 10. Minimalne klejone pudełka liniowe: wykrój 76 mm x 60 mm lub mniejszy. 11. Minimalne klejone pudełka z dnem automatycznym: wykrój 146 mm x 60 mm lub mniejszy. 12. Niezależny napęd sekcji podawania za pomocą silnika  ze sterowaniem falownikiem. 13. 6 pasów w sekcji podawania, w tym minimum 2 pasy podciśnieniowe. 14. Pozycja prowadnic nakładaka regulowana automatycznie. 15. Pneumatyczne lub elektryczne utrząsanie wibracyjne podparcia wykrojów. 16. Sekcja wstępnego przełamywania wykrojów z minimum trzema prowadnicami. 17. Regulacja prowadnic w sekcji przełamywania za pomocą silnika. 18. Sekcja wyrównywania wykrojów z regulacją za pomocą silnika. 19. Sekcja składania dna automatycznego z minimum trzema prowadnicami. 20. Wstępnie zamontowane oprzyrządowanie do produkcji pudełek z dnem automatycznym podnoszone i opuszczane automatycznie. 21. Klejowniki dyskowe 2 szt.: 1 szt. po stronie operatora  i 1 szt. po stronie napędu. 22. Automatyczna zmiana pozycji klejownika za pomocą napędu zmotoryzowanego. 23. Sekcja składania końcowego z napędem górnych pasów transmisyjnych. 24. Wyrzutnik przystosowany do współpracy z systemami kontroli. 25. Regulowana prędkość lewego i prawego pasa składającego. 26. Pozycja prowadnic regulowana automatycznie. 27. Sekcja transferowa z teleskopowymi prowadnicami górnymi i dolnymi. 28. Podgląd sekcji przez operatora za pomocą kamery. 29. System liczący z wybijakiem i dyszą spryskującą. 30. Pneumatyczny system wyrównywania dna składanych pudełek dla pudełek z dnem automatycznym. 31. Sekcja prasowania z prasą o długości nie mniejszej niż  5 m. 32. Napędzany za pomocą silnika przesuw górnej sekcji prasowania (przód-tył). 33. Niezależny napęd sekcji pasów z synchronizacją  do strumienia pudełek. 34. Dodatkowy pas gąbkowy w sekcji prasowania. 35. Pozycja prasy regulowana w prawo oraz w lewo. 36. Stół wykładający z regulowaną taśmą odbiorczą na końcu prasy. 37. System klejenia minimum 8-io kanałowy. 38. Minimum 4 dysze klejowe. 39. Automatyczna regulacja ciśnienia. 40. Moduł kontroli klejenia dla minimum 2 dysz klejowych. 41. Moduł śledzenia klejenia i wyrzucania opakowań **–** współpraca z wyrzutnikiem sklejarki. 42. Funkcja zatrzymania awaryjnego.   **Zaoferowana składarko sklejarka – 1 szt. jest fabrycznie nowa, a jej model/typ jest innowacyjny i dostępny na rynku światowym nie dłużej niż 3 lata licząc od daty złożenia oferty.**  **Do formularza oferty dołączono kartę katalogową/ specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia,  tj. składarko sklejarki – 1 szt. w celu potwierdzenia  jej parametrów technicznych.** | 1 szt. |  |  |
| **RAZEM:** |  |  |  |

1. **Okres gwarancji na przedmiot zamówienia:**

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia podany w przeliczeniu na pełne miesiące i liczony   
od momentu prawidłowo zakończonego procesu protokołowania odbioru przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone obustronnie (Zamawiający/Wykonawca) podpisanym protokołem odbioru końcowego bez uwag.

**Minimalny dopuszczalny przez Zamawiającego okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy w przeliczeniu na pełne miesiące i liczony jest od momentu prawidłowo zakończonego procesu protokołowania odbioru przedmiotu zamówienia.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Okres gwarancji na przedmiot zamówienia w miesiącach** |
| **Zakup, dostawa i montaż składarko sklejarki – 1 szt.** |  |

1. **Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię/usterkę w okresie gwarancyjnym** określony dla zaoferowanego przez Oferenta przedmiotu zamówienia w okresie gwarancyjnym (podany   
   w poniższej tabeli) w przeliczeniu na pełne godziny (1 godzina = 60 minut) dla zgłoszeń dokonanych w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych   
   od pracy) w godzinach od 8.00 do 16.00, liczony od momentu pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego awarii/usterki do momentu rozpoczęcia przez wybranego Oferenta (Wykonawcę) działań mających na celu usunięcia awarii/usterki przez które rozumie się: nawiązanie przez wybranego Oferenta (Wykonawcę) kontaktu telefonicznego lub   
   za pośrednictwem e-maila z pracownikiem Zamawiającego i przekazanie mu wskazówek dalszego postępowania, albo wykonanie czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez wybranego Oferenta (Wykonawcę) osobiście albo zdalnie.

**Maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego „Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię/usterkę w okresie gwarancyjnym” określony dla oferowanego przedmiotu zamówienia wynosi 48 godzin.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię/usterkę w okresie gwarancyjnym (liczba godzin od momentu zgłoszenia awarii/usterki)** |
| **Zakup, dostawa i montaż składarko sklejarki – 1 szt.** |  |

1. **Termin ważności oferty:**

Oferta jest ważna przez 90 dni od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin wyznaczony na złożenie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/2025/1.5 FEPD.

1. **Uwagi:**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**OŚWIADCZENIA OFERENTA:**

Niniejszym oświadczam, że Oferent:

***UWAGA: (jeśli Oferent spełnia poniższe warunki należy w tabeli w drugiej kolumnie wstawić „X” przy każdym spełnionym warunku. W przypadku gdy którykolwiek z warunków nie jest spełniony przez Oferenta pole należy pozostawić puste.)***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności jest uprawniony do sprzedaży  i montażu przedmiotu zamówienia wskazanego w zapytaniu ofertowym nr 5/2025/1.5 FEPD oraz w Załączniku nr 1 „Specyfikacja przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego nr 5/2025/1.5 FEPD”. |  |
| 1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zaoferowanego przedmiotu zamówienia wskazanego w zapytaniu ofertowym nr 5/2025/1.5 FEPD oraz  w Załączniku nr 1 „Specyfikacja przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego  nr 5/2025/1.5 FEPD”. |  |
| 1. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej prawidłową realizację pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym jego terminową realizację oraz nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec Oferenta postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego, nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne (brak zaległości wobec Skarbu Państwa z tytułu podatków oraz zaległości wobec ZUS). |  |
| 1. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych. |  |
| 1. Oświadcza, że przedmiot zamówienia wskazany w ofercie jest fabrycznie nowy,  a jego model/typ jest innowacyjny i dostępny na rynku światowym nie dłużej niż 3 lata licząc od daty złożenia oferty. |  |
| 1. Oświadcza, iż zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się ono odbywało zawartą w punkcie XVIII „Klauzulą informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych” w zapytaniu ofertowym i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonego postępowania ofertowego. |  |

…………………………….…………….………………………………………………………………….

*kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis czytelny (z podaniem imienia i nazwiska)  
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji Oferenta*

*…………………………………………….*

*pieczęć firmowa Oferenta*