Zał. Nr 4 do EFS09\_14

Specyfikacja techniczna

Część 1 Gra VR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Część 1 Gra VR** | Wymagania techniczne | Spełnia/nie spełnia |
| Okres obowiązywania licencji | Co najmniej 1 roczna z możliwością odpłatnego odnowienia |  |
| Tematyka gry | Ekologia, recykling, zasady zachowania czystości, segregacja odpadów. |  |
| Możliwość wykorzystania | Gogle VR z kontrolerami o parametrach wskazanych w części 2 zamówienia – gra musi być kompatybilna z goglami VR z części 2 |  |
| Liczba użytkownik | nielimitowana |  |
| Obsługa aplikacji | W cenie |  |
| Aktualizacja aplikacji | W okresie obwiązywania licencji przez okres min. 1 rok. |  |
| Przeszkolenie z obsługi gry | W cenie |  |
| Instalacja aplikacji na goglach VR | W cenie |  |

Część 2 Gogle VR z kontrolerami

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gogle VR z kontrolerami** | Wymagania techniczne minimalne | Spełnia/nie spełnia |
| Kompatybilność | PC |  |
| Rozdzielczość ekranu | 4K |  |
| Odświeżanie | 120 Hz |  |
| Polec widzenia | 110º w poziomie  96º w pionie |  |
| Dźwięk | Wbudowany mikrofon |  |
| Czujniki | Akcelerometr  Żyroskop  Czujnik bliskości  Czujnik podczerwieni |  |
| Złącza | USB-C 3.0 - 1 szt. |  |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |  |
| Dołączone akcesoria | Kontroler - 2 szt.  Zasilacz  Baterie AA - 2 szt.  Pasek na nadgarstek - 2 szt  Wkładka zestawu słuchawkowego  Kabel zasilający |  |
| **Dodatkowe informacje** | Do 2 godziny na jednym ładowaniu  Regulowany pasek  Obiektywy typu pancake |  |
| **Gwarancja** | 12 miesięcy |  |