Zał. Nr 4 do EFS11\_12

**Specyfikacja techniczna**

**Część 1 Ploter**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PLOTER** | **Wymagania techniczne minimalne** | **Spełnia/nie spełnia** |
| Technologia druku | Pigmentowa |  |
| Rozdzielczość druku | miniumum 2400x1200 DPI |  |
| Komunikacja | USB, ETHERNET, WIFI |  |
| Pamięć RAM | minimum 3GB |  |
| Pojemność dysku | minimum 500GB |  |
| Liczba pojemników z tuszem | minimum 11 |  |
| Rodzaj atramentu | Pigmentowy |  |
| Liczba dysz na głowicy | minimum 1536 na kolor |  |
| Rodzaj nośników | Papier zwykły, powlekany, fotograficzny, płótno |  |
| Obsługiwane formaty nośników | Arkusze o szerokości: minimum 152,4-1118 Media z rolki o szerokości: minimum 152,4-1118 |  |
| Podstawa z koszem na wydruki | Wymagane w zestawie |  |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |

**Część 2 Obiektyw do kontentu VR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBIKETYW DO KONTENTU VR** | **Wymagania techniczne minimalne** | **Spełnia/nie spełnia** |
| Mocowanie | Typu RF |  |
| Typ obiektywu | stetoskopowy |  |
| Ogniskowa | szerokokątna, minimum 5.2mm |  |
| kompatybilność | technologia VR, pełnoklatkowy |  |
| Światłosiła | F 2.8 lub jaśniejsze |  |
| Rejestracja obrazu | minimum 180 stopni |  |
| Gwarancja | minimum 12 miesięcy |  |