

Załącznik nr 11 do SIWZ/nr 2 do umowy

**Zestawienie materiałów które dostarcza Zamawiający**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Nazwa elementu** | **Wymiary** |
| 1 | Rura preizolowana z alarmem | Dz 114,3-200 mm L=12m |
| 2 | Rura preizolowana z alarmem | Dz 76,1-140 mm L=12m |
| 3 | Trójnik preizolowany równoległy | Dz 168,3/250-114,3/200-168,3/250mm |
| 4 | Trójnik preizolowany 45° | Dz 114,3/200-76,1/140-114,3/200mm |
| 5 | Kolano preizolowane z alarmem | Dz 114,3-200 mm, 1,0x1,0 m 90o |
| 6 | Kolano preizolowane z alarmem | Dz 76,1-140 mm, 1,0x1,0 m 90o |
| 7 | Zawór odcinający z odwodnieniem i odpowietrzeniem | Dz 114,3-200 mm, 1,0x1,0m |
| 8 | Odpowietrzenie | Dz 76,1-140 mm, 1,5 m |
| 9 | Redukcja stalowa | Dz 114,3-200/76,1-140 mm, 1,0m |
| 10 | Mufa termokurczliwa redukcyjna, Isojoint SXR | dla redukcji Dz 114,3-200/76,1-140 mm, 1,0m |
| 11 | Mufa termokurczliwa sieciowana kompletna bez pianki, Isojoint SX | dla rur Dz 114,3-200 mm |
| 12 | Mufa termokurczliwa sieciowana kompletna bez pianki, Isojoint SX | dla rur Dz 76,1-140 mm |
| 13 | Komplet pianki konfekcjonowanej do mufy | dla rur Dz 114,3-200 mm |
| 14 | Komplet pianki konfekcjonowanej do mufy | dla rur Dz 76,1-140 mm |
| 15 | Mufa termokurczliwa sieciowana kompletna bez pianki, Isojoint SX | dla rur Dz 168,3-250 mm |
| 16 | Komplet pianki konfekcjonowanej do mufy | dla rur Dz 168,3-250 mm |
| 17 | Mata kompensacyjna | 1000x40mm |
| 18 | Taśma ostrzegawcza | 150 mm, L=100 m |
| 19 | Płozy Integra typ R | dla rur Dz 114,3-200 mm |
| 20 | Manszeta Integra | typ N 180/300 |
| 21 | Przejście szczelne przez ścianę INTEGRA typu WGC | dla rur Dz 76,1-140 mm |
| 22 | Łańcuch uszczelniający INTEGRA ŁU – 1 | dla rur teletechn.Dz40 EPDM |
| 23 | Rury RHDPEt | 4 x Ø40 |

**Zamawiający: Wykonawca:**