**Zał. nr 1 do umowy**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – MINIMALNE PARAMETRY**

**Zestawienie pozycji:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Liczba sztuk** |
| **[1]** | **[2]** | **[3]** |
| 1. | Klimatyzator kasetonowy sufitowy | 5 zestawów |
| 2. | Instalacja klimatyzatorów kasetonowych sufitowych (montaż urządzeń jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, konfiguracja urządzeń, uruchomienie), przygotowanie dokumentacji użytkowej. | 1 usługa |

**Opis poszczególnych elementów:**

**Pozycja 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa** | **Liczba sztuk** |
| **Klimatyzator kasetonowy sufitowy** | 5 zestawów |
| **Opis** | |
| * Tryb pracy: auto, chłodzenie, grzanie, wentylacja * Regulacja siły nawiewu z pilota * Programator czasowy: włącz i wyłącz * Tryb Gear * Tryb Eco * Płynna regulacja wentylatora * Samooczyszczanie parownika * Moc chłodnicza nie mniej niż: 10 kW * Moc grzewcza nie mniej niż: 11 kW * Filtr siatkowy * Czynnik chłodniczy R32 * Klasa energetyczna chłodzenie.: A++ lub wyższa * Klasa energetyczna grzanie: A+ lub wyższa * moduł WiFi. | |

**Pozycja 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa** | **Liczba sztuk** |
| Instalacja klimatyzatorów kasetonowych sufitowych (montaż urządzeń – jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, konfiguracja urządzeń, uruchomienie), przygotowanie dokumentacji użytkowej. | 1 usługa |
| **Opis** | |
| * **Dostawa i instalacja** zostaną wykonane w lokalizacjach zgodnych z instalacją urządzeń u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędne elementy np. urządzenia i wyposażenie – kable połączeniowe, elementy mocujące niezbędne i umożliwiające prawidłowe działanie poszczególnych zestawów. * Po zakończeniu prac instalacyjnych klimatyzatory powinny zostać skonfigurowane tak, aby działały wszystkie ich funkcjonalności. * Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przekazać dokumentację opisującą funkcjonalność zamontowanych urządzeń. | |