**Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie maszyny do druku offsetowego do produkcji opakowań TEKO

Wymagane minimalne parametry techniczne maszyny: wymiar 740x1050 mm. Materiał do druku: 90-800 g/m2, grubość materiału: 0,1-1,2 mm, min. 4 jednostki drukujące, komora lakiernicza

**KOD I NAZWA CPV**

* **42991210-4:** Maszyny drukarskie offsetowe
* **30120000-6:** Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego
* **42991200-1:** Maszyny drukarskie

Dodatkowe preferowane funkcjonalności maszyny:

* alkoholowe Nawilżanie
* Chłodzenie i cyrkulacja
* wysokie przedłużone Wykładanie
* Zdalne sterowanie kałamarzy i registrów
* automatyczne Zakładanie płyt
* Automatyczne mycie wałków farbowych, cylindra dociskowego, obciągów
* Suszenia IR
* Urządzenie do kartonu z nadmuchem powietrza
* Odciąg pyłu
* Dozownik alkoholu
* Kontrola temperatury farby
* Szybkozłącze do płyty lakierniczej
* Szafa powietrzna

Wszystkie dostępne dokumenty, takie jak instrukcje obsługi mają być zawarte w zakresie dostawy

Usługi zawarte w cenie: transport maszyny do PP-U KIEL-TECH SP. Z O.O. Ul. Jana Karskiego 2; 25-214 Kielce, rozładunek i instalacja maszyny, przeprowadzenie wydruku próbnego na maszynie, szkolenie personelu

Dopuszcza się oferowanie maszyny używanej z zastrzeżeniem spełnienia poniższych wymagań:

1. sprzedający maszynę wystawił oświadczenie określające jej pochodzenie,
2. sprzedający maszynę potwierdził w oświadczeniu, że maszyna nie była w okresie poprzednich 7 lat współfinansowana z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
3. cena zakupu maszyny nie przekracza jej wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu
4. rok produkcji maszyny 2004-2025