**PODSTAWOWE WYMAGANIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis wymaganego parametru minimum** | **Oferowany parametr, a tam gdzie nie jest to wymagane wystarczające jest**  **TAK/NIE** |
| **Katamaran – 4 szt.** | | |
| 1. | **Marka** |  |
| 2. | **Model/szczegółowe oznaczenie/wersja** |  |
| 3. | Rok produkcji  Nie starszy niż 2025 (fabrycznie nowy) |  |
| 4. | Długość **całkowita min. 4,20 m** |  |
| 5. | Szerokość **min. 2 m** |  |
| 6. | Zanurzenie **min. 30 cm** |  |
| 7. | Waga **min. 400 kg** |  |
| 8. | Liczba miejsc, **min. 4** |  |
| 9. | Zadaszenie z podświetleniem LED |  |
| 10. | Napęd elektryczny |  |
| 11. | Rodzaj akumulatora Litowo-fosforanowy |  |
| 12. | Panele fotowoltaiczne |  |
| 13. | Rumpel 1 szt. |  |
| 14. | Miękkie siedziska z tapicerką i zagłówkami |  |
| 15. | Radio z głośnikami |  |
| 16. | Lampy kokpitowe |  |
| 17. | Lampy podwodne |  |
| 18. | Lampy pozycyjne |  |
| 19. | Lampa masztowa |  |
| 20. | Relingi i knagi |  |
| 21. | Ucha wantowe |  |
| 22. | Drabinka |  |
| 23. | Ładowarka do akumulatorów |  |
| 24. | Plandeka ochronna |  |
| 25. | Gwarancja |  |
|  | kadłub, elementy konstrukcyjne, instalacje pokładowe, oświetlenie, elementy stałe – **minimum 24 miesiące** |  |
|  | silnik, akumulatory (12,8V i 48V), panel PV, osprzęt – **minimum 12 miesięcy** |  |
|  | zestaw audio – **minimum 12 miesięcy** |  |
|  | plandeka ochronna i bimini – **minimum 24 miesiące** |  |
|  | pianka pokładowa – **minimum 12 miesięcy** |  |

**UWAGA:**

1. Potwierdzenie zgodności/niezgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez określenie w kolumnie „Oferowany parametr” odpowiedniego sformułowania „tak” lub „nie”.

2. W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretnego parametru Wykonawca zobowiązany jest podać konkretny oferowany parametr i nie stosuje się sposobu potwierdzenia zgodności jak   
w pkt. 1.