…………………………………….

miejscowość, data

ZAMAWIAJĄCY:

Innovations for Heart and Vessels Sp. z o.o.

ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

NIP: 9542733146,

KRS: 0000399063

OFERTA

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |
| --- | --- |
| Wykonawca: |  |
| Adres siedziby Wykonawcy oraz adres do korespondencji: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| KRS (jeżeli dotyczy): |  |
| Imię i nazwisko osoby do kontaktu: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Adres e-mail: |  |

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr FENG.01.01-IP.02 - 10/2025, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia przeznaczonego do zaplecza laboratoryjnego oraz pomieszczeń czystych (cleanroom). Zamówienie podzielone jest na części i obejmuje zakup, dostawę, wniesienie oraz montaż następujących elementów:

CZĘŚĆ 1: Dostawa szaf ubraniowych (BHP) dla pracowników

CZĘŚĆ 2: Dostawa mebli laboratoryjnych do cleanroom (regały i szafki z półkami)

, oferujemy wykonanie zamówienia dla:

□ CZĘŚĆ 1: Dostawa szaf ubraniowych (BHP) dla pracowników;

□ CZĘŚĆ 2: Dostawa mebli laboratoryjnych do cleanroom (regały i szafki z półkami);

* + 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto wskazaną w poniższej tabeli:

|  |  |
| --- | --- |
| CZĘŚĆ 1: DOSTAWA SZAF UBRANIOWYCH (BHP) DLA PRACOWNIKÓW | WYNAGRODZENIE[[1]](#footnote-1) |
| CENA NETTO |  |
| PODATEK VAT \_\_\_\_% |  |
| CENA BRUTTO |  |

|  |  |
| --- | --- |
| CZĘŚĆ 2: DOSTAWA MEBLI LABORATORYJNYCH DO CLEANROOM (REGAŁY I SZAFKI Z PÓŁKAMI) | WYNAGRODZENIE[[2]](#footnote-2) |
| CENA NETTO |  |
| PODATEK VAT \_\_\_\_% |  |
| CENA BRUTTO |  |

2. Przedstawiamy specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia dla:

CZĘŚĆ 1: Dostawa szaf ubraniowych (BHP) dla pracowników

Sekcja 1: Informacje o producencie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Wypełnienie przez Wykonawcę |
| 1. | Nazwa producenta urządzenia[[3]](#footnote-3) |  |

Sekcja 2: Potwierdzenie parametrów i wymagań specyfikacji

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE | Potwierdzenie zgodności TAK/NIE |
|  | Szafy i regały fabrycznie nowe, nieużywane, przeznaczone do pomieszczeń czystych i laboratoryjnych. |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące. |  |
|  | Dostawa, wniesienie, montaż leży po stronie Wykonawcy |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA TECHNICZNE | | | | |
| Lp. | Parametr | | Wymaganie minimalne | Dane proponowanego wyposażenia |
|  | SZAFA UBRANIOWA ZESTAW 1 | |  |  |
|  |  | Budowa zestawu | Szafa dla 8 pracowników (8 szafek). Zestaw może składać się z 2 części tj. 4 + 4 szafki (2+2 kolumny). |  |
| 1.2 | Wymiary całkowite zewnętrzne szafy min-max | Szerokość 115-125cm; wysokość 175-185cm; głębokość 47-53cm |  |
| 1.3 | Wymiary zewnętrzne ławki wysuwanej | Szerokość dopasowana do szerokości szafy; wysokość całkowita 37-42cm; wysokość siedziska 31-35cm. Głębokość po wysunięciu ławki 80-84cm |  |
| 1.4 | Wymiary zewnętrzne daszku | Szerokość dopasowana do szerokości szafy; wysokość 19 -22cm; głębokość dopasowana do głębokości szafy |  |
| 1.5 | Materiał szaf | Obudowa i front: blacha stalowa 0,5-0,8mm |  |
| 1.6 | Wykończenie szaf | Malowane proszkowo farbami poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny wydany przez PZH. Kolor korpusu wewnątrz/zewnątrz RAL7035; kolor frontu obustronnie RAL1003 lub RAL1017 |  |
| 1.7 | Konstrukcja ławek wysuwanych | Konstrukcja otwarta z profili stalowych lub profili aluminiowych. Przekrój profili kwadratowy lub prostokątny. Ścianki profili płaskie bez zagłębień, otworów i ostrych krawędzi. |  |
| 1.8 | Wykończenie konstrukcji ławek | Malowane proszkowo farbami poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny wydany przez PZH. Kolor RAL7035. W przypadku konstrukcji z aluminium – powierzchnia anodyzowana. |  |
| 1.9 | Materiał siedziska | Możliwe do zastosowania: listwy drewniane, blacha stalowa, płyty lub listwy HPL |  |
| 1.10 | Wykończenie siedziska | Lakier bezbarwny w przypadku drewna; farba poliestrowo-epoksydowa kolor RAL7035 w przypadku stali; HPL w kolorze RAL 7035 lub zbliżonym |  |
| 1.11 | Poziomowanie ławek | Konstrukcja ławek wyposażona w dodatkowe stopki poziomujące w zakresie 0-3cm |  |
| 1.12 | Konstrukcja daszków | Konstrukcja z blachy stalowej. Daszki mogą być wykonane jako integralna część szafy lub jako element dodatkowy montowany do szafy. |  |
| 1.13 | Wykończenie daszków | Malowane proszkowo farbami poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny wydany przez PZH. Kolor wewnątrz/zewnątrz RAL7035 |  |
| 1.14 | Zabezpieczenie szaf | Każda skrytka w szafie wyposażona w zamek jednopunktowy na klucz w systemie MASTER, co najmniej 2 klucze w komplecie |  |
| 1.15 | Wentylacja szaf | Każda skrytka w szafie wyposażona w otwory wentylacyjne |  |
| 1.16 | Wyposażenie szaf | Każda skrytka w szafie wyposażona w: drążek metalowy z co najmniej 2 haczykami, minimum 2 haczyki metalowe na ścianie skrytki |  |
| 1.17 | Identyfikacja | Każda skrytka zawiera „wizytownik” na czołowej ścianie drzwi frontowych lub inny element pozwalający na umieszczenie w nim karteczki z danymi pracownika |  |
|  | SZAFA UBRANIOWA ZESTAW 2 | |  |  |
|  | 2.1 | Budowa | Szafa dla 10 pracowników (10 szafek). Zestaw może składać się z 2 części tj. 4 + 6 szafki (2+3 kolumny). |  |
| 2.2 | Wymiary całkowite zewnętrzne szafy min-max | Szerokość 145-155cm; wysokość 175-185cm; głębokość 47-53cm |  |
| 2.3 | Wymiary zewnętrzne ławki wysuwanej | Szerokość dopasowana do szerokości szafy; wysokość całkowita 37-42cm; wysokość siedziska 31-35cm. Głębokość po wysunięciu ławki 80-84cm |  |
| 2.4 | Wymiary zewnętrzne daszku | Szerokość dopasowana do szerokości szafy; wysokość 19 -22cm; głębokość dopasowana do głębokości szafy |  |
| 2.5 | Materiał szaf | Obudowa i front: blacha stalowa 0,5-0,8mm |  |
| 2.6 | Wykończenie szaf | Malowane proszkowo farbami poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny wydany przez PZH. Kolor korpusu wewnątrz/zewnątrz RAL7035; kolor frontu obustronnie RAL1003 lub RAL1017 |  |
| 2.7 | Konstrukcja ławek wysuwanych | Konstrukcja otwarta z profili stalowych lub profili aluminiowych. Przekrój profili kwadratowy lub prostokątny. Ścianki profili płaskie bez zagłębień, otworów i ostrych krawędzi. |  |
| 2.8 | Wykończenie konstrukcji ławek | Malowane proszkowo farbami poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny wydany przez PZH. Kolor RAL7035. W przypadku konstrukcji z aluminium – powierzchnia anodyzowana. |  |
| 2.9 | Materiał siedziska | Możliwe do zastosowania: listwy drewniane, blacha stalowa, płyty lub listwy HPL |  |
| 2.20 | Wykończenie siedziska | Lakier bezbarwny w przypadku drewna; farba poliestrowo-epoksydowa kolor RAL7035 w przypadku stali; HPL w kolorze RAL 7035 lub zbliżonym |  |
| 2.11 | Poziomowanie ławek | Konstrukcja ławek wyposażona w dodatkowe stopki poziomujące w zakresie 0-3cm |  |
| 2.12 | Konstrukcja daszków zestaw | Konstrukcja z blachy stalowej. Daszki mogą być wykonane jako integralna część szafy lub jako element dodatkowy montowany do szafy. |  |
| 2.13 | Wykończenie daszków | Malowane proszkowo farbami poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny wydany przez PZH. Kolor wewnątrz/zewnątrz RAL7035 |  |
| 2.14 | Zabezpieczenie szaf | Każda skrytka w szafie wyposażona w zamek jednopunktowy na klucz w systemie MASTER, co najmniej 2 klucze w komplecie |  |
| 2.15 | Wentylacja szaf | Każda skrytka w szafie wyposażona w otwory wentylacyjne |  |
| 2.16 | Wyposażenie szaf | Każda skrytka w szafie wyposażona w: drążek metalowy z co najmniej 2 haczykami, minimum 2 haczyki metalowe na ścianie skrytki |  |
|  | 2.17 | Identyfikacja | Każda skrytka zawiera „wizytownik” na czołowej ścianie drzwi frontowych lub inny element pozwalający na umieszczenie w nim karteczki z danymi pracownika |  |

Oferowany termin dostawy: ……………………. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (nie więcej niż 25 dni roboczych

CZĘŚĆ 2: Dostawa mebli laboratoryjnych do cleanroom (regały i szafki z półkami)

Sekcja 1: Informacje o producencie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Wypełnienie przez Wykonawcę |
| 1. | Nazwa producenta urządzenia[[4]](#footnote-4) |  |

Sekcja 2: Potwierdzenie parametrów i wymagań specyfikacji

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE | POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI TAK/NIE |
|  | Szafy i regały fabrycznie nowe, nieużywane, przeznaczone do pomieszczeń czystych i laboratoryjnych. |  |
|  | Powierzchnia mebli musi być gładka, łatwa do czyszczenia, wszędzie, gdzie to możliwe należy zaoblić krawędzie i rogi. Konstrukcja bezpieczna i stabilna. |  |
|  | Montaż mebli przeprowadzony starannie, dobrej jakości bez szczelin, pęknięć czy innych defektów. |  |
|  | Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa środowiskowego materiały, z których wykonane są meble laboratoryjne nie powinny się łatwo zapalać ani zawierać substancji szkodliwych dla człowieka. |  |
|  | Główne normy regulujące jakość i bezpieczeństwo mebli w laboratorium, którymi można się posiłkować podczas projektowania i budowy mebli: PN-EN 14727, PN-EN 14056, PN-EN 13150 |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące. |  |
|  | Dostawa, wniesienie, montaż leży po stronie Wykonawcy |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA TECHNICZNE | | | |
| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne | Dane proponowanego wyposażenia |
|  | Materiał | Materiał konstrukcyjny wszystkich wyszególnionych mebli: płyty SPC lub płyty z żywic fenolowych HPL specjalistycznych o podwyższonej odporności na ścieranie i chemikalia |  |
|  | Kolorystyka | Odcienie bieli lub jasno szary – wybór w dalszych fazach realizacji zamówienia po dostarczeniu próbników kolorów. |  |
|  | Wykończenie krawędzi płyt | Kolor naturalny wnętrza płyty SPC/HPL po obróbce; rogi i krawędzie zaokrąglone |  |
|  | Regał niska 1:   1. Wymiary zewnętrzne 2. Konstrukcja 3. Wypełnienie 4. Zwieńczenie regału | 1. 105 x 25 x 45 cm (szer. x gł. x wys.) 2. W całości wykonana z płyt SPC/HPL (podstawa+blat). Dolne krawędzie nóg/podpór wyposażone w plastikowe stopki o wysokości około 5-10 mm lub stopki poziomujące 0-30mm 3. Przestrzeń pod blatem otwarta. 4. Blat płaski poziomy |  |
|  | Regał niski 2:   1. Wymiary zewnętrzne 2. Konstrukcja 3. Wypełnienie 4. Zwieńczenie regału | 1. 140 x 30 x 45 cm (szer. x gł. x wys.) 2. W całości wykonana z płyt SPC/HPL (podstawa+blat). Dolne krawędzie nóg/podpór wyposażone w plastikowe stopki o wysokości około 5-10 mm lub stopki poziomujące 0-50mm 3. Przestrzeń pod blatem otwarta. 4. Blat płaski poziomy |  |
|  | Regał wysoki 3:   1. Wymiary zewnętrzne 2. Konstrukcja 3. Wypełnienie 4. Zwieńczenie regału | 1. 30 x 30 x 120 cm (szer. x gł. x wys.) 2. Całość wykonana z płyt SPC/HPL. Podstawa regału w postaci płyty płaskiej umożliwiające postawienie regału na innym regale zakończonym płytą płaską. 3. Regał wypełniony 1 rzędem półek w rozstawie 13-15cm. Jeżeli istniej taka możliwość, część półek może mieć regulowaną wysokość np. za pomocą dedykowanych kołków. 4. Blat płaski poziomy |  |
|  | Regał niski 4:   1. Wymiary zewnętrzne 2. Konstrukcja 3. Wypełnienie 4. Zwieńczenie regału | 1. 145 x 30 x 45 cm (szer. x gł. x wys.) 2. W całości wykonana z płyt SPC/HPL (podstawa+blat). Mebel wyposażony w nóżki stałe lub z regulacją wysokości. Wysokość nóżek 50-100mm. 3. Regał wypełniony 5 rzędami i 3 poziomami półek. Układ półek zorganizowany w taki sposób, aby dostęp do połowy półek był z jednej strony regału, a do pozostałych z drugiej strony regału. 4. Blat płaski poziomy |  |
|  | Regał 5:   1. Wymiary zewnętrzne 2. Konstrukcja 3. Wypełnienie 4. Zwieńczenie regału | 1. 30 x 30 x 130 cm (szer. x gł. x wys.) 2. Całość wykonana z płyt SPC/HPL. Podstawa regału w postaci płyty płaskiej umożliwiające postawienie regału na innym regale zakończonym płytą płaską. 3. Regał wypełniony 1 rzędem półek w rozstawie 13-15cm. Jeżeli istniej taka możliwość, część półek może mieć regulowaną wysokość np. za pomocą dedykowanych kołków. 4. „Daszek” skośny, spadek w stronę przodu mebla około 20 stopni |  |
|  | Regał 6:   1. Wymiary zewnętrzne 2. Konstrukcja 3. Wypełnienie 4. Zwieńczenie regału | 1. 55 x 35 x 130 cm (szer. x gł. x wys.) 2. W całości wykonana z płyt SPC/HPL (podstawa+blat). Mebel wyposażony w nóżki stałe lub z regulacją wysokości. Wysokość nóżek 50-100mm. 3. Regał wypełniony 2 rzędami i 9 poziomami półek. Dostęp do półek od przodu regału. 4. Blat płaski poziomy |  |

Oferowany termin dostawy: ……………………. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (nie więcej niż 30 dni roboczych

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w Zapytaniu ofertowym nr FENG.01.01-IP.02 - 10/2025, tj. 60 dni licząc od terminu składania ofert.
3. Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO,  
   tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   
   o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

……………………….. …………………………………………..

Miejsce i data  (czytelny podpis/podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W związku z udziałem w postępowaniu w ramach Zapytania ofertowego nr FENG.01.01-IP.02 - 10/2025, którego przedmiotem zamówienia przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia przeznaczonego do zaplecza laboratoryjnego oraz pomieszczeń czystych (cleanroom). Zamówienie podzielone jest na części i obejmuje zakup, dostawę, wniesienie oraz montaż w/w wyposażenia (zapytanie realizowane jest przez Innovations for Heart and Vessels Sp. z o.o. w ramach projektu pn. „Opracowanie technologii produkcji oraz prototypów biologicznych implantów zastawkowych do przezskórnego i małoinwazyjnego leczenia wad zastawkowych” objętego umową o dofinansowanie nr FENG.01.01-IP.02-1053/23 dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie 1.1 Ścieżka Smart), oświadczam/oświadczamy że:

1. pomiędzy Wykonawcą, tj. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nazwa firmy Wykonawcy, NIP), nie zachodzą żadne powiązania osobowe lub kapitałowe, bezpośrednie lub za pośrednictwem innych podmiotów z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między podmiotami, o których mowa w zdaniu poprzednim, lub członkami organów tych podmiotów, a Wykonawcą lub członkami organów Wykonawcy, polegające na:
2. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
3. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Operatora Programu,
4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
5. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie   
   w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa   
   w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub   
   w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. Nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.[[5]](#footnote-5)
7. Nie zachodzą w stosunku do mnie/nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).[[6]](#footnote-6)

…………………………………………..

…….…………….………….………………………………………………..

Miejsce i data (czytelny podpis/podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających

pełnomocnictwo)

1. Proszę wpisać kwotę oraz walutę, w której składana jest oferta. [↑](#footnote-ref-1)
2. Proszę wpisać kwotę oraz walutę, w której składana jest oferta. [↑](#footnote-ref-2)
3. W tym polu należy wpisać pełną nazwę producenta oferowanego urządzenia. [↑](#footnote-ref-3)
4. W tym polu należy wpisać pełną nazwę producenta oferowanego urządzenia. [↑](#footnote-ref-4)
5. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

   a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

   b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

   c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

   w tym podwykonawców, dostawców w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. [↑](#footnote-ref-5)
6. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

   1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-6)