**Hajnówka, 11.06.2025 r.**

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/2025/FEPD.01.05**

Dotyczy projektu nr FEPD.01.05-IZ.00-0062/23, pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R celem dywersyfikacji oferty firmy PPH KARMEL S.C. i wprowadzenia innowacji produktowej w zakresie prozdrowotnych lizaków o obniżonej zawartości cukru” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet I Badania i innowacje,

Działanie 1.5 Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw,

Typ: Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP, realizowane na obszarze gmin wymienionych w załączniku nr I do programu FEdP,

Umowa o dofinansowanie nr FEPD.01.05-IZ.00-0062/23 z dnia 24.06.2024 r.

**Specyfikacja przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego nr 4/2025/FEPD.01.05**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Specyfikacja techniczna/minimalne parametry techniczne** |
| **1.** | **Zakup, dostawa  i montaż agregatu wody lodowej - 1 szt.** | **Minimalne parametry techniczne agregatu wody lodowej - 1 szt.**   1. Wydajność chłodnicza: maksymalnie 30 kW. 2. Temperatura wody wlotowej: 17°C. 3. Temperatura wody wylotowej: 12°C. 4. Maksymalna temperatura otoczenia: +35°C. 5. Medium – woda uzdatniona. |

Agregat wody lodowej - 1 szt. wyspecyfikowany w Załączniku nr 1 „Specyfikacja przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego nr 4/2025/FEPD.01.05” powinien być fabrycznie nowy.

Do formularza oferty Oferent musi dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczną zaoferowanego przez siebie przedmiotu zamówienia w celu potwierdzenia jego parametrów technicznych. W przypadku gdy minimalne parametry techniczne zaoferowanego przedmiotu zamówienia wskazane w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/2025/FEPD.01.05   
nie będą odzwierciedlone w karcie katalogowej/ specyfikacji dołączonej do formularza oferty, oferta zostanie uznana za niezgodną z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym i odrzucona  
z przyczyn formalnych.