

**Załącznik nr 1**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

1. Celem postępowania jest wybór oferenta, który wykona usługę dostawa nowych maszyn i urządzeń służących i towarzyszących **Dywersyfikacji działalności firmy Strefa Ruchu Książenice Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie usług żywieniowych** wraz z niezbędną dokumentacją techniczną (jeśli występuje) wskazanych i opisanych poniżej,
2. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane. Urządzenia lub ich zestawy muszą być w pełni kompletne, aktualnie produkowane, dostępne na rynku i gotowe do pracy.
3. Zamieszczone poniżej opisy urządzeń, zawierają parametry minimalne.
4. Zamieszona poniżej specyfikacja techniczna z wymiarami, zawiera parametry dokładne.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zakupu** | **Opis/wymagania** | **Liczba sztuk** | **Specyfikacja techniczna** |
| **1.** | Okap centralny | Wykonanie ze stali nierdzewnej  Okap nawiewno-wyciągowy, z łapaczami tłuszczu. Wyposażony w przepustnice na kanałach.  Zabudowane oświetlenie  Wydajność nawiewu 2800m3/h, wydajność wyciągu 2800m3/h  Dostawa i montaż. Dokonanie niezbędnych przyłączy wentylacji. Dostawa i montaż jednostek wentylatorowych lub wykorzystanie istniejących. Odzysk ciepła podłączony do centrali wentylacyjnej na dachu. | **1** | Szerokość 2600 mm  Głębokość 2100 mm  Wysokość 525 mm |
| **2.** | Okap przyścienny | Wykonanie ze stali nierdzewnej  Okap wyciągowy, z łapaczami tłuszczu Wyposażony w przepustnice na kanałach  Wydajność wyciągu 600m3/h  Dostawa, montaż i uruchomienie. Dokonanie niezbędnych przyłączy wentylacji. Dostawa i montaż jednostek wentylatorowych lub wykorzystanie istniejących. Odzysk ciepła podłączony do centrali wentylacyjnej na dachu. | **1** | Szerokość 1.400 mm  Głębokość 1400 mm  Wysokość 525 mm |