Lubliniec, dnia 8.07.2025 r.

**ELHAND TRANSFORMATORY sp. z o.o.**

**ul. Klonowa 60**

**42-700 Lubliniec**

**NIP: 5751862934**

**REGON: 241392737**

**KRS: 0000342480**

# ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/07/2025

W związku z planowaną realizacją projektu nr **FESL.10.03-IP.01-0190/23** pn. „Wdrożenie do produkcji energooszczędnych elementów magnetycznych z rdzeniami nanokrystalicznymi” w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego, dla Działania: FESL.10.03-Wsparcie MŚP na rzecz transformacji, firma **ELHAND TRANSFORMATORY sp. z o.o.** ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.

# Przedmiot zamówienia: Piec komorowy do wyżarzania szyn Cu wraz z wanną do studzenia i wózkiem transportowym

# Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Jednostka miary | Wymaganie |
| 1 | Wymiary komory pieca *szer. x głęb. x wys*. | mm | >/= 700 x1200 x500 |
| 2 | Maksymalna temperatura pracy ciągłej, nie mniej niż | °C | >/= 650 |
| 3 | Zasilanie | V | 3x400 |
| 4 | Maksymalna moc przyłączeniowa pieca | kW | 35 |
| 5 | Cyrkulacja powietrza wymuszona wentylatorem | TAK/NIE | TAK |
| 6 | Grzanie elektryczne | TAK/NIE | TAK |
| 7 | Elementy grzejne umieszczone na ścianach bocznych i w podłodze pieca (trzonie) | TAK/NIE | TAK |
| 8 | Drzwi otwierane do góry pneumatyczne lub elektryczne, sterowane przyciskiem nożnym | TAK/NIE | TAK |
| 9 | Sterownik pieca z ekranem dotykowym z możliwością zapisania minimum 4 programów po 6 kroków + tryb ręczny | TAK/NIE | TAK |
| 10 | Rejestrator temperatur zadanych i mierzonych z portem USB + program do tworzenia raportów na PC | TAK/NIE | TAK |
| 11 | Optyczna sygnalizacja końca cyklu pracy | TAK/NIE | TAK |
| 12 | Podłoga pieca o nośności min. 120 kg | TAK/NIE | TAK |
| 13 | Prowadnice pod piecem ułatwiające manewrowanie wózkiem przy wymianie wsadu | TAK/NIE | TAK |
| 14 | Izolacja termiczna pieca dostosowana do warunków pracy | TAK/NIE | TAK |
| 15 | System dozowania gazów ochronnych uruchamiany automatycznie w wybranych procesach programu | TAK/NIE | TAK |
| 16 | Dwa rotametry do regulacji przepływu gazu: przepływ wysoki (płukanie), przepływ niski (dozowanie) | TAK/NIE | TAK |
| 17 | Wanna hartownicza ze stali nierdzewnej AISI 304 z kąpielą wodną w zestawie z piecem | TAK/NIE | TAK |
| 18 | Objętość wody chłodzącej nie mniej niż 600 litrów | TAK/NIE | TAK |
| 19 | Wymiary komory wanny *szer. x dług. x głęb*. zanurz. | mm | >= 700 x 1200 x 320 |
| 20 | Wymuszony obieg wody za pomocą pompy z regulacją wydajności | TAK/NIE | TAK |
| 21 | Winda na wsad z kratownicą ze stali nierdzewnej do opuszczania wsadu, o napędzie pneumatycznym | TAK/NIE | TAK |
| 22 | Maksymalna masa wsadu nie mniej niż | kg | 100 |
| 23 | Odciąg oparów znad lustra wody | TAK/NIE | TAK |
| 24 | Samoczynnie zamykające się pokrywy przy opuszczaniu wsadu | TAK/NIE | TAK |
| 25 | Rozpoczęcie zanurzania wsadu po całkowitym zamknięciu pokryw | TAK/NIE | TAK |
| 26 | Zawór spustowy do opróżniania wanny | TAK/NIE | TAK |
| 27 | Prowadnice dla wózka załadowczego pod wanną (dla ułatwienia założenia wsadu na windę) | TAK/NIE | TAK |
| 28 | System sterowania z kontrolą poziomu cieczy i temperatury | TAK/NIE | TAK |
| 29 | Kosz na wsad, nierdzewny, ażurowy | sztuk | 1 |
| 30 | Wymiary dna kosza nie mniej niż (powierzchnia załadunkowa) | mm | 450 x 1100 |
| 31 | Dopuszczalna temperatura pracy kosza | °C | >= deklarowana max temp. procesu |
| 32 | Nośność kosza | kg | >=65 |
| 33 | Wózek załadowczy do przenoszenia koszy z pieca do wanny w zestawie z piecem | TAK/NIE | TAK |
| 34 | Minimalna nośność wózka | kg | 100 |
| 35 | Podnoszenie wideł wózka hydraulicznie, pompa o napędzie ręcznym | TAK/NIE | TAK |
| 36 | Wysokość podnoszenia dopasowana do krawędzi załadunku pieca i wanny | TAK/NIE | TAK |
| 37 | Osłony termiczne chroniące operatora | TAK/NIE | TAK |
| 38 | Dołączony zestaw odzieży ochronnej do pracy z obiektami o wysokiej temperaturze: przyłbica, rękawice i fartuch | TAK/NIE | TAK |

W przypadku, gdy w opisie lub wymogach podano do zastosowania nazwy ze wskazaniem określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, mogą być one zastąpione rozwiązaniami równoważnymi lub lepszymi, o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż podane.

Miejsce realizacji: Lubliniec (42-700), ul. Klonowa 60

# Wspólny słownik zamówień (CPV):

CPV 42341000-8: Piece przemysłowe

1. **Harmonogram:** maksymalny termin realizacji zamówienia: 24 tygodnie od dnia podpisania Umowy z wykonawcą, potwierdzony protokołem odbioru końcowego bez uwag.

# Warunki udziału w postępowaniu.

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

* Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
* Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
* Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
* Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
* Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
* Brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
* Brak przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

1. Złożenie oferty na formularzu ofertowym (załącznik nr 1), zawierającej:
   * Nazwę, adres, e-mail i NIP oferenta
   * Miejscowość i datę wystawienia oferty
   * Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
   * Termin ważności oferty
   * Szczegółowy opis przedmiotu oferty
2. Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
   * Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
   * Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
   * Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
   * Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
   * Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
   * Wykonawca oświadcza, że:
3. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej: rozporządzenie 833/2014), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1; dalej: rozporządzenie 2022/576);
4. nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
5. wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualizacji powyższych oświadczeń w przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie.
   * Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
6. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
7. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
8. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
9. Pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeśli dotyczy.

# Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w pełni wypełnionym.
2. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim lub angielskim, w sposób czytelny.
3. Oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta.
4. Zamawiający wymaga, aby oferta była podpisana przez przedstawiciela Oferenta.
5. Akceptowane będą skany dokumentów podpisanych ręcznie lub dokumenty podpisane elektronicznie.
6. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia na warunkach dostawy DAP Lubliniec. Oferta powinna również zawierać koszty szkolenia, uruchomienia ( wg tabeli 2.1)
7. Cenę należy podać w jednostkach pieniężnych w walucie PLN lub EUR lub CHF.
8. Koszt opracowania oferty i wszelkie inne koszty związane z przedstawieniem oferty leżą wyłącznie po stronie Oferenta.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych, rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące pełny zakres przedmiotu zamówienia.

Oferty nie spełniające warunków formalnych i/lub nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

# Termin i sposób składania ofert:

* + Wszystkie Oferty powinny być składane drogą elektroniczną poprzez Bazę Konkurencyjności (funkcja dostępna dla zalogowanych użytkowników).
  + Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 11.08.2025 r.

**O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK2021.**

Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zapytania ofertowego można kierować najpóźniej do dnia 4.08.2025 r. Zadawanie pytań możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Bazę Konkurencyjności (funkcja dostępna dla zalogowanych użytkowników). Zamawiający zastrzega, że zapytania przekazane po tym terminie mogą pozostać bez odpowiedzi.

**Termin związania ofertą:** minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

# Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

1. Kryteria dopuszczające:

- złożenie oferty na kompletnie wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego

- zaoferowanie urządzenia spełniającego minimalne wymagania parametrów technicznych określonych w tabeli 1.1

- udokumentowanie faktu dostarczenia do klientów w Polsce w ostatnich 3 latach (2022-2024 )co najmniej 2 pieców o zbliżonych parametrach minimalnych określonych w pkt. 1.1

1. Kryteria punktowane

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kryteria oceny ofert** | **waga** | **maksymalna liczba punktów** | **Poszczególna punktacja** |
| *Cena netto, (w PLN/inna waluta)* | 10,9% | 30 | Zgodnie z tabelą w pkt. 2.1 |
| *Kryteria techniczne* | 45,45% | 125 | Zgodnie z tabelą w pkt. 2.2 |
| *Okres gwarancji (w dniach)* | 14,55% | 40 | Zgodnie z tabelą w pkt. 2.3 |
| *Czas dostawy (w dniach)* | 5,45% | 15 | Zgodnie z tabelą w pkt. 2.4 |
| *Warunki serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego* | 14,55% | 40 | Zgodnie z tabelą w pkt. 2.5 |
| *Doświadczenie/referencje ( ilość szt.)* | 9,1% | 25 | Zgodnie z tabelą w pkt. 2.6 |

Punkty z oceny kryteriów zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 275 pkt.

* 1. Tabela punktowa w kryterium oceny – CENA NETTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CENA NETTO (zawierająca koszty dostawy, montażu, wymaganej dokumentacji) | PLN | </=165 tys. PLN - 30 pkt  > 165 tys. PLN - do 170 tys. PLN - 25 pkt  > 170 tys. PLN - do 180 tys. PLN - 20 pkt  > 180 tys. PLN - do 190 tys. PLN - 15 pkt  > 190 tys. PLN - do 200 tys. PLN - 10 pkt  > 200 tys. PLN - do 210 tys. PLN - 5 pkt  > 210 tys. PLN - 0 pkt |

* 1. Tabela punktowa w kryterium oceny – KRYTERIA TECHNICZNE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis | J M | Kryterium | Czy kryterium  spełnione | |
| Tak | Nie |
| 1 | Wymiary komory pieca *szer. x głęb. x wys*. | mm | >/= 700 x1200 x500 | 5 | 0 |
| 2 | Maksymalna temperatura pracy ciągłej, nie mniej niż | °C | >/= 650 | 5 | 0 |
| 3 | Zasilanie | V | 3x400 | 5 | 0 |
| 4 | Maksymalna moc przyłączeniowa pieca | kW | 35 | 3 | 0 |
| 5 | Cyrkulacja powietrza wymuszona wentylatorem | TAK/NIE | TAK | 3 | 0 |
| 6 | Grzanie elektryczne | TAK/NIE | TAK | 3 | 0 |
| 7 | Elementy grzejne umieszczone na ścianach bocznych i w podłodze pieca (trzonie) | TAK/NIE | TAK | 3 | 0 |
| 8 | Drzwi otwierane do góry pneumatyczne lub elektryczne, sterowane przyciskiem nożnym | TAK/NIE | TAK | 3 | 0 |
| 9 | Sterownik pieca z ekranem dotykowym z możliwością zapisania minimum 4 programów po 6 kroków + tryb ręczny | TAK/NIE | TAK | 3 | 0 |
| 10 | Rejestrator temperatur zadanych i mierzonych z portem USB + program do tworzenia raportów na PC | TAK/NIE | TAK | 3 | 0 |
| 11 | Optyczna sygnalizacja końca cyklu pracy | TAK/NIE | TAK | 3 | 0 |
| 12 | Podłoga pieca o nośności min. 120 kg | TAK/NIE | TAK | 3 | 0 |
| 13 | Prowadnice pod piecem ułatwiające manewrowanie wózkiem przy wymianie wsadu | TAK/NIE | TAK | 3 | 0 |
| 14 | Izolacja termiczna pieca dostosowana do warunków pracy | TAK/NIE | TAK | 3 | 0 |
| 15 | System dozowania gazów ochronnych uruchamiany automatycznie w wybranych procesach programu | TAK/NIE | TAK | 4 | 0 |
| 16 | Dwa rotametry do regulacji przepływu gazu: przepływ wysoki (płukanie), przepływ niski (dozowanie) | TAK/NIE | TAK | 3 | 0 |
| 17 | Wanna hartownicza ze stali nierdzewnej AISI 304 z kąpielą wodną w zestawie z piecem | TAK/NIE | TAK | 5 | 0 |
| 18 | Objętość wody chłodzącej nie mniej niż 600 litrów | TAK/NIE | TAK | 3 | 0 |
| 19 | Wymiary komory wanny (*szer. x dług. x głęb*. zanurz.) | mm | >= 700 x 1200 x 320 | 5 | 0 |
| 20 | Wymuszony obieg wody za pomocą pompy z regulacją wydajności | TAK/NIE | TAK | 3 | 0 |
| 21 | Winda na wsad z kratownicą ze stali nierdzewnej do opuszczania wsadu, o napędzie pneumatycznym | TAK/NIE | TAK | 3 | 0 |
| 22 | Maksymalna masa wsadu nie mniej niż | kg | 100 | 3 | 0 |
| 23 | Odciąg oparów znad lustra wody | TAK/NIE | TAK | 3 | 0 |
| 24 | Samoczynnie zamykające się pokrywy przy opuszczaniu wsadu | TAK/NIE | TAK | 3 | 0 |
| 25 | Rozpoczęcie zanurzania wsadu po całkowitym zamknięciu pokryw | TAK/NIE | TAK | 3 | 0 |
| 26 | Zawór spustowy do opróżniania wanny | TAK/NIE | TAK | 3 | 0 |
| 27 | Prowadnice dla wózka załadowczego pod wanną (dla ułatwienia założenia wsadu na windę) | TAK/NIE | TAK | 3 | 0 |
| 28 | System sterowania z kontrolą poziomu cieczy i temperatury | TAK/NIE | TAK | 3 | 0 |
| 29 | Kosz na wsad, nierdzewny, ażurowy | sztuk | 1 | 3 | 0 |
| 30 | Wymiary dna kosza nie mniej niż (powierzchnia załadunkowa) | mm | 450 x 1100 | 3 | 0 |
| 31 | Dopuszczalna temperatura pracy kosza | °C | >= deklarowana max temp. procesu | 3 | 0 |
| 32 | Nośność kosza | kg | >=65 | 3 | 0 |
| 33 | Wózek załadowczy do przenoszenia koszy z pieca do wanny w zestawie z piecem | TAK/NIE | TAK | 3 | 0 |
| 34 | Minimalna nośność wózka | kg | 100 | 3 | 0 |
| 35 | Podnoszenie wideł wózka hydraulicznie, pompa o napędzie ręcznym | TAK/NIE | TAK | 3 | 0 |
| 36 | Wysokość podnoszenia dopasowana do krawędzi załadunku pieca i wanny | TAK/NIE | TAK | 3 | 0 |
| 37 | Osłony termiczne chroniące operatora | TAK/NIE | TAK | 3 | 0 |
| 38 | Dołączony zestaw odzieży ochronnej do pracy z obiektami o wysokiej temperaturze: przyłbica, rękawice i fartuch | TAK/NIE | TAK | 3 | 0 |

* 1. Tabela punktowa w kryterium oceny – *Okres gwarancji (w dniach)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Okres gwarancji | dni | </= 365 dni - 0 pkt  >365 dni - do 730 dni - 20 pkt  >/=730 dni - 40 pkt |

* 1. Tabela punktowa w kryterium oceny - *Czas dostawy (w dniach)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Czas dostawy | dni | < 126 - 15 pkt  = 140 dni - < 147 dni - 10 pkt  = 147 dni - < 154 dni - 5 pkt  =/> 154 dni - 0 pkt |

* 1. Tabela punktowa w kryterium oceny – *Warunki serwisu gwarancyjnego / pogwarancyjnego (w godzinach)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Czas przyjazdu serwisu od zgłoszenia  w okresie gwarancyjnym | godzin | </= 48 h - 20 pkt  >48 h - do 72 h - 15 pkt  > 72 h - 0 pkt |
| Czas przyjazdu serwisu od zgłoszenia  w okresie pogwarancyjnym | godzin | </= 48 h - 20 pkt  >48 h - do 72 h - 10 pkt  > 72 h - 0 pkt |

* 1. *Tabela punktowa w kryterium oceny - Doświadczenie/referencje ( ilość szt.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość dostarczonych/wyprodukowanych urządzeń w latach 2023-2024 do klientów zlokalizowanych w Polsce – o parametrach technicznych tożsamych z wymienionymi w pkt 1.1 w ppkt. 1 do 10 | Szt. | < 5 szt. - 0 pkt  5 -10 szt. - 5 pkt  10 - 20 szt. - 10 pkt  21 i więcej szt. - 25 pkt |

# Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

* Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom i uzyska łącznie najwięcej punktów w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
* O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów w sposób odpowiadający publikacji zapytania ofertowego.
* W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, który w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania Umowy bez podania przyczyny

# Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo0 lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
   1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
   2. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
   3. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które:
3. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej: **rozporządzenie 833/2014**), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1; dalej: **rozporządzenie 2022/576**);
4. zachodzą w stosunku do nich przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)*.*

# Warunki dokonania zmiany umowy:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy warunkowej i ostatecznej zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:

* 1. w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku zasobów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
  2. wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie. „Siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą Stron, występujące po podpisaniu Umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z Umowy,
  3. w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji przedmiotu umowy,
  4. w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
  5. w przypadku konieczności wprowadzenia zmian, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian,
  6. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
  7. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
  8. zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 140 000 EUR i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
  9. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług lub od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
     + zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
     + zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
     + wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
  10. zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
      + konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
      + wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
  11. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
      + w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub
      + w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac.

# Zastrzeżenia

* Zamawiający zastrzega, iż w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą przewidziane zostaną kary umowne za zwłokę w realizacji zamówienia w wysokości 0,5% wartości kontraktu netto za każdy tydzień zwłoki w realizacji zamówienia, nie więcej niż 5% wartości kontraktu netto, na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie.
* Zamawiający zastrzega, że w przypadku jeżeli w toku realizacji dofinansowanego projektu i przeprowadzonych w ramach jego badań, wyniki badań będą wskazywały na potrzebę zmiany zakresu i warunków umowy warunkowej/ostatecznej Zamawiający może wypowiedzieć umowę warunkową lub ostateczną w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy nastąpi bez naliczenia żadnych dodatkowych opłat lub kar.
* Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego i formularza ofertowego w przypadku błędów w zapytaniu ofertowym, konieczności dokonania uzupełnień w takim przypadku Zamawiający:
  + informuje w zapytaniu ofertowym o zakresie zmian,
  + poinformuje o dokonanej zmianie wszystkich Oferentów, którzy dotychczas złożyli oferty,
  + przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
* W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać Oferentów do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących złożonych przez nich ofert. W przypadku, gdy nie będzie możliwa komunikacja za pomocą BK2021, korespondencja odbędzie się drogą mailową.
* Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
* Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad określonych w zapytaniu ofertowym.
* Zamawiający w uzasadnionym przypadku ma prawo do anulowania części lub całości zapytania ofertowego w każdym momencie postępowania.

# Załączniki:

1. Formularz ofertowy