**Załącznik dla Oferenta - Specyfikacja techniczna do zapytania nr 2025-76676-219755**

na dostawę wyposażenia baru – profesjonalne urządzenia gastronomiczne

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Specyfikacja zgodna z przedmiotem zamówienia | Kwota netto PLN | Proszę o uzupełnienie:   * Tak, potwierdzam, spełnienie warunków zapytania ofertowego   Lub   * Nie, nie potwierdzam spełnienia warunków zapytania ofertowego | Czy oferta różni się i w jakim zakresie względem parametrów przedstawionych w Zapytaniu ofertowym?  Tak/Nie | W przypadku odpowiedzi „Tak”, prosimy o przedstawienie uzasadnienia co najmniej równoważności proponowanego rozwiązania? |
| **Lp.** |  |
| **SPECYFIKACJA TECHNICZNA OZNACZONA W PROJEKCIE** | | | | | |  |
| **1** | Stanowisko neutralne z szufladami (podstawa szafkowa z montażem pod blat) o wymiarach 1200x600x950 i/lub równoważny |  |  |  |  |  |
| **2** | Stanowisko neutralne kasowe (podstawa szafkowa z montażem pod blat) o wymiarach 500x600x850 i/lub równoważny |  |  |  |  |  |
| **3** | Stanowisko neutralne z drzwiczkami i półkami (podstawa szafkowa z montażem pod blat) o wymiarach 400x600x850 i/lub równoważny |  |  |  |  |  |
| **4** | Stanowisko neutralne z wysuwanym koszem (podstawa szafkowa z montażem pod blat) o wymiarach 400x600x870 i/lub równoważny |  |  |  |  |  |
| **5** | Stanowisko neutralne z drzwiczkami (podstawa szafkowa z montażem pod blat) o wymiarach 1100x600x870 i/lub równoważny |  |  |  |  |  |
| **6** | Stacja uzdatniania wody VE 20 (podstawa szafkowa z montażem pod blat) o wymiarach 240x240x600 i/lub równoważny |  |  |  |  |  |
| **7** | Basen zlewu (montaż z blatem) o wymiarach 400x400x855 i/lub równoważny |  |  |  |  |  |
| **8** | Stanowisko neutralne z drzwiczkami (podstawa szafkowa z montażem pod blat) o wymiarach 450x600x850 i/lub równoważny |  |  |  |  |  |
| **9** | Stół chłodniczy o pełnych drzwiach (podstawa szafkowa z montażem pod blat) o mocy 0,465 KW o wymiarach 1750x600x850 i/lub równoważny |  |  |  |  |  |
| **10** | Stół mroźniczy o pełnych drzwiach (podstawa szafkowa z montażem pod blat) o mocy 0,38KW o wymiarach 1300x600x850 i/lub równoważny |  |  |  |  |  |
| **11** | Szafka z drzwiami suwanymi lub drzwiczkami i półkami (podstawa szafkowa z montażem pod blat) o wymiarach 1000x600x850 i/lub równoważny |  |  |  |  |  |
| **12** | Basen zlewu (montaż z blatem) o wymiarach 300x300x855 i/lub równoważny |  |  |  |  |  |
| **13** | Szafka z drzwiami suwanymi lub drzwiczkami i półkami (podstawa szafkowa z montażem pod blat) o wymiarach 1000x600x850 i/lub równoważny |  |  |  |  |  |
| **14** | Stanowisko neutralne z drzwiczkami (podstawa szafkowa z montażem pod blat) o wymiarach 450x600x850 i/lub równoważny |  |  |  |  |
| **15** | Blat 700mm wraz ze wspornikami i rantem tylnym, gatunek stali minimum AISI 304 o grubości stali powyżej 1,5 mm. Szlif Polivibre. Dodatkowo w blacie będą 2 otwory na zlewy (rozmiar według projektu) oraz 2 otwory na baterie i/lub równoważny |  |  |  |  |
| **16** | Kostkarka chłodzona powietrzem o mocy 0,85 KW oraz o wymiarach 738x600x822 i/lub równoważny |  |  |  |  |
| **SPECYFIKACJA TECHNICZNA NIE OZNACZONA W PROJEKCIE**  **SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY ZNAJDUJA SIĘ W ZAPYTANIU OFERTOWYM** | | | | | |
| **17** | Noga stalowa 20x20 mm i/lub równoważny  ***3 sztuki*** |  |  |  |  |
| **18** | Konstrukcja stalowa (6cm) |  |  |  |  |  |
| **19** | Bateria zlewozmywakowa o wymiarach 180x227x1064 i/lub równoważny  ***2 sztuki*** |  |  |  |  |  |
| **20** | Profesjonalny blender barmański o mocy 1,68 KW i/lub równoważny |  |  |  |  |  |
| **21** | Profesjonalna naleśnikarka o mocy 3 KW i/lub równoważny |  |  |  |  |  |
| **22** | Profesjonalna gofrownica o mocy 1,5 KW i/lub równoważny |  |  |  |  |  |
| **23** | Profesjonalna kruszarka o mocy 0,2 KW i/lub równoważny |  |  |  |  |  |
| **24** | Profesjonalna wyciskarka do cytrusów- elektryczna  o mocy 0,18 KW i/lub równoważny |  |  |  |  |  |
|  | **Całkowita wartość netto przedstawionej specyfikacji technicznej** |  |  |