**Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 8/2025**

……………………………………………..

(miejscowość, data)

**Formularz potwierdzający spełnienie wymagań technicznych oraz warunków dostawy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków dostawy** | **Tak/Nie** | **Uwagi** |
| 1 | Silnik centralny, moment obrotowy min. 85 Nm. |  |  |
| 2 | Bateria zintegrowana od 600 Wh. |  |  |
| 3 | Obniżona rama typu wave, easy entry. |  |  |
| 4 | Rozmiar ramy:  L – 2 szt.  M - 1 szt. |  |  |
| 5 | Rama Aluminiowa |  |  |
| 6 | Wyposażenie dodatkowe – dropper. |  |  |
| 7 | Zintegrowany wielofunkcyjny licznik rowerowy |  |  |
| 8 | Wewnętrzne prowadzenie kabli i przewodów hydraulicznych. |  |  |
| 9 | Amortyzacja przednia o skoku od 130 mm, tylna o skoku od 130mm |  |  |
| 10 | Hamulce hydrauliczne tarcze przed/tylne od 200 mm |  |  |
| 11 | Hamulce 4 tłoczkowe montowane centralnie (centerlock). |  |  |
| 12 | Napęd od 11 biegów |  |  |
| 13 | Zabezpieczenia:  11.1. Opcja montażu GPS  11.2. Zintegrowany zacisk sztycy. |  |  |
| 14 | Gwarancja 2 lata według zasad obowiązujących u producenta |  |  |
| 15 | Serwis:  19.1. Kompletna obsługa posprzedażowa.  19.2. W nagłych przypadkach serwis do 48h w oddziałach w Pogorzelicy i Jarosławcu.  19.3. Wymagany rower zastępczy przy dłuższych naprawach tj. minimum 3 dni |  |  |
| 16 | Oferowany przedmiot zamówienia jest nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych |  |  |
| 17 | Dostarczone rowery muszą być w pełni zmontowane, wyregulowane i gotowe do natychmiastowego użytkowania bez konieczności dodatkowego montażu czy regulacji. |  |  |
| 18 | Adres dostawy: ul. Słoneczna 4, 72-351 Pogorzelica. |  |  |

............................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta