**ZAŁĄCZNIK NR 4.1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR BK/04/2025**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Zadanie nr 1: Ekran LED z wideo procesorem - 1 szt.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Funkcjonalność/parametr/element | Czy przedmiot zamówienia objęty ofertą posiada daną funkcjonalność/parametr/element  **Należy wpisać:**  **- TAK oraz obligatoryjnie podać wartość danego parametru dla oferowanego ekranu np. TAK; powierzchnia ekranu: 15m2, etc.**  **Lub**  **- NIE (w przypadku wpisania NIE wypełnij dalsze kolumny tabeli)** | W przypadku wpisania w kolumnie C odpowiedzi **NIE, należy odpowiedzieć na pytanie czy oferowane jest rozwiązanie równoważne?** **Należy wpisać TAK lub NIE.** | W przypadku wpisania w kolumnie D odpowiedzi **TAK**, **należy dowieść, że oferowane rozwiązanie jest równoważne.** **Jeżeli dotyczy.** | Uwagi |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Wymiary ekranu LED : 500 x 300 cm (+/- 10%) |  |  |  |  |
| 2 | Powierzchnia ekranu LED: min. 15m2 max. 16,5 m2 |  |  |  |  |
| 3 | Rozdzielczość ekranu: min. 1280 x 768 pikseli |  |  |  |  |
| 4 | Diody LED o odległości pikselowej ok 3.9 mm (+/- 5%) |  |  |  |  |
| 5 | Proporcja ekranu: 16:9 |  |  |  |  |
| 6 | Przekątna ekranu (cale): 230 (+/- 5%) |  |  |  |  |
| 7 | Jasność ekranu (NIT) min. 5000 |  |  |  |  |
| 8 | Efektywność energetyczna – zużycie energii - maks. 600W |  |  |  |  |
| 9 | Odporność na warunki atmosferyczne: norma IP65 |  |  |  |  |
| 10 | Przeznaczony do całorocznego użytkowania na zewnątrz (zakres pracy temp.:  -30 do +50 C) |  |  |  |  |
| 11 | Wideo procesor- 1 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Deklaracja zgodności CE |  |  |  |  |

*Miejscowość i data* : ……………………………………… dnia …………………………

…………………..……………………………………………………..

*Podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta*