**FORMULARZ OFERTOWY**

Projekt „Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje i wdrożenie ekoinnowacji”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Zamawiający* | **BOGMAR BB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA  ul. Jana Sobieskiego 160, 43-300 Bielsko-Biała** | | |
| *Oferent (pełna nazwa/ adres siedziby/ dane rejestrowe/ numer telefonu)* |  | | |
| *Przedmiot zamówienia* | Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w tym:   * **Etap pierwszy – budynek biurowy oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako „1”**   Wyburzenia w budynku biurowym 4 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna  Zakres prac:   * Wyburzenie ścian zgodnie z projektem na wszystkich kondygnacjach. * Usunięcie posadzki do poziomu umożliwiającego montaż ogrzewania podłogowego bez usuwania lastryko w obrębie klatek schodowych na kondygnacjach nadziemnych. * Przygotowanie ścian nośnych: skucie tynku, zostawienie w stanie surowym ścian do decyzji inwestora uzależnione od stanu cegieł surowych oraz odbicie glazury. * Usunięcie pozostałości białego montażu, instalacji sanitarnych, instalacji ppoż, instalacji elektrycznych i niskonapięciowych. * Przygotowanie schodów (frezowanie) do poziomu umożliwiającego nadlanie do wysokości projektowej . * Demontaż dwóch okien na każdej z czterech kondygnacji nadziemnych (elewacja zachodnia)   i zamurowanie otworów do szerokości pozwalającej montaż okien w następnych etapach.   * Przygotowanie otworów drzwiowych pod windę oraz przejść do budynku B (wraz z montażem nadproży stalowych zgodnie z projektem). * Wyburzenie ścian na spocznikach pomiędzy 1 a 2 i 2 a 3 kondygnacją wraz z montażem nadproży. * Wykonanie dwóch otworów okiennych na parterze wraz z montażem nadproży. * Wyburzenie schodów zewnętrznych na elewacji południowej. * Utylizacja pozostałości wykończenia wnętrz tj. wykładzina dywanowa, linoleum, sufity podwieszone itp. * Demontaż istniejących urządzeń tj. hydrofory, wymiennikownie itp. złożenie i zabezpieczenie   ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego   * Zbicie gzymsu dachowego wzdłuż elewacji północnej i południowej.   Prace odbywają się zgodnie z rysunkami projektowymi w załączniku  **Etap drugi – hala magazynowa oznaczona na projekcie zagospodarowania terenu jako budynek „2”**  (pow. zabudowy – 658,50 m2 , wysokość ok. 5,4 m, konstrukcja murowana z cegły z elementami stalowych podpór oraz ścianą szklaną na konstrukcji aluminiowej)  Kompleksowe wyburzenie hali magazynowej z uwzględnieniem ostrożności przy połączeniach  z budynkami 1 i 2  Zakres prac:   * Usunięcie całej konstrukcji hali magazynowej do poziomu „0”. * Usunięcie całości fundamentów oraz ścian zewnętrznych podpiwniczenia. * Skucie posadzki. * Skruszenie elementów betonowych z pozostawieniem na placu budowy. * Utylizacja elementów takich jak:   papa dachowa,  okna i ściany szklane na konstrukcji aluminiowej, stalowej i PCC ,  drzwi wewnętrzne ,  mury wewnętrzne z cegły,  schody stalowe,,  kanały wentylacyjne,  siatka i bramy,  pozostałości po instalacjach elektrycznych i sanitarnych   * papa dacho * Przygotowanie terenu do kolejnych prac.   **Etap trzeci – Plac budowy pod budynek oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako „3”**  Usunięcie obecnej infrastruktury w zakresie:   * Budynek stacji benzynowej (pow. zabudowy 92.50 m2, 1 kondygnacja nadziemna,) wraz z przylegającą wiatą zadaszoną   na stalowych słupach wraz z rozbiórką posadzki i fundamentów. **Zbiorniki na paliwo zostały już wcześniej usunięte.**   * Najazd samochodowy wraz z rozbiórką fundamentów. * Zbiornik na wody opadowe przy północnej granicy działki * Część asfaltu oraz płyt drogowych (pow. ok. 1940 m2) * Skruszenie elementów betonowych z pozostawieniem na placu budowy. * Wytyczenie przez osobę uprawnioną dokładnej lokalizacji ściągnięcia asfaltu * Utylizacja wszystkich materiałów z rozbiórki z wyjątkiem skruszonego betonu   **UWAGA:**  Prace należy zacząć od etapu II i III  **Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z terenem budowy, jego otoczeniem i pozyskał dla siebie oraz**  **na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty**  **i przydatne do wyceny usługi. Koszt oględzin miejsca budowy ponosi Wykonawca, nie jest to warunek konieczny.** Oferta musi zawierać wszystkie niezbędne do realizacji zadania towary wraz z ich dostawami  do miejsca realizacji inwestycji oraz niezbędne środki techniczne. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty kompletnego wykonania robót zgodnie ze specyfikacją z projektu budowlanego oraz innych dokumentów dołączonych do zapytania ofertowego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza budowy w tym koszty mediów.   * KODY CPV Zamówienia   45000000-7 Roboty budowlane  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE, SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY JAKOŚCIOWE ORAZ FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WSKAZANE W W/W ZAKRESIE.** | | |
| *Kryteria oceny zamówienia:* | Kryterium oceny | Cena | |
| Netto | Brutto |
| * Roboty budowlane |  |  |
|  |
|  | **Cena łączna za poszczególne elementy** |  |  |
| *Termin realizacji* | *Termin realizacji w dniach* |  | |
| *Termin realizacji* | *Termin realizacji w dniach dla poszczególnych etapów* |  | |
|  | *I etap* |  | |
|  | *II etap* |  | |
|  | *III etap* |  | |
| *Termin płatności fv* | *Termin płatności fv w dniach* |  | |
| *Okres gwarancji* | *Okres gwarancji w miesiącach* |  | |
| *Forma płatności* | przelew | | |
| *Oświadczenie oferenta  ( zgodnie z zapytaniem ofertowym)* | OŚWIADCZAMY, ŻE:  1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  2. posiadam(y) niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.  3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;  4. Deklaruję spełnienie następujących wymagań związanych ze spełnieniem warunku zielonych zamówień publicznych, dotyczących wpływu na ochronę środowiska, poprzez uwzględnienie następujących cech:   * iż zastosowane rozwiązania na etapie budowy w okresie co najmniej 10 lat będą trwale naprawialne a dostęp do części pod kątem serwisowania obiektu, nieograniczony * Drewno zastosowanie przy robotach budowlanych będzie posiadać świadectwo legalnego pochodzenia, np. FSC | | |
| *Informacje dodatkowe  ( Dane osoby do kontaktu*  *Imię; Nazwisko; e-mail; telefon)* |  | | |
| *Data przygotowania oferty* |  | | |
| *Termin ważności oferty* |  | | |
| *Podpis i pieczęć Oferenta* | …………………………………… | | |

( Pełna nazwa oferenta )

( NIP)

Miejscowość data

**Oświadczenie o braku powiązań**

**osobowych i kapitałowych**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące projektu:

„Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje i wdrożenie ekoinnowacji”

Oświadczamy, iż pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe polegające na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………..

Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej   
do reprezentacji Oferenta