**FORMULARZ OFERTOWY**

Projekt „Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje i wdrożenie ekoinnowacji”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Zamawiający* | **BOGMAR BB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA  ul. Jana Sobieskiego 160, 43-300 Bielsko-Biała** | | |
| *Oferent (pełna nazwa/ adres siedziby/ dane rejestrowe/ numer telefonu)* |  | | |
| *Przedmiot zamówienia* | 1. Zakres prac  Prace budowlane mają być przeprowadzone w obiektach wskazanych w dokumentacji projektowej. Proces budowlany musi uwzględniać wszystkie etapy, od przygotowania placu budowy po usunięcie gruzu i odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z przeprowadzeniem procedury oddania budynku do użytku  **Ogólne dane inwestycji**  Budynek oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jaku nr „2”  Powierzchnia zabudowy : 673,10,m2  Powierzchnia użytkowa : 1727,88 m2  Kubatura : 9740,00m3  Ilość kondygnacji : 2 nadziemne + antresola  Technologia : szkielet żelbetowy  Budynek oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako nr „3”  Pow. zabudowy: 1934,00 m2  Pow. użytkowa: 1825,00 m2  Kubatura: 2634,00 m3  Il. Kondygnacji: 1 nadziemna + antresola  Technologia: szkielet żelbetowy  Budynek oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu nr „1a”  Powierzchnia zabudowy: 38,70m2  Powierzchnia użytkowa : 31,77m2  Kubatura : 190m 3  Ilość kondygnacji : 1  Technologia : mur  **UWAGA: Miejscem granicznym dla danego zamówienia jest zewnętrzna krawędź istniejącej ściany oznaczonego na projekcie zagospodarowania terenu budynku jako „1” a nr „2” ( hala) i „1A” (kotłownia).**  2. Przestrzeganie przepisów  Wszystkie prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych.  Prace mają być realizowane zgodnie z normami budowlanymi i zasadami ochrony środowiska, aby zminimalizować wpływ na otoczenie.  3. Bezpieczeństwo na placu budowy  Należy zorganizować plac budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy oraz ochronę mienia.  Wykonawca musi wyznaczyć strefy niebezpieczne i odpowiednio je oznakować.  Pracownicy muszą być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, takie jak kaski, rękawice, okulary ochronne oraz obuwie antyprzebiciowe.  Wykonawca musi zapewnić szkolenia z zakresu BHP dla pracowników przed rozpoczęciem prac.  4. Proces prac budowlanych  Wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone w sposób kontrolowany, z zachowaniem ciągłego nadzoru technicznego.  W pierwszej kolejności należy przygotować plac budowy w tablice oraz inne oznaczenia ostrzegawcze oraz zaplecze socjalne, a następnie przejść do prac budowlanych .  Stosowane maszyny i urządzenia muszą być zgodne z wymaganiami technicznymi i posiadać aktualne przeglądy techniczne.  5. Ochrona otoczenia  Należy zastosować środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się pyłu, np. systemy zraszania wodą.  Gruz i odpady muszą być segregowane i usuwane w sposób zgodny z przepisami o gospodarce odpadami.  W przypadku wystąpienia substancji niebezpiecznych (np. azbestu) należy przeprowadzić ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami.  6. Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna  Prace budowlane wewnątrz budynków muszą być prowadzone z szczególną ostrożnością, aby nie uszkodzić sąsiednich pomieszczeń i konstrukcji.  W przypadku prac zewnętrznych należy zadbać o ochronę budynków przyległych oraz zabezpieczenie chodników i dróg w pobliżu placu budowy.  7. Kontrola i raportowanie  Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji prac budowlanych oraz sporządzania raportów z postępu robót .  Inspekcje techniczne powinny być przeprowadzane regularnie, aby zapewnić zgodność prac z projektem i przepisami.  8 . Inwestor na etapie składania ofert zastrzega by każdy etap został wyceniony w tabeli zgodnie z punktami poszczególnych prac  Zakończenie prac  Po zakończeniu prac teren należy uporządkować, usunąć gruz i odpady oraz przywrócić otoczenie do stanu zgodnego z wymaganiami projektowymi i prawnymi.  Dbałość o przestrzeganie powyższych wytycznych jest kluczowa dla bezpiecznego i efektywnego wykonania prac budowlanych .  **Zamawiający zgadza się na zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż przyjęte w projekcie budowlanym pod warunkiem zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach nie gorszych niż przyjęte w wymienionej dokumentacji projektowej.**  **Zamawiający zgadza się na wskazanie propozycji optymalizacji przyjętych rozwiązań technicznych ujętych w projekcie budowalnym nie mających wpływu na wydaną decyzję pozwolenia na budowę.**  **W przypadku wystąpienia w Zapytaniu ofertowym, w opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji technicznej nazw (w tym nazwy własne, znaki towarowe), odniesień do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia określenia te nie są dla wykonawcy wiążące i nie mają na celu naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zasad proporcjonalności i przejrzystości, a jedynie doprecyzowanie oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, spełniające minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe wskazanych.**  **KODY CPV Zamówienia**  **45000000-7 Roboty budowlane**  **45254200-4 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów produkcyjnych**  **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**  **45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach**  **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych** | | |
| *Kryteria oceny zamówienia:* | Kryterium oceny | Cena | |
| Netto | Brutto |
| Fundamenty palowe – projekt wykonawczy i wykonanie |  |  |
|  |
|  | Posadzka |  |  |
|  | Konstrukcja nośna prefabrykowana – projekt wykonawczy i wykonanie wraz z antresolami |  |  |
|  | Schody wewnętrzne na antresole |  |  |
|  | Ściany osłonowe lekkie wraz z stolarką okienną, drzwiami oraz bramami wjazdowymi |  |  |
|  | Dach wraz z orynnowaniem |  |  |
|  | Ściany działowe wraz z stolarką drzwiową i bramami wewnętrznymi (w tym bramy i drzwi ppoż) oraz z tynkami wewnętrznymi cementowo – wapiennymi z wyłączeniem ściany wewnętrznej w hali nr 3 oddzielającej magazyn nr. p. 0.27 od linii produkcyjnej nr p. 0.26 |  |  |
|  | Szyby windowe z fundamentem |  |  |
|  | Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne w zakresie wod-kan |  |  |
|  | Kotłownia, bez ocieplenia i elewacji (z tynkami wewnętrznymi cementowo – wapiennymi) |  |  |
|  | Ściana o odporności ogniowej REI240 na elewacji zachodniej istniejącego budynku oznaczonego na projekcie zagospodarowania nr „1” , bez ocieplenia i elewacji |  |  |
|  | Wykonanie holu ( pomieszczenie 0.1 ) do stanu deweloperskiego |  |  |
|  | **Cena łączna za poszczególne elementy** |  |  |
| *Termin realizacji* | *Termin realizacji w dniach* |  | |
| *Termin realizacji* | *Termin realizacji w dniach* |  | |
| *Termin płatności fv* | *Termin płatności fv w dniach* |  | |
| *Okres gwarancji* | *Okres gwarancji w miesiącach* |  | |
| *Forma płatności* | przelew | | |
| *Oświadczenie oferenta  ( zgodnie z zapytaniem ofertowym)* | OŚWIADCZAMY, ŻE:  1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  2. posiadam(y) niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.  3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;  4. Deklaruję spełnienie następujących wymagań związanych ze spełnieniem warunku zielonych zamówień publicznych, dotyczących wpływu na ochronę środowiska, poprzez uwzględnienie następujących cech:   * iż zastosowane rozwiązania na etapie budowy w okresie co najmniej 10 lat będą trwale naprawialne a dostęp do części pod kątem serwisowania obiektu, nieograniczony * Drewno zastosowanie przy robotach budowlanych będzie posiadać świadectwo legalnego pochodzenia, np. FSC | | |
| *Informacje dodatkowe  ( Dane osoby do kontaktu*  *Imię; Nazwisko; e-mail; telefon)* |  | | |
| *Data przygotowania oferty* |  | | |
| *Termin ważności oferty* |  | | |
| *Podpis i pieczęć Oferenta* | …………………………………… | | |

( Pełna nazwa oferenta )

( NIP)

Miejscowość data

**Oświadczenie o braku powiązań**

**osobowych i kapitałowych**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące projektu:

„Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje i wdrożenie ekoinnowacji”

Oświadczamy, iż pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe polegające na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………..

Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej   
do reprezentacji Oferenta