załącznik nr 1a do formularza ofertowego

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR ZO/2/SDiR/7.7/IV/2025**

***\* - Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3 „Oferta Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia” i załącza wypełniony załącznik do oferty.***

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli   
(w przypadku, gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO** | **UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO** | **OFERTA WYKONAWCY\*** |
| **1. Dane ogólne pojazdu** | | |
| 1. samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 lub 2025, 2. liczba miejsc 3 (w tym: fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego i podłokietnikiem oraz kanapa dla pasażerów), przegroda oddzielająca część pasażerską od ładunkowej, 3. wysokość pojazdu maksymalnie 1967 mm, 4. przestrzeń ładunkowa: długość przestrzeni ładunkowej maksymalnie 2937 i szerokość przestrzeni ładunkowej maksymalnie 1662, 5. całkowita długość pojazdu: maksymalnie 5480 mm 6. szerokość pojazdu: maksymalnie 2283 mm 7. DCM: 3,5t 8. Kolor do wyboru przez zamawiającego przed podpisaniem umowy z Wykonawcą 9. Zamontowany z opcją do demontażu hak holowniczy | Należy podać markę i model pojazdu, rok produkcji oraz wszystkie parametry o które pyta Zamawiający zgodnie z punktem 1 |  |
| **2. Silnik i skrzynia** | | |
| 1. silnik spalinowy, diesel o minimalnej pojemności skokowej 1998 cm3 2. min. norma emisji spalin euro 6 3. min. moc silnika 150 KM 4. emisja CO2 pojazdu w konfiguracji fabrycznej wraz z opcjami fabrycznymi – maksymalnie 186 g/km 5. skrzynia - mechaniczna 6-cio biegowa | Należy podać:  KM  emisję CO2 oraz wszystkie parametry o które pyta Zamawiający zgodnie z punktem 2 |  |
| **3. Wyposażenie** | | |
| 1. klimatyzacja automatyczna 2. system Radio lub Multimedia z wyświetlaczem dotykowym, łączami Bluetooth, USB, tunerem cyfrowym DAB i min. 4 głośnikami 3. poduszki powietrzne – przód dla kierowcy i pasażera, bok dla kierowcy i pasażera 4. czujniki parkowania – przód, bok, tył 5. kamera cofania 6. automatyczne światła drogowe 7. czujniki światła i deszczu 8. światła przeciwmgłowe 9. zestaw naprawczy opon lub pełnowymiarowe koło zapasowe | Do każdego punktu należy podać oferowaną opcję |  |
| 1. boczne drzwi przesuwne z prawej strony pojazdu 2. tylne drzwi dwuskrzydłowe: 3. wewnętrzne panele zabezpieczające do połowy wysokości ścianki w tylnej strefie pojazdu 4. punkty mocujące ładunek w ścianach bocznych | Do każdego punktu należy podać oferowaną opcję |  |
| 1. min. dwa działające niezależnie od siebie, mające inne funkcje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe z homologacją, honorowane przez firmy ubezpieczeniowe do ubezpieczenia AC | Należy podać rodzaj i model zabezpieczenia |  |
| 1. centralny zamek, 2 kluczyki z pilotem 2. Izolacja dźwiękowo – termiczna 3. tapicerka materiałowa 4. komputer pokładowy 5. minimalne wymagania dla ładowarki pokładowej: ładowarka 7,4 kW 6. wspomaganie układu kierowniczego 7. napęd na koła przednie 8. lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane 9. regulacja kolumny kierownicy 10. wycieraczki szyby przedniej z dwustopniową regulacją prędkości i spryskiwaczem 11. elektrycznie regulowane przednie szyby boczne 12. komplet opon letnich i zimowych rok produkcji 2024 lub 2025 z felgami stalowymi lub aluminiowymi 13. oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie | Do każdego punktu należy podać oferowaną opcję |  |
| **4. Bezpieczeństwo** | | |
| 1. fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa 2. system kontroli trakcji ESP lub równoważny | Do każdego punktu należy podać oferowaną opcję |  |
| **6. Wymagany okres gwarancji jakości i obsługa serwisowa** | | |
| 1. Pakiet ubezpieczenia OC, AC i NNW na 24 miesiące 2. Ubezpieczenie GAP na 24 miesiące 3. Minimum 24 miesiące gwarancji lub limit 100 000 km: na silnik i wszystkie podzespoły samochodu (mechaniczne/elektryczne/elektroniczne) bez wyłączeń – obejmująca funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne; 4. zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na minimum 4 lata 5. samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1047 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. | Do każdego punktu należy podać oferowaną opcję |  |
| **7. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia** | | |
| 1. przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. |  | |
| 1. przedmiotem zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane prawem dokumenty niezbędne do rejestracji i ubezpieczenia pojazdu. |  | |

.......................................................... dnia ....................................... roku

(*miejscowość)*

*..............................................................................................*

*Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy*

*(Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)*