**Załącznik nr 1**

**do Zaproszenia nr IMIF/F2/6/50/26**

**Wykonawca: Data: ……………………………….**

………………………………………

………………………………………

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego generatora sygnałowego

Wymagania i parametry techniczne

a. Maksymalna częstotliwość pracy 12GHz lub wyższa

b. Typowa dokładność amplitudy 0,5dB lub lepsza

c. Obsługa modulacji amplitudy, częstotliwości i fazy

d. Modulacja I/Q i wyjście pasma podstawowego I/Q

e. Interfejsy zdalnego sterowania: minimum USB i LAN

f. Maksymalna długość fali przebiegu arbitralnego wynosząca 128Mpts/kanał lub lepiej

g. um typy J,K,T

h. Obsługa czujników termorezystancyjnych: minimum Pt100 i Pt1000

i. Maksymalne napięcie pomiarowe testu diody: minimum 10V

j. Interfejs komunikacyjny: minimum USB i LAN

..................................................................

podpis osoby /osób uprawnionej /uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy