**Załącznik nr 1**

**do Zaproszenia nr IMIF/F2/6/51/26**

**Wykonawca: Data: ……………………………….**

………………………………………

………………………………………

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego generatora arbitralnego (arbitrary function generator)

Wymagania i parametry techniczne

a. Maksymalna częstotliwośc pracy: 500MHz lub lepiej

b. Częstotliwość próbkowania: min 2.5Gsa/s

c. Rozdzielczość pionowa: min 16 bitów

d. Liczba izolowanych kanałów wyjściowych: min. 8

e. Funkcja pattern generator

f. Funkcja pracy wieloimpulsowej

g. Funkcja generacji sygnałów wielotonowych z modulacją amplitudy i fazy zestawu tonów

h. Funkcja sekwencyjnej generacji przebiegów: obsługa min 256 przebiegów

..................................................................

podpis osoby /osób uprawnionej /uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy