**załącznik nr 1.4 do ZO\_01\_2026**

**Stół do badań USG elektryczny z możliwością regulacji wysokości – 5 szt.**

**Producent: ………………………………………**

**Model: ………………………………………………**

**Rok produkcji: …………………………………**

**Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie eksponowane.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów  oferowanych\* |
|  | Elektrycznie regulowana kozetka / stół 3- segmentowy przeznaczony jest zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci |  |
|  | * Solidna konstrukcja kozetki pozwala użytkownikowi na pewną eksploatację, |  |
|  | * Stół wykonany z profili i rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące |  |
|  | * Regulacja wysokości leża realizowana jest za pomocą silnika elektrycznego, sterowana z pilota przewodowego i **panelu nożnego** |  |
|  | * Regulacja kąta pochylenia segmentu zagłówka odbywa się za pomocą silnika elektrycznego a regulacja kąta pochylenia segmentu oparcia pleców / segmentu nożnego odbywa się za pomocą sprężyny gazowej |  |
|  | * Układ jezdny stołu wyposażony w podwozie z indywidualną blokadą kół. |  |
|  | * Tapicerka stołu – zarówno segmentu stałego jak również zagłówka oraz segmentu oparcia pleców / segmentu nożnego tapicerowane bezszwowo |  |
|  | Parametry techniczne: Funkcjonalność 3 segmenty leża, 2 siłowniki elektryczne (podnoszenie i podgłówek) Wysokość minimalna, mm 540 Wysokość maksymalna, mm 945 Długość całkowita, mm 1960 Szerokość leża, mm 700 Szerokość całkowita bez poręczy/ z poręczami bocznymi, mm 700/820 Maksymalne dopuszczalne obciążenie, kg 250 Długość oparcia pleców (segmentu nóg), mm 845 Długość segmentu środkowego, mm 650 Zakres kątowej regulacji podgłówka, ° 43-74 Zakres kątowej regulacji segmentu oparcia pleców (segment nóg), ° 0-79 Średnica kół jezdnych, mm 125 |  |
| WYMAGANIA POZOSTAŁE | | |
|  | Wyposażenie dodatkowe:  w segmencie oparcia pleców uchwyt na prześcieradło jednorazowe.  **barierki boczne składane, możliwość dobrania koloru tapicerki i profili** |  |

\*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy. W przypadku potwierdzenia wymagania nie będącego parametrem technicznym należy wpisać ,,tak”

**UWAGA: niespełnienie parametrów i warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.**