*Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego*

**FORMULARZ OFERTY**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe opublikowane przez firmę

**Szymon Bałazy SB GRANIT**

Ja/my niżej podpisany/i

**……………………………………..**

*(Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta)*

działając w imieniu i na rzecz:

**……………………………………………………**

*(Pełna nazwa i adres Oferenta oraz nr NIP oraz pieczątka)*

**Składam/y ofertę na\* :** …………………………………………………………………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Informacje dodatkowe**  Dane osoby do kontaktu Imię | Nazwisko  e-mail  numer telefonu | Dane osoby do kontaktu - …………………  e-mail - …………………  numer telefonu - ………………… |

**Pełen koszt dla Zamawiającego:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot** | **Parametry / specyfikacja nie gorsza niż:** | **Oferowany konkretny zakres/parametry** | Spełnianie danej funkcjonalności | |
| **TAK** | **NIE** |
| 5 osiowe centrum obróbcze do cięcia hydro- ściernego [waterjet] | możliwość cięcia małych, średnich i wielkich elementów; |  |  |  |
| możliwość realizacji cięć profilowych  z małym promieniem; |  |  |  |
| możliwość cięcia prawie każdego rodzaju materiału do grubości 250 mm; |  |  |  |
| odrębna, zintegrowana głowica do teksturowania powierzchni (typ „HydroFinish” lub równoważny) z wymienną dyszą obrotową i dyszą liniową; |  |  |  |
| możliwość fakturowania powierzchni dowolnego materiału kamiennego w różnym stopniu chropowatości;  ≥ 4 m²/h na marmurze  ≥ 3 m²/h na granicie |  |  |  |
| dokładność mechaniczna X-Y ± 0,075 mm; |  |  |  |
| powtarzalność X-Y ± 0,05 mm; |  |  |  |
| minimalny obszar roboczy (XYZ):  3 400 mm × 1 800 mm × 200 mm; |  |  |  |
| czujnik pomiaru wysokości na osi Z, pozwalający na pracę z nierównymi elementami; gwarantujący stały dystans pomiędzy głowicą tnącą a materiałem; |  |  |  |
| cyfrowa kontrola osi | automatyczna redukcja posuwu w zależności od ciśnienia pracy | brak zakłóceń magnetycznych; |  |  |  |
| hybrydowa pompa wysokociśnieniowa napędzana silnikiem bezszczotkowym  z serwowzmacniaczem wyposażona w tłoki  ceramiczne |  |  |  |
| płynna regulacja ciśnienia w zakresie 50 MPa – 400 MPa; |  |  |  |
| pojemność zbiornika oleju:  nie więcej niż 20 litrów; |  |  |  |
| intuicyjne i funkcjonalne oprogramowanie  z biblioteką zawierającą wzory fakturowania powierzchni – dedykowane do obsługi przez każdą osobę - dostosowane do osób  z niepełnosprawnościami wg uniwersalnego projektowania. ekran monitora minimum 15” dla operatora do obsługi maszyny; |  |  |  |
| deklaracja zgodności CE; |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena netto** | 1. |
| **Cena brutto** | 1. |

**Czas reakcji serwisu na usterkę**

|  |
| --- |
| ……………………………… godzin |

*\* należy wpisać deklarowane czas reakcji serwisu na usterkę / czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 48 godzin od chwili powiadomienia o zaistniałej awarii; oferta powinna być podana   
w pełnych godzinach*

**Okres gwarancji**

|  |
| --- |
| ……………………………… miesięcy |

*\* należy wpisać deklarowany okres gwarancji; gwarancja – co najmniej 24 miesiące od odbioru końcowego;* *oferta powinna być podana w pełnych miesiącach.*

**Średnie zużycie energii elektrycznej [kW/h]**

|  |
| --- |
| ……………………………… kW/h |

*\* należy wpisać deklarowane zużycie prądu dla uśrednionego, mieszanego cyklu pracy, wyrażone w jednostce kW/h*

**Uwagi końcowe:**

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/am/zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi   
   w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń.
2. Zobowiązuję się do udzielenia dodatkowych informacji w celu weryfikacji zgodności przedmiotu oferty z wymaganiami ujętymi w zapytaniu.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę o treści odpowiadającej złożonej ofercie.
4. Oświadczam, iż oferta jest ważna minimum 60 dni.
5. Do niniejszej oferty załączam/my:

- oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 1;

- wydruk z KRS lub z CEIDG;

- minimum 2 referencje z zakresu przedmiotu zamówienia;

1. Termin realizacji: do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia, po wcześniejszym podpisaniu aneksu do umowy

…………………….. ………………………………………………………

*(Miejscowość, data) (Podpis/y osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania Oferenta oraz pieczęć firmowa)*