Załącznik nr 3. Szczegółowy Opis Zamówienia

|  |
| --- |
| **SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA** ZAPYTANIE OFERTOWE Nr UTH5.0/**2026/01/02**  w projekcie „UTH 5.0 - Cyfrowa i zielona modernizacja programów nauczania” (nr projektu FERS.01.05-IP.08-0424/23) na dostawę wyposażenia na potrzeby kształcenia na kierunku Informatyka na Wydziale Inżynieryjnym w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.  **UWAGA:** Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składa­nie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić w specyfikacji (pozycja *Dane dotyczące sprzętu oferowanego przez Wykonawcę – kolumna nr 3*) **producenta, typ, model urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu** i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne i jednoznaczne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 3.  **Oferuję dostarczenie (właściwe zakreślić)o parametrach opisanych poniżej):**  **Kart sieciowych zewnętrznych z trybem monitor (część 1 zamówienia)**  **Kart do przechwytywania obrazu (część 2 zamówienia)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **Wymagania Zamawiającego** | **Dane dotyczące sprzętu  oferowanego przez Wykonawcę (należy podać producenta, typ, model urządzenia / nazwę oferowanego produktu lub szczegółowe parametry techniczne)**  /Wypełnia Wykonawca - należy podać poszczególne parametry |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | **Karta sieciowa zewnętrzna z trybem monitor o następujących minimalnych wymaganiach:**   * Chipset: Realtek RTL8811AU * Standardy WiFi: IEEE 802.11ac/a/b/g/n * Częstotliwość WiFi: Dual Band 2.4GHz or 5GHz * Złącze anteny: RP-SMA female x 1 * Typ anteny: 2.4G/5GHz Dual-Band 2dBi dipole antenna * Zabezpieczenia sieci:WEP, WPA, WPA2, WPA Mixed, WPS * Interfejs USB 2.0, type A, złacze męskie * Obsługiwane systemy operacyjne Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 Windows 10 32/64bit, Windows 11 32/64bit, Linux, Kali Linux * Wymagany tryb pracy monitor. |  |
| 2 | **Karta do przechwytywania obrazu o następujących minimalnych wymaganiach:**   * Wejście: HDMI (żeński) 4K / 60Hz * Wyjście:   USB-A (męski) 1080p / 30Hz  USB-C (męski) 1080p / 30Hz   * Materiał: stop aluminium * Certyfikat: CE * Działa z Windows 10, Windows 11, MacOS, Linux, Android 5.0 lub wyższym oraz programami OBS Studio, Xsplit, PotPlayer, QuickTime Player. |  |
| **Gwarancja** | | |
| 1 | * minimum 24 miesiące * o awarii wykonawca poinformowany zostanie emailem. * sprzęt do naprawy dostarczany będzie na koszt wykonawcy firmą kurierską lub osobiście odebrany przez wykonawcę * po naprawie wykonawca dostarcza sprzęt na swój koszt   Czas skutecznej naprawy – max 14 dni roboczych liczonych od czasu poinformowania wykonawcy o awarii do czasu dostarczenia sprawnego sprzętu do Zamawiającego (w przypadku niemożności naprawienia w tym okresie, dostarczony ma być sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach) |  |

*Uwagi:*

|  |  |
| --- | --- |
| *…………………………………..* | *…………………………………..* |
| *(miejscowość, data)* | *(pieczęć i podpis osób uprawnionych)* |