Załącznik nr 2a

**WYMAGANE PARAMETRY- DANE FIZYKOCHEMICZNE**

Nazwa materiału: **Koagulant glinowy KEMIRA PAX 18 lub AL 2018 BRENNTAFLOC (Kod grupy 248-6 symbol materiałowy 7495943750 lub 7495943910)**

Parametry podano w poniższej tabeli. **Aukcja spotowa.**

**…………………………………………………………………………………………………………..**

( nazwa wyrobu równoważnego )

**……………………………………………………………………………………………………………**

( nazwa producenta wyrobu )

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymagania / parametry | Wymagane  przez zamawiającego | Oferowane  przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK / NIE lub wartość parametru |
| 1 | Glin (Al³) | 9,0±0,3% |  |
| 2 | Al₂O₃ | 17±0,6% |  |
| 3 | Cl ¯ | 21±1% |  |
| 4 | Zasadowość | 41±% |  |
| 5 | Żelazo (Fe tot) | <0,01% |  |
| 6 | Gęstość (20°C) | 1,37±0,02 g/cm³ |  |
| 7 | lepkość | 35±10 mPas |  |
| 8 | pH (20°C) | Około 1 |  |
| 9 | Tep. krystalizacji | -20°C |  |
| 10 | Kolor/postać | Jasnożółty roztwór |  |
| 11 | Atest | PZH |  |
| 12 | Karta | Karta charakterystyki |  |

….…………………………………………………….

Pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy