**Rodzaj pojazdu – samochód brygadowy, skrzyniowy o dmc do 3,5t**

Wymagania dotyczące pojazdu:

1. Pojazd fabrycznie nowy.
2. Ilość rzędów siedzeń – 2.
3. Siedzenie obok kierowcy – podwójne (dla dwóch osób).
4. Ilość siedzeń w drugim rzędzie – 3 lub 4.
5. Fotele wyposażone w zagłówki oraz bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.
6. Systemy bezpieczeństwa biernego zgodne z obowiązującymi wymogami.
7. Skrzynia do przewozu ładunków stanowi konstrukcyjnie wydzielony element pojazdu.
8. Skrzynia do przewozu ładunków wyposażona w burty aluminiowe i plandekę odporną na działanie czynników atmosferycznych rozpiętą na pałąkach.
9. Drzwi:
10. z lewej strony – 1 lub 2 oszklone odchylne,
11. z prawej strony – 2 oszklone odchylne.
12. Wymiary podwozia pojazdu:
13. długość - nie mniej niż 4 500 mm,
14. szerokość (bez lusterek bocznych) – od 1900 do 2200 mm,
15. wysokość (od poziomu jezdni) – nie mniejsza niż 2 000 mm,
16. Zabudowa:
17. długość zabudowy – nie mniej niż 2 400 mm,
18. szerokość zabudowy – nie mniej niż 2 000 mm
19. poziom sufitu plandeki winien być wyższy o nie mniej niż 200 mm od poziomu dachu kabiny.
20. Rozstaw osi – nie mniejszy niż 2 600 mm.
21. Silnik – wysokoprężny o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 120 KM.
22. Skrzynia biegów – manualna.
23. Układ kierowniczy – ze wspomaganiem.
24. Układ hamulcowy – dwuobwodowy z mechanizmem wspomagania, z hamulcami tarczowymi.
25. Zawieszenie – wzmocnione.
26. Kolor pojazdu – biały.
27. Wyposażenie pojazdu:
28. radio samochodowe z głośnikami oraz zestawem głośnomówiącym bluetooth,
29. klimatyzacja,
30. koło zapasowe o takim samym typie i rozmiarze ogumienia jak pozostałe koła,
31. lusterka boczne po obu stronach pojazdu, podgrzewane i ustawiane elektrycznie,
32. trójkąt ostrzegawczy,
33. podnośnik,
34. klucz do kół,
35. dywaniki gumowe w części pojazdu przeznaczonej do przewozu osób,
36. czujniki parkowania z przodu i tyłu pojazdu.
37. immobiliser,
38. hak z zaczepem kulowym,
39. gaśnica,
40. apteczka.
41. Dopuszczalna masa całkowita – nieprzekraczająca 3 500 kg.
42. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 12 miesięcy.
43. Oklejenie samochodu zgodnie z obowiązującą wizualizacją PGE EK.